自营商品采购询价函

**各位合作伙伴：**

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2024-ZYXJ121301A门禁梯控进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **设备名称** | **功能及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价限价（元）** | **限价小计（元）** |
| 门禁方案 | 正元智慧门禁控制器wa2125 | 内存容量：16M flash 注册卡数量：二十万张 脱机记录存储数量：十六万条 读卡器接口：韦根26、34、66协议（支持2.4Ｇ读卡器）RS485 可接读卡器数量：4个 可接开门按钮数量：2个 可接门磁数量：2个 可接电锁数量：2个 电路板尺寸：163mm×115mm 平台：STM32 通讯接口：TCP/IP 输入电压：9-15V DC （建议12V DC） 电路板功耗：小于100mA 电源箱箱尺寸：272×228×67mm （长×宽×高） 配套电源参数：输入电压：AC 220/50Hz；输出电压：12VDC；输出电流：5A 运行温度：（-）20 至 70℃ 运行湿度：10-90％RH，无冷凝 唯一设备号：每台设备都有唯一身份识别编号 权限管理：对门权限，人员权限进行分别管理；可以分别控制每个门\每个方向和每个人在不同时段上所拥有的权限 开门方式：刷卡、刷卡+密码、员工密码、超级密码、胁迫密码 开门延时：1~600秒可调 校时功能：实时对终端进行同步 事件和报警记录：刷卡开门，按钮开门，员工密码开门，超级密码开门，胁迫密码开门，常开状态开门，常闭限制，无权限，未授权，密码错误或未授权，系统启动记录,等各种类型的事件和报警记录 上传功能：实时上传所有的刷卡记录及报警信息 LED状态指示：通过LED灯，指示终端的状态 额定功率（W）：0.48 净重(kg)：0.15 | 台 | 7 | 1750 | 12250 |
| 正元智慧人脸识别门禁g5b | CPU: RV1109 双核A7，1.5GHz NPU: 1.2T 存储器: RAM 1GB; ROM 4GB 操作系统: Linux 4.19 人脸识别: 1：N速度：≤1S 1：1速度：≤1S 最大支持人数：2万人识别距离：最佳识别距离1米，最远达到2米；识别角度：上仰35度，下仰35度，左仰30度，右仰30度，平面旋转35度 活体检测：支持活体 底库大小 通过率 误识率  5000人 99.8% 0.5%  10000人 99.5% 0.5%  20000人 99.2% 0.5% 通讯：10/100Mbps 以太网 显示屏：5英寸 IPS 高清屏(分辨率480\*800)；亮度300cd/㎡ ；5点电容触摸屏，表面硬度＞6H,透光率≥85% 补光灯：白光补光灯+红外补光灯 摄像头：200万高清RGB摄像头+200万高清IR摄像头 电声类：支持音频播放，内置扬声器，功率1W 接口：支持继电器、RJ45、485、韦根（默认输入）、GPIO（门磁、开门按钮、火警）、电源接口 可靠性：不间断工作30\*24小时；ESD ±6kV接触放电、±8kV空气放电 ；自动待机 软件支持；看门狗：支持看门狗，遇故障可自动重启 电源：DC12V-2A；额定功率：＜10W 峰值功率：＜15W 工作温度：0℃~+50℃ 工作湿度：10℃~90℃无冷凝 存储温度：-10℃~+60℃ 存储湿度：20%-90%不凝结 产品尺寸：146\*74\*20mm（长宽高） 产品重量：212g | 台 | 9 | 2250 | 20250 |
| 双门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸约:500mm×48.6mm×26mm ；吸板尺寸约:（180mm×38mm×13mm）×2 ；250kg(550Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等； | 把 | 4 | 420 | 1680 |
| 单门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸约:长250x宽48.6x厚26(mm) ；吸板尺寸约:长180x宽38x厚13(mm) ；250kg(550Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等； | 把 | 7 | 220 | 1540 |
| 出门按钮 | 触摸式 | 个 | 11 | 10 | 110 |
| 闭门器 | 75KG | 把 | 9 | 180 | 1620 |
| 太阳电源线 | 优质产品，RVV2\*1.0 | 米 | 300 | 2.8 | 840 |
| 爱谱华顿信号线 | 优质产品，RVV6\*0.75 | 米 | 600 | 7 | 4200 |
| 爱谱华顿信号线 | 优质产品，RVV2\*1.0 | 米 | 600 | 2.8 | 1680 |
| 爱谱华顿网络线 | 优质产品，六类线 | 米 | 900 | 2.8 | 2520 |
| 日丰线管 | PVC20或PVC25 | 米 | 600 | 2.8 | 1680 |
| 防水箱 | 按现场配套 | 个 | 2 | 300 | 600 |
| 施工调试 | 设备安装、电焊，布管布线，破路及恢复、调试及辅材等 | 套 | 9 | 1700 | 15300 |
| 梯控方案 | 电梯系统对接 | 电梯与门禁系统、物联网平台、人脸平台对接，实现人脸、扫码、刷卡乘梯，人员信息授权等 | 套 | 1 | 4600 | 4600 |
| 正元智慧人脸识别门禁g5b | CPU: RV1109 双核A7，1.5GHz NPU: 1.2T 存储器: RAM 1GB; ROM 4GB 操作系统: Linux 4.19 人脸识别: 1：N速度：≤1S 1：1速度：≤1S 最大支持人数：2万人识别距离：最佳识别距离1米，最远达到2米；识别角度：上仰35度，下仰35度，左仰30度，右仰30度，平面旋转35度 活体检测：支持活体 底库大小 通过率 误识率  5000人 99.8% 0.5%  10000人 99.5% 0.5%  20000人 99.2% 0.5% 通讯：10/100Mbps 以太网 显示屏：5英寸 IPS 高清屏(分辨率480\*800)；亮度300cd/㎡ ；5点电容触摸屏，表面硬度＞6H,透光率≥85% 补光灯：白光补光灯+红外补光灯 摄像头：200万高清RGB摄像头+200万高清IR摄像头 电声类：支持音频播放，内置扬声器，功率1W 接口：支持继电器、RJ45、485、韦根（默认输入）、GPIO（门磁、开门按钮、火警）、电源接口 可靠性：不间断工作30\*24小时；ESD ±6kV接触放电、±8kV空气放电 ；自动待机 软件支持；看门狗：支持看门狗，遇故障可自动重启 电源：DC12V-2A；额定功率：＜10W 峰值功率：＜15W 工作温度：0℃~+50℃ 工作湿度：10℃~90℃无冷凝 存储温度：-10℃~+60℃ 存储湿度：20%-90%不凝结 产品尺寸：146\*74\*20mm（长宽高） 产品重量：212g | 台 | 25 | 2250 | 56250 |
| 太阳电源线 | 优质产品，RVV2\*1.0，平均一台20米 | 米 | 500 | 2.8 | 1400 |
| 爱谱华顿网络线 | 优质产品，六类线 | 米 | 900 | 2.8 | 2520 |
| 华三千兆8口交换机 | 千兆8口交换机 | 台 | 5 | 150 | 750 |
| 安装调试费 | 含线管、弱电箱、设备安装、布线、割墙及恢复、电梯接口对接、系统调试等 | 套 | 25 | 700 | 17500 |
| 合计 | | | | | | 147290 |
| 功能需满足： 1.帐户容量10万条，记录容量10万条； 2.同时支持各种类型的非接触式射频卡，包括Mifire1(S50、S70）射频IC卡、CPU卡、RF-SIM/RF-UIM卡、SIM/UIM-PASS卡及二维码等； 3.可设置7种假日类型，64个假日；四种时段组类型，每类型最多32组,时段开,多卡开,卡+密码开等； 4.可选择显示刷卡人姓名，卡号，个人编号，帐号等； 5.支持远程开门；  6.通讯方式：TCP/IP，可通过TCP/IP实现在线升级； 7.控制器能监控所有输入点的状态，包括正常、报警、开路和短路； 8.控制器支持刷卡、刷卡+密码、安全密码开门方式； | | | | | | |

**一、项目内容**

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：中标后20天内完成供货。

3、售后服务要求：

自货物验收之日起 3 年为产品保修期。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，卖方负责按厂家标准执行。

4、价格要求：

1）**货物报价不超出单位限价，总报价不超出 147290元；否则报价无效。**

2）**报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。**

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

**设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的30个日历日内向卖方支付100%货款。；**

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、产品报价单（须加盖单位公章），格式详见附件2

2、营业执照（三证合一）复印件（须加盖单位公章）

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章），具体详见附件1

**二、报价须知**

（一）报价方式

1、本项目**以电子邮件报价形式进行报价**,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱**wanxiangcg@163.com**发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、**电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。**

3、报价单必须在**2024年12月18日（周三）16:00点**（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为**2024年12月18日（周三）16:00点**。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年12月13日

**附件1：**

**承诺函**

万翔商城为正品行货商城，杜绝以假冒、伪劣、过期等不良品以次充好，欺骗消费者等影响其公司声誉的行为。为了共同加强产品经营管理，保护消费者合法权益，我司在产品供货方面特向万翔做以下承诺：

1. 我司在合作之前向万翔提供相关资质材料并加盖红印公章。
2. 我司按照厂家相关标准做好售后服务。

3、发现我司所提供的产品存在假冒、伪劣等不良品以次充好的现象，情况属实的我司同意接受以商品销售额的十倍处罚，并承担退货的一切费用，后果严重的同意接受追究法律责任。

以上规定我司能够认真遵守并履行，共同来维护我们买卖双方的关系，支持商城工作。我司若违反上述条例，其中涉及处罚金额的我司同意接受以商品销售额的十倍处罚，该笔处罚金将直接在采购货款结算中扣除。我司在年度供货过程中若出现三次违约情况，同意接受万翔取消我司的供货资格。

供应商单位名称（签字盖章）：

**附件2 报价单**

报价供应商名称： 项目编号∶XM2024-ZYXJ121301A 货币单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 产品 | 单位 | 数量 | 单位限价 | 报价 | 小计 | 备注 |
| 门禁方案 | 1 | 正元智慧门禁控制器wa2125 | 台 | 7 | 1750 |  |  |  |
| 2 | 正元智慧人脸识别门禁g5b | 台 | 9 | 2250 |  |  |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 把 | 4 | 420 |  |  |  |
| 4 | 单门磁力锁 | 把 | 7 | 220 |  |  |  |
| 5 | 出门按钮 | 个 | 11 | 10 |  |  |  |
| 6 | 闭门器 | 把 | 9 | 180 |  |  |  |
| 7 | 太阳电源线 | 米 | 300 | 2.8 |  |  |  |
| 8 | 爱谱华顿信号线 | 米 | 600 | 7 |  |  |  |
| 9 | 爱谱华顿信号线 | 米 | 600 | 2.8 |  |  |  |
| 10 | 爱谱华顿网络线 | 米 | 900 | 2.8 |  |  |  |
| 11 | 日丰线管 | 米 | 600 | 2.8 |  |  |  |
| 12 | 防水箱 | 个 | 2 | 300 |  |  |  |
| 13 | 施工调试 | 套 | 9 | 1700 |  |  |  |
| 梯控方案 | 1 | 电梯系统对接 | 套 | 1 | 4600 |  |  |  |
| 2 | 正元智慧人脸识别门禁g5b | 台 | 25 | 2250 |  |  |  |
| 3 | 太阳电源线 | 米 | 500 | 2.8 |  |  |  |
| 4 | 爱谱华顿网络线 | 米 | 900 | 2.8 |  |  |  |
| 5 | 华三千兆8口交换机 | 台 | 5 | 150 |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 | 套 | 25 | 700 |  |  |  |
| 总价 | 大写： | | | 小写： | | | | |

**报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。**

**报价供应商盖章：**

**联系人及联系方式：**