自营商品采购询价函

**各位合作伙伴：**

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2025-ZYXJ020502D救援装备项目进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 功能参数 | 数量 | 单位限价（元） | 小计限价（元） |
| 救援装备一批 | 具体详见附件2：救援装备清单报价 | 1 | 具体详见附件2：救援装备清单报价 | 97215.00 |
| 合计 | | | ￥97215.00 | |

**一、项目内容**

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的产品必须为原厂原装产品，并符合国家及行业相关标准。

2、交货时间：下单后15天内完成供货。

3、交货地点：福州市

4、售后服务要求：所供货物质保期不低于壹年。

5、价格要求：

1）**货物报价不超出单位限价，总报价不超出 97215.00 元；否则报价无效。**

2）**报价包括装卸费、运费、包装费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用**。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

6、付款方式

合同签订后根据供方开具的100%的一般纳税人增值税发票及验收合格后30个日历日内向供货方付清97%货款，剩余3%货款作为合同履约保证金，于质保期（1年）到期之日起30天内无息支付完成.

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件1

2、救援装备清单报价（须加盖单位公章），格式详见附件2

3、营业执照（三证合一）复印件（须加盖单位公章）

4、售后服务承诺书（须加盖单位公章，需明确提供不低于壹年的保修服务）

5、提供消防认证证书和检测报告，具体详见附件2《救援装备清单报价》。

**二、报价须知**

（一）报价方式：密封报价；一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效，本项目密封报价**以书面密封报价形式**。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

1、书面密封报价。即报价供应商应当在报价截止时间前向我司送达书面密封的报价文件。

2、供应商报价须将报价单密封并加盖公章，外封皮注明“\*\*公司，\*\*项目报价表”。  
 3、采购报价单必须在**2025年2月10日（周一）16：00点**（报价截止时间）之前邮寄或直接送达厦门万翔网络商务有限公司；报价开启时间为**2025年2月10日（周一）16：00点**。报价供应商无需到场。

文件接收地址：厦门市湖里区高崎机场北路476号万翔网商5楼（邮编：361006）；

接收人郭嘉卉及其联系电话：0592-5769091

传真：0592-2235459

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的；

6、消防认证证书和检测报告无提供或提供不符合本报价要求的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求并符合实际使用需求结合最终报价原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为1个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

（八）主要合同条款：

1、合同金额：实际合同金额以中标单价测算为准，下单后15天内完成供货。

2、质量保证：

1）卖方保证提供全新的、未使用过的、且不存在任何权利瑕疵或质量瑕疵的原厂正品，否则，买方有权向卖方追究违约责任。

2）若合同产品不能正常使用，或未能稳定实现本合同、合同附件及该系统说明书所称的任何功能、标准，或未达到国家有关质量、技术标准和厂家出厂标准（国家标准和厂家标准不一致的，以较高者为准）应视为有质量瑕疵。

3）卖方提供的产品必须达到或高于采购要求及报价承诺（以卖方报价时提供的样品作为检验标准）。

4）卖方提供的产品需符合国家相关技术标准，并提供质量监督检验中心合格检验报告。

5）按厂家标准提供质保服务壹年，质保期自验收合格之日起计算。

3、货款结算：合同签订后根据供方开具的100%的一般纳税人增值税发票及验收合格后30个日历日内向供货方付清97%货款，剩余3%货款作为合同履约保证金，于质保期（1年）到期之日起30天内无息支付完成。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年2月5日

附件1

**报价单（参考）**

报价人名称： 项目编号∶ XM2025-ZYXJ020502D 货币单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称规格 | 功能参数 | 报价 | 备注 | 承诺供货周期 |
| 1 | 救援装备 | 一批 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

**报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。**

**报价人盖章：**

**报价人联系方式：**

**报价时间：**

**报价有效期：**

附件2：救援装备清单报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格及材质** | **单位** | **数量** | **限价（元）** | **小计（元）** | **报价（元）** | **小计（元）** | **参考图片** |
| 1 | 杰尔曼20款抢险救援服 (夏款 ) | 1. 符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，需提供国家级消防研究所出具的检验报告复印件   2、款式：  2.1服装款式、号型符合国家消防救援局最新统型要求。  2.2颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色。  2.3服装面料采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、柔软、弹性、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗等性能。克重：（200±10）g/m2。  2.4拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用了不小于8号的树脂拉链，颜色为橘红色。  3、技术要求：  3.1阻燃性能: 经纬向损毁长度≤40mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象；  3.2断裂强力:经向断裂强力≥800N；纬向断裂强力≥800N；  3.3撕破强力：面料经向撕破强力≥200N、纬向撕破强力≥200N；  3.4接缝强力：≥700N；  3.5热稳定性能：经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化。  3.7橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度、耐光色牢度不小于4级；  3.8针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm；  3.9防静电性能：≤0.5μC。  3.10质量：≤1.2kg | 套 | 24 | 780.00 | 18720.00 |  |  | 8ac0e353277f08bb1a6e367fbe2a111 |
| 2 | 杰尔曼抢险救援头盔 | 1. 符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，需提供国家级消防研究所出具的检验报告复印件 2、结构： 2.1半盔式头盔，颜色：桔红色和红色。 2.2盔壳采用高强度塑料材料制成，顶部有加强筋，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能。 2.3头盔粘贴有反光标志，头盔指定位置可粘贴标识。 2.4佩戴装置整体为黑色，能灵活方便地调节大小。帽托和缓冲层形状适体，且不移位，佩戴舒适。顶部为网状衬垫，四周为舒适层。下颏带能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔稳定舒适，解脱方便。 2.5帽壳两侧有多功能模块化滑轨设计，为阻燃尼龙材质。 2.6帽箍调节器为旋钮式。 2.7下颏带插扣为快脱插扣。 3、技术性能： 3.1冲击吸收性能：高温预处理、低温预处理、浸水预处理，最大冲击力≤2700N。 3.2耐穿透性能：按标准试验后，钢锥不应与头模接触。 3.3阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5S内自熄。 3.4电绝缘性能：≤2.5mA。 3.5侧向刚性：帽壳最大变形值≤31mm,卸载后变形值≤5 mm。 3.6下额带抗拉强度：延伸长度≤17 mm。 3.7质量（不含附件）：≤0.8 kg。 | 顶 | 24 | 248.00 | 5952.00 |  |  | 9f3a4afc874f8f3d1097c655aaa116e |
| 3 | 杰尔曼抢险救援手套 | 1、整体要求： 1.1产品符合XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求。需提供相关的检测报告。 2、款式要求： 2.1抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨≥25±2mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。 2.2抢险救援手套主体颜色为橘红色和黑色。 3、手掌结构符合以下要求： 3.1分为内层、外层和加强层三层结构设计，外层采用优质反绒头层牛皮，颜色为黑色，手掌指尖一片式翻转手指背，在食指指尖增设触屏功能。内层采用芳纶针织布，颜色为黄色。加强层采用芳纶耐磨布，颜色为黑色，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置缓冲海绵。 4、手背结构符合以下要求： 4.1手背由芳纶双面针织布和TPR防撞条组成。 4.2芳纶双面针织布外面为橘红色，内面为黄色。 4.3 TPR防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计，便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合。 4.4食指设计银色反光标记，手背下方设计宽度为1cm的银色反光条。 4.5手指夹条采用牢固舒适的黑色芳纶针织布，夹条上方采用黑色芳纶耐磨布补强。大拇指手背内层采用芳纶针织布，颜色为黄色，外层采用牢固舒适的黑色毛巾布。 5、技术要求 5.1耐磨性能：掌心面材料在(9±0.2) KPa压力下，经8000次循环摩擦后，未被磨穿。 5.2抗切割性能：掌心面和背面材料的割破力≥10N。 5.3抗机械刺穿性能：抗刺穿力≥120N。 5.4阻燃性能：损毁长度≤20mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象。 | 双 | 24 | 110.00 | 2640.00 |  |  | fce2869786cef49fd0841d60d83439c |
| 4 | 杰尔曼抢险救援腰带 | 适配夏款抢险救援服 | 条 | 24 | 32.00 | 768.00 |  |  | ffc3551a58d22ba67e8ecdbe4b0bb5e |
| 5 | 杰尔曼抢险救援靴 | 1、整体要求： 1.1符合《消防员抢险救援防护服装试验大纲》标准要求，提供国家认可的检测机构出具的检验报告复印件。 2、结构及颜色： 2.1由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底、鞋垫和靴头等组成。 2.2内怀设有快速穿脱功能拉链，靴面主体材料为黑色防水阻燃牛皮和防水阻燃帆布，靴底为橡胶一体成型。 2.3从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度≥170mm。 2.4主体为黑色；反光标志为荧光黄色；鞋带和“消防救援”标志为橘红色。 3、技术要求： 3.1靴帮抗穿刺性能：≥190N。 3.2鞋帮抗热辐射性能：内表面温升≤7℃。 3.3靴底抗穿刺性能：≥1700N。 3.4外底耐弯折性能：≤2 mm。 3.5防滑性能：始滑角＞15°。 3.6电绝缘性能：泄漏电流≤0.1mA。 3.7阻燃性能：离火自熄时间0S，损毁长度≤1 mm。 3.8隔热性能：鞋底内表面温升≤10℃。 3.9重量≤2.0kg。 4、其他： 4.1靴身配有的橘红色鞋带，鞋带长 1800 mm。 4.2靴身内怀配有两颗单向防水透气眼。 4.3靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋。 4.4靴筒后部设带反光标志带的提手。 | 双 | 24 | 230.00 | 5520.00 |  |  | ba82b65e7772ef2c14f2e4debe503ab |
| 6 | 杰尔曼护目镜 | 1. 符合国家GB 14866-2006《个人用眼护具技术要求》标准，需提供相应检验报告复印件。 2、护目镜与佩戴者皮肤接触的部分不应使用影响健康或安全的材料。 3、护目镜具有良好的透气性。 4、结构及外观要求： 4.1护目镜无突出部位、尖锐边缘或其他缺陷。 4.2可调零件或结构部件应易于调节和更换。 5、技术要求： 5.1护目镜头带用于固定作用的头带应可调节，宽度≥20mm。 5.2镜片规格长\*宽尺寸≥200\*50mm 5.3抗冲击性能：在经受22 mm、重约45g钢球从1.3米高度自由落体下的冲击，不应出现镜片破损、变形、护具框架破损现象。 5.4镜面做防雾处理。 | 副 | 24 | 55.00 | 1320.00 |  |  | 441a93d780a8571cfd83ca2b55fe723 |
| 7 | 微型防暴头灯（用于佩戴在杰尔曼抢险救援头盔上试用） | 1. 符合消防标准《GB30734-2014消防员照明灯具》，同时满足防爆标准：《GB 3836.1-2010爆炸性环境　第1部分：设备　通用要求》、《GB 38364-2010爆炸性环境　第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》，需提供相应检验报告复印件。 2. 额定容量：≥1900mAH 3. 功率：≥3w 4. 平均使用寿命：≥10万小时 5. 尺寸：23\*121mm 6. 重量≤94g 7. 连续放电时长：工作光≥8小时，强光≥4小时 8. 光通量：工作光≥110lm，强光≥330lm | 支 | 24 | 180.00 | 4320.00 |  |  | **C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\%VZ@A5XKKHCD2TK}``6(0JT.png** |
| 8 | 霍尼韦尔空气呼吸器SCBA805M/XC（含背架、防护罩和通讯系统等） | SCBA805M/XC  提供消防认证证书和国家消防装备质量监督检验中心的检测报告 | 套 | 5 | 9600.00 | 48000.00 |  |  |  |
| 9 | 霍尼韦尔备用气瓶6.8L | 6.8L | 瓶 | 5 | 1995.00 | 9975.00 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 97215.00 |  |  |  |

备注：报价须盖骑缝章。

**报价人盖章：**

**报价人联系方式：**