**XM2025-ZYXJ0212空调旧机拆机服务采购询价函**

**各位合作伙伴：**

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为**XM2025-ZYXJ0212**货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 单位 | 数量（套） | 单位限价（台） | 合计限价（元） |
| 1.5匹挂机 | 台 | 1 | 430 | 430 |
| 1匹挂机 | 台 | 1 | 350 | 350 |
| 小1匹挂机 | 台 | 1 | 330 | 330 |
| 热水器包拆包运走 | 台 | 1 | 0 | 0 |
| 备注： | 1、以上报价包含旧机拆机及运走可能产生的所有费用。 |
|  | 2、以上空调机型约250台，具体根据项目现场情况。 |

1. **空调及热水器旧机拆机服务要求**

为确保拆机服务过程安全、规范、顺利，保障贵方与我方的合法权益，特此明确本次服务的具体要求和责任划分：

1、 服务安全保障

我方高度重视作业安全。服务人员均经专业培训并持证上岗，严格遵循安全操作规程。作业前将全面检查现场环境，确保无安全隐患；作业中将正确使用专业工具及安全防护设备（如安全带、手套等），并设置醒目的施工警示区，杜绝高空坠物、漏电、人员伤亡等安全事故的发生。

2、 安全责任划分

施工前： 服务人员检查设备及环境的安全性，确保现场电源已完全切断，并提供必要的作业条件（如专用插座、无障碍作业空间等）。

施工中： 因服务人员方操作不当、违反安全规程或使用不合格工具所造成的自身人身伤害、设备损坏或第三方财产及人身损害，由报价单位承担全部责任。

施工后： 设备拆卸完毕后，报价单位因检查拆卸后的现场环境安全，确保不存在安全风险。若因未未做好安全检查所造成的自身人身伤害、设备损坏或第三方财产及人身损害，由报价单位承担全部责任。

3、 服务标准

专业规范： 严格按照厂家推荐的拆机流程操作，优先回收制冷剂，避免直接排放造成环境污染。

现场整洁： 施工过程中采取防尘防污措施，作业完成后清理现场，恢复作业前状态，并将所有拆卸下的废旧配件及垃圾一并带走 。

设备保护： 拆机过程中对室内环境进行必要保护，避免磕碰损坏。

守时守信： 预约时间准时上门，高效完成作业。

4、 服务内容

本次热水器及空调拆机服务主要包括：

前期准备： 现场勘测，制定安全拆机方案。

安全断电： 确认空调及热水器电源已关闭，并安全切断电源连接。

空调回收制冷剂： 使用专业设备将管道内的制冷剂完全回收到室外机中。

拆卸连接管： 拆卸室内空调外机连接铜管、电缆及排水管。

拆卸机体： 安全拆卸并取下空调室内机与室外机。

封装接口： 对拆卸后的空调管道接口进行密封保护，防止灰尘水分进入。

场地清理： 清理作业区域，妥善运走废旧设备。

二、项目要求

1、服务时间：指定时间完成 。

2、价格要求：

1）货物报价不低于单位限价；否则报价无效；以上报价为单价，根据项目数量乘以单价计算总金额。

2）报价包括现场拆机、搬运费、高空作业、垃圾清理等其它一切相关费用。

3）我司开具税点3%的一般纳税人增值税普通发票。

6、付款方式

报价单位根据现场旧机数量预付费用至我司，并在要求时间提供拆机服务并完成验收。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、报价人承诺（盖章扫描）

**三、报价须知**

（一）报价方式：

1、本项目**以电子邮件报价形式进行报价**,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱**wanxiangiport@163.com**发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、**电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。**

3、报价单必须在2025年9月12日下午17：00（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年9月12日下午17：00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年9月12日

**报价单（参考）**

报价人名称： 项目编号∶ 货币单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 单位 | 数量（套） | 单价（台） | 合价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总价：大写： 小写：  |

**报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。**

 **报价人盖章**

**报价承诺**

1、 服务安全保障

服务人员均经专业培训并持证上岗，严格遵循安全操作规程。作业前将全面检查现场环境，确保无安全隐患；作业中将正确使用专业工具及安全防护设备（如安全带、手套等），并设置醒目的施工警示区，杜绝高空坠物、漏电、人员伤亡等安全事故的发生。

2、 安全责任划分

施工前： 服务人员检查设备及环境的安全性，确保现场电源已完全切断，并提供必要的作业条件（如专用插座、无障碍作业空间等）。

施工中： 因服务人员方操作不当、违反安全规程或使用不合格工具所造成的自身人身伤害、设备损坏或第三方财产及人身损害，由我司承担全部责任。

施工后： 设备拆卸完毕后，报价单位因检查拆卸后的现场环境安全，确保不存在安全风险。若因未未做好安全检查所造成的自身人身伤害、设备损坏或第三方财产及人身损害，由我司承担全部责任。

3、 服务标准

专业规范： 严格按照厂家推荐的拆机流程操作，优先回收制冷剂，避免直接排放造成环境污染。

现场整洁： 施工过程中采取防尘防污措施，作业完成后清理现场，恢复作业前状态，并将所有拆卸下的废旧配件及垃圾一并带走 。

设备保护： 拆机过程中对室内环境进行必要保护，避免磕碰损坏。

守时守信： 预约时间准时上门，高效完成作业。

4、 服务内容

本次热水器及空调拆机服务主要包括：

前期准备： 现场勘测，制定安全拆机方案。

安全断电： 确认空调及热水器电源已关闭，并安全切断电源连接。

空调回收制冷剂： 使用专业设备将管道内的制冷剂完全回收到室外机中。

拆卸连接管： 拆卸室内空调外机连接铜管、电缆及排水管。

拆卸机体： 安全拆卸并取下空调室内机与室外机。

封装接口： 对拆卸后的空调管道接口进行密封保护，防止灰尘水分进入。

场地清理： 清理作业区域，妥善运走废旧设备。

承诺单位：\*\*\*\*\*有限公司（盖章）

承诺时间：2025年9月12日