
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0293货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	数量
	单位限价（元/台）
	备注

	1
	激光测量仪器系统
	瑞典Easy-Laser
	XT6
	1套
	87500.00
	参数要求见附件2

	
	合计
	
	
	
	87500.00
	


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。
2、交货时间：合同签订后10个工作日内交货。
3、售后服务要求：

保证商品原包装完整无折损，对于损坏的商品要求无理由退换货。
要求质保期为自验收合格之日起12个月，卖方需保证提供及时专业的售后服务，随货提供厂家授权的服务中心盖章售后承诺书，在质保期内，产品若发生由于因设计、制造质量或采购错误所导致的零部件损坏等问题，卖方应立即作出响应并给予免费维修，一个月内若出现重大质量问题，免费更换整机。若发生其它故障，在买方通知卖方后，卖方应在接到通知后48小时内提供一套方案解决客户实际问题。。

4、价格要求：

1）产品报价不得超过单位限价87500.00元，否则报价无效。
2）上表中的询价数量仅作为参考，不作为实际供货数量，买方可调整实际供货数量，具体以买方《定货单》中的供货数量为准。

3）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

4）所开具发票必须为13%的一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

货物验收完成后且卖方开票后30个工作日内付款。
（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件，需附上详细参数。

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）
二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年10月22日（周四）17点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年10月22日（周四）17点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。 

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求，从符合的方案中选择最低价者作为中标供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于
项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年10月19日

                                       报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章
附件2：《参数要求》
一、项目概况

在现场设备传动系统中，泵、电机等设备的旋转轴通过联轴器的方式进行连接，需要定期进行轴对中。

二、项目范围

通过激光测量系统轴对中提高泵与电机等设备的对中精度，避免长时间运转对中精度低于标准值而发生事故，减少停机时间，延长寿命。

三、技术要求

★1.必须具有轴对中测量方法：连续扫描自动测量对中法，Easyturn任意三点/多点对中法（角度间隔最小20°），9-12-3时钟对中法； 

2.主机要求采用触摸屏，屏幕尺寸不低于8英寸，同时具有中文和动画界面，图标指导对中调整，实时动态显示；

3.测量软件具备中间轴对中法，垂直轴对中法，机组轴对中，偏置轴对中（需选配工装）等多种形式对中

★4.激光技术：双束对射点激光，TruePSD感应技术；

测量单元在安装时可两个方向粗调激光；

★6. 探测器测量窗口尺寸：不低于20*20mm，集成OLED屏显示角度、电量等信息；

7.测量距离：不低于20米；

★8.
测量精度：±1μm±1%；

9.显示精度：0.001mm/0.01mm/0.1mm可选，最高0.001mm；

★10.连续扫描自动测量对中法可在不拆除联轴器的工况下，从探测器安装位置开始自动采集数据（非停顿测量），无需人工盘车定位等干预工作，停止测量后直接生成对中结果，测量快速，操作简单，适用于盘车不便和长跨距对中的一种先进对中方法；

11.实时调整具备“宽或窄”调整选项，适用更多工况；

12主机具备存储功能，测量结果可生成PDF中文报告，输出方式具备蓝牙，U盘，WIFI无线等多种方式，灵活选择；

★13.在测量程序界面，能将多次对中测量数据同时显示在屏幕上进行同屏对比和叠加对比，使得轴对中情况的判断更加准确。

14.探测器防护等级 IP66/67 以上，内置大容量锂电池充满后实际使用时间24小时，亦可外接交流220V电源工作。

15.测量软件具备中断续测记忆功能，可在测量中断时直接进行未完成的测量

16.软件内置皮带轮找正，测振等功能，可选配件扩展实现测量应用  

17.测量报告模板可替换公司LOGO，支持添加设备照片，可蓝 牙，WIFI 等多方式传输报告 

18. 生产厂家有产品 CE 认证，随货报告精度检测符合±1μm±1%

19.工作条件: 存放温度-20℃～+50℃，工作温度-10℃～+50℃，相对湿度＜95%

四、配置要求：

序号
名称
       数 量
备   注

1
显示单元
        1
不低于8英寸彩色触摸屏，安卓平板，内置程序

2
S测量单元           1
20×20 mm ；OLED屏，内置锂电池，蓝牙无线

3
M测量单元
        1
20×20 mm ；OLED屏，内置锂电池，蓝牙无线

4
V形固定器
        2
含紧固链条*2

5
延长链条
        2
配合紧固链条使用

6
磁座及XT偏置板
    2
磁吸式

7
U盘              
1
2GB


8
探杆    
        8
75mm*4；120mm*4； 

9
卷尺
            1
3米

10
充电器  
        1
系统锂电池充电

11
说明书
            1
中文操作步骤

12
出厂文件
        1
原件随货提供

13
手提仪器箱
        1


售后服务要求

★5.1、卖方需保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求；要求随货提供海关进口货物报关单，税单及原产地证明所供货的全新正品，在世界上处于领先地位。

5.2、要求质保期为自验收合格之日起12个月，卖方需保证提供及时专业的售后服务，随货提供厂家授权的服务中心盖章售后承诺书，在质保期内，产品若发生由于因设计、制造质量或采购错误所导致的零部件损坏等问题，卖方应立即作出响应并给予免费维修，一个月内若出现重大质量问题，免费更换整机。若发生其它故障，在买方通知卖方后，卖方应在接到通知后48小时内提供一套方案解决客户实际问题。

5.3、质保期后，买方可通过代理机构或直接向卖方购买备件，卖方在买方需要时安排提供有偿技术服务。

5.4、卖方提供终身免费升级测量软件，并承诺随时通过各种方式（如电话、email等）为买方提供免费远程技术指导。

六、培训要求

6.1、卖方需安排售后服务工程师免费到买方培训一次，由买方安排培训现场并组织人员，卖方保证至少2-4位现场工程师能够学会使用。

6.2要求培训分为理论培训和操作培训，时间不超过1天，内容：

理论培训：1）激光原理 2）产品部件介绍 3）测量方法介绍 4）使用注意事项

操作培训：1）测量方法演示 2）测量数据可靠性分析 3）数据处理

根据实际情况确认可询问阶段，并修改






