
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0177进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	产品名称/品牌
	型号
	功能参数
	单位限价
（元/套）
	数量
	小计限价
（元/套）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	数字红外无线教学扩声系统主机
TAIDEN

	TES-5600
BX2/30
	1、红外传输副载波符合 IEC 61603-7 数字红外国际标准，DQPSK 数字调制/解调技术
(1) 频响：主机线路-主机：50 Hz~20 kHz 麦克风-主机：100 Hz~20 kHz
(2) 信噪比：≥90 dB
(3) 总谐波失真：≤0.05%
2. 具备 2 个 RJ45 接口用于接数字红外接收器
3. 支持 2 个无线麦克风同时使用
4. 内置功放，具有 2 个扬声器接口
5. 设备内置数字音频功放，可直接连接音箱
6. 具备 2 路线路输入（PC IN），音量可调，1 路线路输出（LINE）
7. 通过 Micro USB 接口连接 PC，配合数字红外无线麦克风可实现 PPT 翻页功能
8. 具备 1 个 A 型 USB 口用于连接有线麦克风进行音频传输
	3150
	16
	50400

	2
	数字红外接收器
TAIDEN
	TES-5600
RN/30
	1. 不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境
2. 接收频点可调
3. 接收角度：垂直：150°（±75°），水平：360°
4. 直视距离：25 m；覆盖面积：约 80 ～ 100 m2
5. 具备 1 个 RJ45 接口，用于网线连接至系统主机
6. 尺寸：Ø 116 mm × 60 mm（高度）
7. 重量：220 g
8. 颜色：暗红色（PANTONE 476）
	1000
	23
	23000

	3
	数字红外无线麦克风
TAIDEN
	TES-5604
N_W
	1. 红外传输副载波符合 IEC 61603-7 数字红外国际标准，DQPSK 数字调制/解调技术
2. 数字红外音频处理及传输技术保证了卓越的音质：
(1) 频响：主机线路-主机：50 Hz~20 kHz 麦克风-主机：100 Hz~20 kHz
(2) 信噪比：≥90 dBA
(3) 总谐波失真：≤0.05%
3. 不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境
4. 扩展性能强，支持外部音频输入 ( Ø 3.5 mm AUDIO IN )，与其它音频设备 ( 如 MP3、手机等 ) 组合，传输更随意
5. 支持外部麦克风输入，如头戴式麦克风等灵活接入
6. 麦克风音量调节 ( 固定麦克风/外部麦克风 )
7. 可实现远程控制 PPT 翻页功能
8. 内置激光笔功能
9. 支持 PTT(Push To Talk)功能，按住“...”键开启话筒，松开后话筒即关闭
10. 当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射
11. 支持话筒频点设定
12. 轻巧美观，多种使用方式灵活选择：可手持、颈挂或置于上衣口袋
13. 发射角度：垂直 0° ~ 90°，水平 120°
14. 可充电锂电池，持续发言时间长达 7 小时
15. 支持 Micro USB 口充电 ( 兼容手机充电器 ) 或插入充电座充电
	1100
	34
	37400

	4
	充电底座
TAIDEN
	TES-5604
CHG/09
	1. 数字红外无线麦克风充电座，即充即用
2. 可对 9 个 TES-5604/TES-5608/5609 系列数字红外无线麦克风进行充电
	1600
	7
	11200

	5
	充电底座
TAIDEN
	TES-5604
CHG/02
	1. 数字红外无线麦克风充电座，即充即用
2. 可对 2 个 TES-5604/TES-5608/5609 系列数字红外无线麦克风进行充电
	900
	3
	2700

	合计
	124700


一、项目内容
（一）项目要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1、质量要求：供方提供的维保设备必须为原装全新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到《订货单》后14个日历日内。
3、售后服务要求：原厂保修三年。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出124700元；否则报价无效。
2）价格为完成本项目并经甲方验收合格所有可能发生的费用，包括但不限于货物（含设备、配件、线材及布线、辅助材料）供应、运输、保险费、采购保管、安装调试、与原有系统联动调试、货物检验检测、施工过程中的建筑表面及设备设施拆装还原、完工后的环境打扫废物处理、操作人员培训、税收以及售后服务等其他一切伴随服务的费用。
3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的15个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖原厂公章及单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年7月8日（周三）17点00分（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年7月8日（周三）17点00分。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年7月3日

报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价人盖章
1

