
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0220进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	品牌/

产品名称
	型号
	功能参数
	单位限价
（元/套）
	数量
	小计限价
（元/套）

	
	
	
	
	
	
	

	
	复志 3D打印机
	Raise3D DF2+
	1.成型尺寸：≥200 × 112 × 300 mm
2.光源：405 nm UV LED 光源
3.XY分辨率：≤2560 × 1440
4.打印件最大重量≥10kg
5.打印速度： 最高：≥100 mm/ h，平均 50-60 mm/ h
6.层厚范围 ≤50-200 micron
7.带有Magic Layout功能（可轻松调整模型排布及复制模型）
8.切片软件:具备以下功能：抗锯齿；自动生成支撑；自动朝向；自动截面分析；轮廓补偿；倒杯口检测；抽壳；打孔；纹理生成；更小的Gcode尺寸。
9.设备尺寸（宽 × 长 × 高）：≤450 × 408 × 730 mm
10.树脂: 通用白色树脂、高解析杏色树脂、韧性2K灰色树脂、刚性3K灰色树脂、高透树脂、Raise3D快速灰色树脂、通用黑色 V1树脂、防静电(ESD)树脂等，支持第三方材料
11.树脂管理:自动续料，树脂液位侦测，树脂确认
12.RFID打印平台:记录所使用树脂的种类，以及打印、清洗、固化设置
13.打印平台调平：出厂预设
14.腔体加热:最高40℃
15.树脂槽：使用高透HTF膜
16.需提供制造商出具的项目授权书及售后服务承诺函
17.需提供权威机构出具的检测报告
18.成型原理：数字光处理（DLP）
19.控制面板:触屏（分辨率：1920 × 720）
20.连接性:Wi-Fi，LAN，USB接口 × 2，实时摄像头
21.网络:以太网，无线802.11 b/g/n
22.电源输入:100-240VAC，50/60 Hz 230V @ 3.3A
23.建议运行环境温度:15 - 30°C，相对湿度10 - 90% ，无结露
24.储藏温度:-25°C至55°C，相对湿度10 - 90%，无结露
25.毛重≤59.4 kg、净重:≤40kg
26.运输尺寸：≥710 × 595 × 980 mm
27.支持的操作系统:WINDOWS/ macOS/ LINUX
28.支持对文件表面进行纹理生成
29.具备自动截面分析功能
30.可以对文件进行抽壳与打孔
31.支持自动生成支撑
32.支持自动朝向
33.具备轮廓补偿功能
34.可以进行倒杯口检测
35.支持的文件格式:STL/ OBJ/ 3MF/ OLTP
清洗机/固化机：
1. 机器部分 清洗桶容积：≥14L
2. 最大清洗尺寸：≥200 × 112 × 300 mm
3. 适配溶剂：需要支持IPA
4. 清洗功能：支持双涡轮清洗、模拟手洗
5. 烘干功能：具备双风扇风干
6. 排废液：可以自动排废液至灰水箱
7. 清洗参数：可以通过RFID自动设置和手动输入
8. 电源输入：100-240 V AC，50/60 Hz，96 W
9. 建议运行环境温度：10-35℃
10. 储藏温度：-25 °C至 55°C，相对湿度10 - 90%，无结露
11. 机器净重：27.7 kg
12. 机器毛重：45.8 kg
13. 灰水箱净重：0.7 kg
14. 灰水箱毛重：1.5 kg 
15. 机器净尺寸（宽 × 长 × 高）：400 × 410 × 646 mm
16. 灰水箱净尺寸（宽 × 长 × 高）：725 × 585 × 915 mm
17. 机器运输尺寸（宽 × 长 × 高）：350 × 190 × 290 mm
18. 灰水箱运输尺寸（宽 × 长 × 高）：407 × 247 × 349 mm
19.机器部分 最大固化尺寸：≥φ230 × 300 mm
20. 固化能源：LED光源，至少支撑三种混合光源：365nm、385nm、405nm，最大空气加热温度120℃
21. 固化参数：可以通过RFID自动设置和手动输入
22. 电源输入：100-240 V AC，50/60 Hz，500 W
23. 建议运行环境温度：10-35℃
24. 储藏温度：-25°C至55°C，相对湿度10 - 90%，无结露
25. 净重：32.8 kg
26. 毛重：49.2 kg
27. 机器尺寸（宽 × 长 × 高）：490 × 400 × 610 mm
28. 运输尺寸（宽 × 长 × 高）：725 × 585 × 850 mm
	39860
	1
	39860

	
	复志 3D打印机耗材
	Raise3D高透V1树脂1kg
	产品净重：1Kg
液体粘度：349cps@25℃
液体密度：1.07g/cm3
固体密度：1.16g/cm3
热变形温度（0.45Mpa下）：51.6℃
杨氏模量：1410-2092MPa
拉伸强度：28-44MPa
断裂伸长率：14.5%-31%
弯曲模量：733-1798MPa
弯曲强度：34-72 MPa
	345
	2
	690

	
	复志 3D打印机耗材
	Raise3D高解析杏色V1树脂1kg
	产品净重：1Kg
液体粘度：331cps@25℃
液体密度：1.136g/cm3
固体密度：1.40g/cm3
热变形温度（@0.45 MPa/66 psi）：70℃
杨氏模量：1781-2622MPa
拉伸强度：42-58MPa
断裂伸长率：13%-17%
弯曲模量：1521-2886MPa
弯曲强度：61-98 MPa
	345
	2
	690

	
	复志 3D打印机耗材
	Raise3D韧性2K灰色V1树脂1kg
	产品净重：1Kg
液体粘度：481cps@25℃
液体树脂密度：1.150g/cm3
邵氏硬度：87D
热变形温度（@0.45 MPa/66 psi）：68℃
杨氏模量：1334-2158MPa
拉伸强度：25-45MPa
断裂伸长率：35%-59%
弯曲模量：1347-2315MPa
弯曲强度：53-90MPa
	475
	2
	950

	
	复志 3D打印机耗材
	Raise3D 刚性3K灰色V1树脂1kg
	产品净重：1Kg
液体粘度：515cps@25℃
液体树脂密度：1.148g/cm3
固化后密度：1.26 g/cm3
热变形温度（@0.45 MPa/66 psi）：97℃
杨氏模量：1766-3263MPa
拉伸强度：38-78MPa
断裂伸长率：14%-30%
弯曲模量：1278-3252MPa
弯曲强度：52-139MPa
	565
	2
	1130

	
	复志 3D打印机耗材
	Raise3D通用白色V1树脂1kg
	产品净重：1Kg
液体粘度：450cps@25℃
密度(液态树脂）：1.150g/cm3
密度（打印成品）：1.22 g/cm3
邵氏硬度：85D
热变形温度（@0.45 MPa/66 psi）：77℃
杨氏模量：1663-2844MPa
拉伸强度：39-67MPa
断裂伸长率：19%-30%
弯曲模量：1318-2830MPa
弯曲强度：51-108MPa
	300
	2
	600

	合计
	43920


一、项目内容
（一）项目要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1、质量要求：供方提供的维保设备必须为原装全新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到《订货单》后5个工作日内。
3、售后服务要求：原厂整机保修一年，易耗件不保修。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出43920元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年8月14日（周五）11点00分（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年8月14日（周五）11点00分。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年8月11日

报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价人盖章
1

