自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2026-ZYXJ0196攀岩设备货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

	合同包号
	项目名称
	品牌
	数量
	单价限价（元）
	小计（元）

	1-1
	基础预埋
	刺桐湾
	1项
	22000
	22000

	1-2
	垫层找平
	刺桐湾
	1项
	15000
	15000

	1-3
	攀岩板
	刺桐湾
	90㎡
	700
	63000

	1-4
	攀岩点
	刺桐湾
	180个
	35
	6300

	1-5
	造型点
	刺桐湾
	10个
	550
	5500

	1-6
	速度点
	刺桐湾
	14套
	450
	6300

	1-7
	钢结构
	刺桐湾
	94㎡
	750
	70500

	1-8
	封边
	刺桐湾
	8㎡
	450
	3600

	1-9
	保护垫
	刺桐湾
	42㎡
	650
	27300

	1-10
	护栏安装
	刺桐湾
	1项
	5000
	5000

	1-11
	安装楼梯扶手
	刺桐湾
	1项
	800
	800

	1-12
	楼梯背后墙面涂料
	刺桐湾
	1项
	1500
	1500

	1-13
	安装服务费
	刺桐湾
	1项
	70000
	70000

	
	
	
	
	合计：
	296800


*注：1、以上产品需要整体报价,需要分项报价，此总价包含设备、税费、安装、运输、培训等一切费用。
2、详细参数详见附件《产品清单》。

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后10个日历日内交付最终用户指定地点（最终用户由万翔指定）。
3、*售后服务要求：

3.1按照厂家标准攀岩项目质保期5年（从发票之日起算），质量保证期内如出现故障免费提供咨询、维修服务，确保货物的正常使用。

3.2承诺提供的产品为新出厂的、质量合格的产品，符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的质量要求。

3.3提供7×24小时技术支持，若产品在使用过程中出现问题，2小时内响应，如遇电话无法处理的情况在接到通知后3小时内赶到现场提供服务，6小时内无法解决的问题，第一时间提供替代产品。

3.4质保期结束后，享有终身维修服务，只收取相应配件费，且长期提供维修配件。终身提供故障及维修代码，提供保修电话号码。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出296,800.00元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货且最终用户验收后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收单》的20个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；

*3、提供原厂针对此项目的授权函，原件备查。

    *4、报价单位售后服务承诺函。
二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年08月18日16:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年08月18日16:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年08月17日

报价单（参考）

	合同包
	货物名称规格
	主要技术参数
	数量
	单价(现场交货价)
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币
报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                  投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章

附件：

	产品清单

	序号
	1
	货物名称
	基础预埋
	品牌
	刺桐湾
	型号
	配套项目构件
	产地
	福建
	制造商
	福建刺桐湾体育用品有限公司
	数量
	1项

	详细技术参数：

1. 钢筋混凝土独立基础：长宽深1.6m*1m*1m；

2. 混凝土强度等级：C30级；

3. 地脚连接螺杆直径25mm，300mm*300mm*15mm的预埋板；

4. 含地基开槽、钢筋地笼、土方外运等费用。

	序号
	2
	货物名称
	垫层找平
	品牌
	刺桐湾
	型号
	配套项目构件
	产地
	福建
	制造商
	福建刺桐湾体育用品有限公司
	数量
	1项

	详细技术参数：

1.地面倒混凝土垫层：10CM

2.混凝土强度等级：C20

	序号
	3
	货物名称
	攀岩板
	品牌
	刺桐湾
	型号
	CTW-BLG01
	产地
	福建
	制造商
	福建刺桐湾体育用品有限公司
	数量
	90㎡

	详细技术参数：

1. 玻璃钢攀岩板，材质：100%玻璃钢制品；

2. 基本参数：抱石板长2m*宽1m、板厚度10mm、重量≥45kg、板面按照标准尺寸制定孔距合计70套岩点孔；速度板长1.5m*宽1.5m、板厚度10mm、重量≥22kg、板面按照标准尺寸制定孔距合计110套岩点孔；

3. 工艺：采用机制加热模具经过300度高温一次成型；

4. 特性：整体板型规矩永不变形安装可达到零缝隙、无毒无味防水防电防暴晒，颜色不易脱落；

5. 板面岩点孔设计严格按照国际比赛要求制定孔距，机制代压法成型孔距最大抗拉力≥3kN，静载荷≥4kN抗冲击高度为1.5米，岩板动载荷≥6kN。

	序号
	4
	货物名称
	攀岩点
	品牌
	刺桐湾
	型号
	CTW-PYD-01
	产地
	福建
	制造商
	福建刺桐湾体育用品有限公司
	数量
	180个

	详细技术参数：

1. 材质及工艺：有机复合材料，树脂材质；螺丝使用M8镀锌螺丝；

2. 生产工艺：采用手工多次浇灌通过高温固化而成，岩点螺丝孔处选用粉沫镀锌垫片；

3. 性能：岩点强度高，棱角过渡柔和，无明显凸起不易损伤手指，抗磨损。

	序号
	5
	货物名称
	造型点
	品牌
	刺桐湾
	型号
	CTW-ZXD-01
	产地
	福建
	制造商
	福建刺桐湾体育用品有限公司
	数量
	10个

	详细技术参数：

1. 规格：不规则形状及尺寸；

2. 材质：有机复合材料，100%玻璃钢材质；

3. 生产工艺：采用手工多次浇灌通过高温固化而成，岩点螺丝孔处选用粉沫镀锌垫片；

4. 特性：岩点强度高，棱角过渡柔和，无明显凸起不易损伤手指。

	序号
	6
	货物名称
	速度点
	品牌
	刺桐湾
	型号
	CTW-SDD-01
	产地
	福建
	制造商
	福建刺桐湾体育用品有限公司
	数量
	14套

	详细技术参数：

1.材质及工艺：有机复合材料，树脂材质；螺丝使用M8镀锌螺丝

2.生产工艺：采用手工多次浇灌通过高温固化而成，岩点螺丝孔处选用粉沫镀锌垫片；

3. 规格：形状、尺寸、颜色均为随机，有特殊要求时应按照双方签署认可的设计图制作并进行组装；

4. 性能：岩点强度高，棱角过渡柔和，无明显凸起不易损伤手指，抗磨损。

	序号
	7
	货物名称
	钢结构
	品牌
	刺桐湾
	型号
	现场实施
	产地
	福建
	制造商
	福建刺桐湾体育用品有限公司
	数量
	94㎡

	详细技术参数：

1.主结构要求：采用Q235国标热镀锌60mm*60mm*3mm的方管；

2.副结构要求：采用Q235国标热镀锌50mm*30mm*2.5mm的方管；

3.焊口要求：主受力点满焊，所有焊点及切口打磨毛刺；

4.根据攀岩墙尺寸，采用热镀锌管，现场加工焊接。

5.攀岩墙主钢结构地面预埋件使用不锈钢膨胀螺丝固定；主结构与副结构使用焊接方式固定；攀岩板与副钢结构使用热镀锌专用螺丝固定；

6.防锈处理：焊接处均采用防锈漆处理；

▲7.热镀锌管抗拉强度370MPa-560MPa，下屈服强度≥235MPa，断后伸长率≥24%。碳≤0.22%、硅≤0.35%、锰≤1.40%、磷≤0.045%、硫≤0.050%。通过镀锌层均匀性试验。

8.含保险杠。

	序号
	8
	货物名称
	封边
	品牌
	刺桐湾
	型号
	现场实施
	产地
	福建
	制造商
	福建刺桐湾体育用品有限公司
	数量
	8㎡

	详细技术参数：

1.规格：长1m*宽1m厚度3mm；

2.材质：100%玻璃钢材质。

	序号
	9
	货物名称
	保护垫
	品牌
	刺桐湾
	型号
	CTW-BFD01
	产地
	福建
	制造商
	福建刺桐湾体育用品有限公司
	数量
	42㎡

	详细技术参数：

1. 内胆材料：采用高回弹高密度海绵；

2. 面层材料：PVC双面涂层皮革；

3. 生产工艺：大型机械缝纫制成；

4. 规格：长21米，宽2米，厚度20cm 。

	序号
	10
	货物名称
	护栏安装
	品牌
	刺桐湾
	型号
	现场实施
	产地
	福建
	制造商
	福建刺桐湾体育用品有限公司
	数量
	1项

	详细技术参数：

1.将采购人指定护栏成品搬运至施工现场并安装。

	序号
	11
	货物名称
	安装楼梯扶手
	品牌
	刺桐湾
	型号
	现场实施
	产地
	福建
	制造商
	福建刺桐湾体育用品有限公司
	数量
	1项

	详细技术参数：

1.将现有钢制楼梯两侧加装扶手护栏。

	序号
	12
	货物名称
	楼梯背后墙面涂料
	品牌
	刺桐湾
	型号
	现场实施
	产地
	福建
	制造商
	福建刺桐湾体育用品有限公司
	数量
	1项

	详细技术参数：

1.腻子3道

2.打磨腻子

3.涂料一底两面

	序号
	13
	货物名称
	楼梯背后墙面涂料
	品牌
	刺桐湾
	型号
	现场实施
	产地
	福建
	制造商
	福建刺桐湾体育用品有限公司
	数量
	1项

	详细技术参数：

运输、搬运、安装、机械、施工等


