
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0232进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	产品名称/品牌
	型号
	功能参数
	单位限价
	数量
	小计限价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	（元/套）
	
	（元/套）

	1
	PASTRONG 8寸两单元两分频全频专业音箱
	PA-TX8
	8寸两单元两分频全频专业音箱。
由一只34芯高音和8寸低频单元组成。
高密度纤维板箱体，表面雨点漆面处理。
高音清晰，中音饱满，低频沉稳。
支持顶吊/横吊/后支撑/底支撑等多种安装方式。
高音单元：1×1＂(25mm)/1.4＂voice coil 
低音单元：1×8＂(200mm)/1.4＂voice coil
频响范围：60Hz-20KHz
灵 敏 度：94dB/M/W
最大声压：114dB continuous,120dB peak
额定功率：200W 
峰值功率：800W
指 向 性：90°×50°
额定阻抗：8 ohm
保 护 网：钢网
接线方式：2×Speakon NL4
净    重: 11kg
尺寸(WxDxH):299×269 ×435mm
	1000.00 
	4
	4000

	2
	PASTRONG 专业功放300W
	PA-300W
	1.主要用于KTV、会议、小型路演、多功能厅等。
2.体积小，低重量、高效率、高音质，声音饱满有磁性。
3.采用高效稳定的线路，通过高效的讯号转换功能，很大程度的降低谐波失真、互调失真和瞬态互调失真，让音质完美地放大。
4.一体模块化设计、坚实紧凑结构及精湛的制造工艺，使其不论是在小型会议室、KTV或者是大型的体育馆、演唱会都能够表现稳定和出色。
5.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保设备长期使用。
技术参数
1.立体声输出功率8Ω：300W×2
2.立体声输出功率4Ω：450W×2
3.桥接输出功率8Ω：600W×1
4.输入灵敏度：（0.775-1.44VdB)V
5.频率响应：20-20KHz(±0.1dB) 
6.输入阻抗：20Kohms平衡输入，10Kohms非平衡输入
7.最低负载阻抗：＞4Ω
8.转换速率：≥40V/µs
9.阻尼系数：≥300:1
10.信噪比：﹥100dB
11.总谐波失真：＜0.05%，1KHz
12.互调失真：﹤0.04%,60HZ/7HZ 4 ：1
13.电源要求：185-240～V 50/60HZ
14.消耗功率：1000W
15.环境温度：工作温度：-10℃-40℃，储存温度：-25℃-80℃
16.尺寸(W×D×H)：485×330×89mm
17.净重：8Kg
	1800.00 
	2
	3600

	3
	PASTRONG 音箱支架
	PA-GY03
	音箱壁挂件
最大承重:≤ 40 Kg
水平角度:-90°~+90°
垂直下倾角度:40°
离墙最远距离:100 mm
外观:黑色
材质:冷轧钢板
	80.00 
	4
	320

	4
	PASTRONG 调音台
	PA-800FX
	1.8路低噪音设计 
2. 2编组输出
3. 通道三段EQ 
4. 一组辅助效果转换输出
5. 每通道独立耳机监听
6.2组AUX辅助输出 
7.独立48V幻像电源 
8. 99种DSP效果器 
9.4路高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平
10. USB.MP3独立播放通道 
11.蓝牙独立播放按钮 
12.带USB录音功能 
13.静音功能 
14.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳压可靠
	2000.00 
	1
	2000

	5
	PASTRONG 反馈抑制器
	PA-308
	1.电压230/115 VAC，±10%，50/60 Hz
2.涌入电流1.5 A，230 VAC / 3 A，115 VAC
3.最大功耗50 VA
4.采样率 (fs) 32 kHz
5.频率响应125 Hz - 15 kHz
6.失真< 0.1 %（1 kHz 时）
7.增益（旁路模式） 0 dB 线路输入，24 / 36 / 48 dB 话筒输入
8.增益（激活模式） 0 dB 线路输入，24 / 36 / 48 dB 话筒输入
9.· 信噪比> 90 dB
10.信号延迟< 11 毫秒· 解联器频移，多达 5 Hz
11.· 屏蔽噪音· 话筒/线路输入1 个
12.连接器3 针 XLR，5 针 DIN，平衡
13.最大电平18 / 6 / -6 dBV 线路输入， -18 / -30 / -42 dBV 话筒输入
14.阻抗10 千欧 / 2 千欧（线路 / 话筒） CMRR >25 dB（50 Hz 至 20 kHz）
15.幻象电源16 V（仅限话筒，可切换）
16.优先控制环路，DIN 插针 4 和 5
17.话筒输入1 x
18.连接器3 针 XLR，5 针 DIN，平衡
19.最大电平-18 / -30 / -42 dBV
20.阻抗2 千欧· 幻象电源16 V（可切换）
	1880.00 
	1
	1880

	6
	PASTRONG 电源时序器
	PA-1018A
	一键直通功能，应用于不同设备 LCD液品屏电压显示表
1、每路具有独立开关控制
2、共10路可控8路控制输出,1路直通输出。 
3、可控输出延时时间为1S
4、有高压保护，输入电压超260V自动断开输出
5、总电源继电器受控输出最大承受单路功率2800W/总功率6000W(无功功率)
	600.00 
	1
	600

	7
	PASTRONG 无线会议系统主机
	PA-3200WM
	1、采用数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论功能；
2、提供多达6个通道同时发言，支持自动频率搜索和智能信道分配，有效避免干扰，确保会议流畅进行；
3、主机具有20组固定的频率通道，可在同一场所使用多套无线系统，也可避免与会场其他无线产品的互相干扰；
4、采用2寸显示屏配合1路旋钮编码器，直观显示和方便调节系统的各项参数；
5、每套系统不限制无线会议单元使用数量，同时发言人数可设定为1-6人，最大支持6个单元同时发言；
6、搭载先进的智能电源联动控制算法，实现与会议单元的无缝联动，会议主机启动瞬间，系统内的会议单元即刻激活，无需繁琐操作，即刻进入工作状态。会议结束，系统智能识别并自动断电，无需人工干预。告别逐一开关设备的时代，无论是启动还是关闭，一切由系统智能调控，省心省力，确保每一次会议流畅高效。
7、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰；
8、系统采用工业级设计标准，具备出色的散热能力和长时间稳定工作性能，连续运行不中断，满足全天候会议需求；
9、具有3路音频天线接口及1路数据天线接口；
10、具有1路平衡音频输出接口（卡农），可连接扩声或录音设备；
11、RF有效通信距离为：50米（无障碍环境）；
12、载波频段：UHF630-690MHz
13、控制信道：433MHz
14、可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管；
15、频响范围：20Hz-20KHz；信噪比>98dB；通道隔离度>85dB；总谐波失真<0.05%。
	2880.00 
	1
	2880

	8
	PASTRONG 桌面式无线鹅颈主席单元
	PA-3218WBC/E
	1、金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准；
2、采用鹅颈麦克风，麦克风可插拔；
3、专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz-20KHz；
4、软体硅胶机械开关设计，按下后图案常亮发光绿色；
5、单元具备1.8寸LCD高清显示屏，显示内容清晰，可以显示正在操作的话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、发言音量、发言计时等，清晰了解当前的使用情况；
6、搭载先进的智能电源联动控制算法，实现与主机的无缝联动，会前自动开机，会后自动关机，无需逐一开关设备；
7、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰；
8、单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米、室外90米；
9、内置3000mAh高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用；
10、超低功耗电路设计，连续发言时间不少于10小时，待机时间不少于15小时；
11、主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能；
12、载波频段：UHF630-690MHz；
13、控制信道：433MHz；
14、电气特性及参数：频率响应：20Hz-20KHz，指向特性：超心型，灵敏度：-34 dB，39.8 mV/Pa (0dB=1V/Pa，1kHz)。
	775.00 
	1
	775

	9
	PASTRONG 桌面式无线鹅颈代表单元
	PA-3218WBD/E
	1、金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准；
2、采用鹅颈麦克风，麦克风可插拔；
3、专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz-20KHz；
4、软体硅胶机械开关设计，按下后图案常亮发光绿色；
5、单元具备1.8寸LCD高清显示屏，显示内容清晰，可以显示正在操作的话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、发言音量、发言计时等，清晰了解当前的使用情况；
6、搭载先进的智能电源联动控制算法，实现与主机的无缝联动，会前自动开机，会后自动关机，无需逐一开关设备；
7、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰；
8、单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米、室外90米；
9、内置3000mAh高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用；
10、超低功耗电路设计，连续发言时间不少于10小时，待机时间不少于15小时；
11、载波频段：UHF630-690MHz；
12、控制信道：433MHz；
13、电气特性及参数：频率响应：20Hz-20KHz，指向特性：超心型，灵敏度：-34 dB，39.8 mV/Pa (0dB=1V/Pa，1kHz)。
	775.00 
	5
	3875

	10
	PASTRONG 无线数据扩展器
	PA-WDS
	1、全数字会议技术框架，依托于稳健的数字网络架构，内置强劲的CPU处理器，为会议管理提供流畅、高效的运算基础；
2、无线数据扩展器与会议主机间采用可靠的有线连接方案，不仅实现电力的持续供应，还确保了数据传输的高速稳定，强化了系统整体的通讯可靠性；
3、支持天花板安装模式，巧妙规避了墙体障碍可能引起的信号阻隔问题；
4、单个数据收发器具备高达40米的覆盖半径。
	1000.00 
	1
	1000

	11
	国产 无线单元集中充电器
	定制
	1、支持位数：工业级20口USB口，大功率电源供电、智能快充；
2、电路保护：过流、过压、漏电、短路、防止连接设备烧坏损坏等多重保护设计，让设备的运行更加有保障；
3、产品材质：金属烤漆外壳，坚固耐用，能承受较大的外界压力，很好的保护设备不受损坏；
4、散热性能：内置散热风扇具有更加强的散热能力，让设备长时间稳定工作；
5、输出规格：5V2.1A；
6、电源规格：5V40A。
	785.00 
	1
	785

	12
	华腾 安装机柜
	HT-6622
	600*600*1200mm
	850.00 
	1
	850

	13
	PASTRONG 音频跳线
	PA1.8E
	卡侬头（公）-卡侬头（母）
	30.00 
	10
	300

	14
	PASTRONG 音频跳线
	PA1.8G
	3.5mm-6.3单插头
	25.00 
	1
	25

	15
	缔一 多媒体插座
	多媒体插座
	多媒体插座
	200.00 
	1
	200

	16
	音箱线
	2-金银线(300*0.1)
	国标
	9.50 
	60
	570

	17
	音频线
	RVVP2*0.3
	音频线
	3.00 
	40
	120

	18
	绿联（15米） HDMI线
	HDMI线
	绿联（15米） HDMI线
	175.00 
	2
	350

	19
	电源线（强电）
	RVV3*3.5MM²
	电源线（强电）
	15.00 
	20
	300

	20
	辅材(包含施工集成费)
	/
	1.水晶头、粘贴式扎带、永久性标识牌、永久性标签、固定架、暗盒、金属软管等
	1500.00 
	1
	1500

	合计
	25930


一、项目内容
（一）项目要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1、质量要求：供方提供的维保设备必须为原装全新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到《订货单》后5个工作日内。
3、售后服务要求：原厂保修一年。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出25930元；否则报价无效。
2）价格为完成本项目并经甲方验收合格所有可能发生的费用，包括但不限于货物（含设备、配件、线材及布线、辅助材料）供应、运输、保险费、采购保管、安装调试、与原有系统联动调试、货物检验检测、施工过程中的建筑表面及设备设施拆装还原、完工后的环境打扫废物处理、操作人员培训、税收以及售后服务等其他一切伴随服务的费用。
3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖原厂公章及单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年8月21日（周五）17点00分（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年8月21日（周五）17点00分。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年8月19日

报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价人盖章
1

