自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0242货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	数量
	单位
	单位限价
	小计

	1
	LCD显示屏
	高创
	75NT-P
	LCD 尺寸(Size) 75"

LCD 供应商(Brand) 友达/AUO

背光类型(Backlight Type) D-LED

分辨率(Resolution) 3840 x2160(pixels)

屏亮度(Brightness) 300cd/m²(typ.)

屏对比度(Contrast Ratio) 5000:1(typ.)

响应时间(Response Time) 9.5ms(typ.)

像素点距(Pixel Pitch)(mm) 0.4298(H)x 0.4298(W)

帧频(Refreshing Frequency) 60 Hz

视角(Viewing Angle) 89° / 89° / 89° / 89° /

色域(Color Gamut)(X% NTSC) 72%

可视面积(View Area)(mm) 1650.24 (H)x928.26 (V)

色彩度(Display Colors) 10bit+FRC(1.07Billion)

电压(Power Requirements) AC 100V ~ 240 V, 50/60 Hz

最大功率(Power Consumption) <280W(MAX)

待机功率(Standby Consumption) <0.5W(MAX)

HDMI 输入接口(HDMI IN) X1 HDMI 2.0

(Max Resolution:3840x2160@60Hz)

DVI 输入接口(DVI IN) x1 DVI

(Max Resolution:1920x1080@60Hz)

VGA 输入接口(DVI IN) x1 VGA

(Max Resolution:1920x1080@60Hz)

AV 输入接口(AV IN) x1 BNC

RS232 IN x1 Interface:RJ45

RS232 OUT x2 Interface:RJ45

USB输入接口 x1 软件升级，多媒体播放

工作温度 (℃) 0℃～50℃

储藏温度(℃) -20℃～60℃

储藏湿度 10%～90% RH Non-Condensing

工作湿度 20～90% RH Non-Condensing

显示模式 标准，柔和，用户，亮丽

最长使用时间(小时/天) 24 小时*7天

裸机外形尺寸(宽 x 高 x 厚)

Product Size (W x H x T) 1654.49*938.23*48.30（92.30）mm

包装尺寸Package Size(L x W x H) 1770*185*1050mm

外壳材料(Housing Material) 钣金(Sheet Metal)
	6
	台
	10000.00
	60000.00

	2
	LCD屏支架
	国产
	液压支架
	75寸拼接屏壁挂式前维护平推钣金支架单元

1、颜色：黑色；

2、材料：SPCC优质冷轧钢板；

3、表面处理：表面采用静电喷塑工艺喷涂，由内至外防止支架生锈，增强支架防腐能力；

4、弧度：0°；

5、支架外观特点：全封闭；

6、安装环境：后墙承重墙且墙面垂直、平整；

7、底座容量：不带底座；

8、维护方式：前维护；

9、支架厚度：根据屏体型号确定；

10、外观：支架侧面封板。
	6
	个
	800.00
	4800.00

	3
	解码器
	海康威视
	DS-6A08UD
	1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。

2.支持4路3200W、或4路2400W、或8路1200W、或16路800W、或20路600W、或32路400W、或64路200W、或128路100W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。

3.支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。

4.▲支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据）

5.为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。

6.支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。

7.每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。

8.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。

9.显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。

10.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系

11.支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。

12.单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。

13.支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。

14.支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。

15.支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。

16.支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。

17.支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。

18.支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。

19.支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。

20.▲值岗检测：支持接入具有值岗检测功能的前端摄像机，支持人员是否在岗、是否玩手机、是否睡觉的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据）

21.▲区域入侵场景：支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据）
	1
	台
	11800.00
	11800.00

	4
	线缆辅材
	国产
	拼接屏辅材包
	HDMI 2.0版 4K 工程用线，专用拼接线材，有效减少信号衰减，抗干扰强，传输高质量信号画面、金属挂钩、插线板、遥控器等。
	8
	组
	350.00
	2800.00

	5
	网络机柜
	华腾
	华腾
	600*800*2000
	1
	个
	2200.00
	2200.00

	6
	包边
	国产
	定制
	根据现场尺寸
	1
	项
	3000.00
	3000.00

	7
	屏幕施工及运费
	
	
	包含加固，布线等
	8
	组
	800.00
	6400.00

	
	
	
	
	合计
	
	
	
	91000.00


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。
2、交货时间：下单后5天内交货并完成安装调试。
3、售后服务要求：

上述产品保修一年，保证商品原包装完整无折损，对于损坏的商品要求无理由退换货。
4、价格要求：

1）产品报价不得超过上表单位限价，总报价不得超过91000.00元，否则报价无效。
2）上表中的询价数量仅作为参考，不作为实际供货数量，买方可调整实际供货数量，具体以买方《定货单》中的供货数量为准。

3）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、培训、售后服务费及其它一切相关费用。 

4）所开具发票必须为13%的一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

买方给卖方发送《定货单》，验收完成后到且发票到后30个工作日内付款。
（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）
二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年9月1日（周二）11点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年9月1日（周二）11点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。 

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求，从符合的方案中选择最低价者作为中标供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于
项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年8月27日

                                       报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章
根据实际情况确认可询问阶段，并修改





