
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0209进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	品牌/
产品名称
	型号
	功能参数
	单位限价
（元）
	数量(个）
	小计限价
（元）

	1
	中兴 
视频会议终端
	ZXV10 ET301 C
	整体规格：一体化视频会议终端（集成视讯终端、高清摄像机、麦克风阵列），可直接放置于显示屏上方。
编解码与画质：支持H.265、H.264 HP、H.264编解码，默认1080p全高清输出，支持多分辨率，具备1080p30+1080p5视频特性及IP双流，可升级双1080p30。
内置摄像机：1/3英寸16:9 200万CMOS传感器，支持1080p/720p（25/30fps），水平广角≥83°，支持自动白平衡，最低照度≤15Lux，信噪比≥55dB。
音频参数：支持多音频编解码协议，具备AEC、AGC、ANS功能，内置阵列麦克风，级联后音频覆盖≥12米，支持双声道立体声及数字麦克风级联。
网络与通信：支持SIP、H.323等多协议，呼叫带宽64kbps～8Mbps，支持IPv6/IPv4及Wi-Fi组网，丢包≤40%仍流畅，具备AES加密及国密对接能力。
接口要求：含HDMI输入×1+内置摄像机、HDMI输出×2，音频输入输出接口齐全，具备RJ45网络接口及内置Wifi，支持12V/2A DC供电。
会议功能：支持Wifi热点、一键入会、无线投屏等基础功能，选配智能语音会控、签到统计等智能业务，支持中英文双语操作界面。
硬件与性能：采用中兴自研高清视频处理芯片，支持100V-240V AC及12V/2A DC供电，最大功耗≤14W，适应0℃~40℃工作温度及10%~90%相对湿度。
	9500 
	1
	9500

	2
	图映 
无线会议系统
	TY-BK-8534
	载波频段：UHF640MHz-690MHz
调制方式：FM
工作有效距离：60米
震荡方式：PLL相位锁定频率合成
灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBv时，S/N>60dB
频带宽度：30MHz
最大偏移度：±45KHz
综合信噪比S/N：>105dB
综合T.H.D：<0.7%@1KHz
综合频率响应：45Hz-18KHz±1dB
供电：AC220  40W
尺寸（mm）：480*235*63MM
重量：2.5KG
输出插座：XLR平行式及6.3不平行式插座
	3000 
	1
	3000

	3
	图映 
无线会议主席单元
	TY-BK-8538B
	载波频段：UHF640MKz-690MHz
振荡方式：PLL相位锁定频率合成
谐波辐射：<-65dBm
频带宽度：30MHz
最大偏移度：±45KHz
传感器：电容式、单指向性/超指向性
RF功率输出：15mW                                                                                                                                                                           
电池：内置1800mA可充电锂电池 
充电方式 ：type-c 充电口
电流消耗：<200mA
充电时间：约3小时
连续工作时间：约8小时
尺寸（L×W×H）：100×140×60mm
	1150 
	1
	1150

	4
	图映 
无线会议代表单元
	TY-BK-8538B
	载波频段：UHF640MKz-690MHz
振荡方式：PLL相位锁定频率合成
谐波辐射：<-65dBm
频带宽度：30MHz
最大偏移度：±45KHz
传感器：电容式、单指向性/超指向性
RF功率输出：15mW                                                                                                                                                                           
电池：内置1800mA可充电锂电池 
充电方式 ：type-c 充电口
电流消耗：<200mA
充电时间：约3小时
连续工作时间：约8小时
尺寸（L×W×H）：100×140×60mm
	1100 
	7
	7700

	5
	图映 
专业级八口USB阵列话筒充电器
	TY-BK-8USB
	电源输入：AC 100V-240V 50-60Hz
输出接口：USB×8
USB单口输出：2.4A(MAX)
USB单口输出：5V
输出总电流：8A
输出总功率：40W
尺寸：长 13.8cm ×高5cm×宽7.5cm
	255 
	1
	255

	6
	图映
 反馈抑制器
	TY-E-D220FX
	供电方式：AC~220V，50Hz 
消耗功率：30W
频率响应：20Hz~20KHz
采样率：32KHz
THD:<0.1%@1KHz
信噪比：>90dB
信号延时：11ms
CMRR：>25dB（50Hz~20KHz）
输入阻抗：话筒输入:47KΩ，线路输入:10KΩ，
音乐输入:10KΩ，远程输入:10KΩ
输出阻抗： 主输出:220Ω，线路输出:1KΩ，
录音输出:1KΩ，远程输出:1KΩ
尺寸：480MM*240MM*45MM
	2300 
	1
	2300

	7
	图映 
数字音频处理器
	TY-SC-0808DZ
	DSP：32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率
频率响应：20Hz-20kHz
输入：2×XLR & 1/4“TRS
输入阻抗：40kΩ平衡，20kΩ不平衡
最大线路电平输入：2Vrms
输出：2×XLR & 1/4“TRS
输出阻抗：150Ω
最大输出电平：1.6Vrms
信噪比：108dB(A计权)
总谐波失真：≤0.014%
动态范围：≥110dB
工作电压：~220V 50Hz
尺寸：482×44.5×265mm
重量：2.1 kg
	2500 
	1
	2500

	8
	图映 
2×200w两通道功放
	CT2200
	额定功率：200Wx2，8Ω；
额定功率：320Wx2，4Ω；
输入限幅保护：可达到10V；
频率响应：20Hz-20kHz(±0.3dB)；
输入灵敏度：0.775V；
总谐波失真：＜0.05%@8Ω1kHz；
阻尼系数：≥900；
信噪比：≥105dB；
互调失真：≤0.02%；
转换速率：≥50V/µs；
安全保护系统：直流保护，短路保护，灵敏度过热管理系统，过热保护，过载保护，软启动保护；
机箱尺寸（W×H×D）：482x88x290mm；
净重：9.5kg；
	1800 
	1
	1800

	9
	图映 
4*3寸单元阵列音柱
	ED-304BF
	驱动单元：4x3"；
额定阻抗：8Ω；
额定功率：100W（400W，PEAK）；
特性灵敏度级（1m/1W）：89dB；
指定频带内的声压级：107dB；
有效频率范围：80Hz~18kHz；
箱体材质：ABS混合玻璃纤维强化箱体；
网罩材质：金属网；
扩散角度：垂直20°，水平120°；
安装孔：10个M6；
安装系统：可调角度安装支架或窄墙距安装支架；
颜色：黑色/白色；
连接方式：压线端子；
尺寸（高×宽×深）：530x98x153mm；
产品净重：3.80kg；
包装重量：9.4kg（一箱两只装）；
	1300 
	2
	2600

	10
	图腾 
15U机柜
	15U机柜
	15U机柜
	550 
	1
	550

	11
	安装调试及辅材
	定制
	安装调试及辅材，网线，电源线，HDMI线，接插件等
	2000 
	1
	2000

	合计
	33355


一、项目内容
（一）项目要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1、质量要求：供方提供的维保设备必须为原装全新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到《订货单》后5个工作日内。
3、售后服务要求：原厂保修一年。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出33355元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖原厂公章及单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年8月6日（周四）17点00分（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年8月6日（周四）17点00分。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年8月3日

报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价人盖章
1

