自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2026-ZYXJ0188C1格档设备采购货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

	合同包号
	产品名称
	品牌及型号
	主要技术参数
	数量
	单价限价（元）
	小计（元）

	1-1
	格挡柱
	祯铨/XE7-219
	▲1、工作电压：≤DC 36V（需提供满足要求的公安部检测（检验）报告佐证）；

▲2、驱动方式：机电式（需提供满足要求的公安部检测（检验）报告佐证）；

3、拦截高度≥600mm，直径220±2mm，壁厚≥6mm；

▲4、拦截柱体：柱体采用304不锈钢材质，总长度≥820mm，顶部上边沿内侧嵌入厚度≥5mm防撞挡圈，底部采用双层可拆卸防撞挡圈（需提供满足要求的公安部检测（检验）报告佐证）；

5、外桶：采用Q235材质，表面烤漆处理，直径≤275mm，上下连接处均采用满焊工艺，上端出现处采用防水304不锈钢格兰头；

6、装饰盖板：直径335±5mm，铝合金材质，一体铸造工艺，表面做凸点防滑设计，厚度≥2mm。

7、外桶上法兰：直径340±5mm，厚度≥50mm；

8、警示灯头：灯头采用灌封一体式工艺，灯带直接灌封在灯头中，接线处采用防水航空接头，与拦截柱体之间采用卡扣式旋转固定方式，红色警示灯以闪烁方式警示，具有夜间警示功能；

▲9、机芯控制：机芯采用螺杆式传动，驱动电压≤DC 36V（需提供满足要求的公安部检测（检验）报告佐证）；

10、阻挡能量等级：防撞能量≥579000焦耳，入侵距离≤7米，阻挡性能D2；

11、运动速度：≥150mm/s；

12、工作温度：0℃~55℃；

13、升降柱整机结构：内桶与外桶之间设密封卡套，外桶底部与外桶下边沿不做排水孔，施工不采用底部接排水管排水方式，防止水返灌到柱体内；

14、密封卡套：高度≥35mm，内外面嵌有密封圈，采用卡扣式旋转固定方式；

▲15、防顶功能：升降柱在上升过程中遇到障碍物，遇阻力达到设定值时立刻停止上升，具备防顶车、防顶人功能（需提供满足要求的公安部检测（检验）报告佐证）；

▲16、应急系统：在没有市电情况下，可启动应急系统，对升降柱进行升降次数不少于150次（需提供满足要求的公安部检测（检验）报告佐证）；

17、紧急制动：升降柱运行过程中如遇紧急情况可在任意高度立即停止升降动作；

18、换气系统：拦截柱体内部上端设有独立的内置式换气系统，升降过程中起到内外换气及气压平衡作用；

▲19、手动功能：在无任何电源（包括市电、不间断电源、蓄电池等）或机械故障情况下，可在60S内用纯手动操作下降升降柱，释放通道（需提供满足要求的公安部检测（检验）报告佐证）；

▲20、可靠性：常温下，以不小于5次/分钟的速度连续升降不少于5万次无停机及故障产生，且升降灵活、到位准确（需提供满足要求的公安部检测（检验）报告佐证）；
	15根
	6500
	97500

	1-2
	控制箱
	祯铨/XE-KZ
	1、输入电压：AC 220V；

2、输出电压：≤DC 36V；

3、防护等级：≥IP54；

4、控制方式：无线遥控；

5、安装方式：立式、挂式均可；

6、温控装置：控制柜上设有独立进风过滤网、排风扇及调节温度控制器，实现环境温度触发设定值启动排风降温；

7、应急按钮：控制柜主板上预留有紧急上升及下降按钮（提供图文说明）；

8、计数装置：控制柜主板上设有运行计数器，可以自行统计升降柱的运行次数；

9、联动接口：控制柜主板上预留可扩展警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外感应、蓝牙、射频（RFID）、远程控制（TCP/IP）、消防、治安等联动接口；

10、独立电源：每根升降柱都有一个独立的电源模块；

11、警示灯控制方式：可用无线遥控器、线控进行开关控制，也可通过控制板程序设定自动控制开关时间。
	2套
	4650
	9300

	1-3
	手动下降装置
	祯铨/XE-YJ
	1、工作电压：≤DC 36V；

2、停电状态下，可以通过手动装置正常升降。
	2套
	710
	1420

	1-4
	无线遥控器
	祯铨/XE-YK
	1、控制方式：无线433Mhz FSK ；

2、控制距离：≥50m；

3、防护等级：≥IP67；

4、耐用要求：防摔、耐摔设计；

5、控制动作：上升、下降、暂停，灯开关；

6、分组控制：最少可分三组独立控制；

7、防触碰开关：磁性附式防触碰开关，在不操作的情况下可拿下吸附开关，此时操作按钮不执行任何动作，装回吸附开关后，遥控按钮能正常使用；

8、加密要求：采用无线433MHz FSK 方式控制，采用调频调制，抗干扰，内置（AES）加密器。
	2把
	300
	600

	1-5
	工具包
	祯铨/XE-G1
	拆装、维修、保养工具；
	1套
	180
	180

	1-6
	专用线缆
	HD-XL
	4芯护套线；

规格：RVV2×1.0+2×1.5；

根据现场实际情况定长度（大约20米/根）
	300米
	10
	3000

	1-7
	安装调试
	安装调试
	施工费用：含开挖、路面恢复、人工、辅材、安装、调试
	15根
	2200
	33000

	
	
	
	
	合计
	
	145000


*注：以上产品需要整体报价,不接受单项报价及负偏离。
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后12个工作日交付最终用户指定地点并安装完毕（最终用户由万翔指定）。
*3、售后服务要求：3.1.质保期为货物经最终验收合格之日起不少于 三 年。

3.2.故障响应时间：在质保期内接到买方通知后，成交供应商必须在2小时内电话响应，接到采购人通知后4小时内到达，24小时内修复；24小时内无法修复的，成交供应商提供相应配置的代用设备或更换新设备，以保证采购人工作生产不中断，其中发生一切费用由成交供应商承担。特殊情况下，由成交供应商与采购人协商，并经采购人同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。

3.3.质保期结束后，成交供应商仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费，零配件价格不得高于市场同类产品的价格。成交供应商保证能长期提供维修配件，具体的维修服务协议待质保期满另行签订。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出145,000.00元；否则报价无效。
2）本项目为整体包干项目，总报价为货物送达采购人指定地点并完成安装调试，经采购人验收合格所发生的一切费用，包括但不限于：设备费、制造费、包装费、运输费、采购保管费、保险费、安装调试、税费、风险费、检测费、验收费、技术指导与支持、人工费、培训费、接口费、售后服务（含质保期内的上门服务）、采购代理服务费等一切费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

6、付款方式

设备到货后且最终用户验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《供货验收单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；

*3、交货时提供祯铨原厂针对此项目的授权函及售后服务函原件。
二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年08月05日11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年08月05日11:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年08月04日

报价单（参考）

	合同包
	货物名称规格
	主要技术参数
	数量
	单价(现场交货价)
	小计
	交货期
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报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币
报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                  投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章

