自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0215多媒体教室建设进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	产品名称
	型号
	单位限价（元）
	数量（批）
	小计限价（元）

	1
	多媒体教室建设
	详见附件
	47000
	1
	47000

	合计
	
	47000


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。
2、交货时间：中标后20日内完成交付。
3、售后服务要求：

3.1免费上门安装调试，自货物验收之日起两年为产品保修期。
3.2 售后响应时效：甲方报修后，乙方应于2 小时内远程响应，24小时内到达现场维修。

3.3 质保期内免费服务内容：设备维修、线缆更换、系统重装、软件升级、每季度上门巡检 1 次

3.4 乙方须配备固定技术对接人，向甲方提供售后应急联系电话（7×24 小时畅通），质保期内免费维护维修，3个工作日内保障维修完毕。凡因产品本身质量问题所导致的损坏，卖方负责将产品进行免费维修。
4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出47000元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的15个日历日内向卖方支付100%货款。
（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年 08月 11 日 上午12:00（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年 08月 11 日 上午12:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年08月06日

附件：产品明细

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	主要参数
	单位
	数量

	一、物联控制设备

	1
	多网融合终端
	iDste
	TM-03
	1、采用工业ABS工程塑料注塑成型外壳 14寸多点工业触摸屏，支持显示并能调整系统时间，支持本地配置网络参数。智能终端支持一键开关机、远程定时自动开关机、IC卡刷（插）卡开机、二维码扫码等多种开关机功能，支持扩展安装高性能工业PC电脑；
2、终端主板采用工业级高速4核嵌入式ARM CPU, 内置高度定制化的Android操作系统。提供SDK开发包，支持第三方二次开发；
3、板载集成10/100/1000M RJ45 6口千兆交换机，支持2层VLAN设置。内置3*2路HDMI交叉矩阵，2路HDMI高清显示输出（支持电脑扩展显示输出），2路外接HDMI高清输入，支持HDMI输出设备热拔插检测，并根据检测或者配置进行HDMI信号输出。2路可编程RS232通信串口，6路可配置IO输入输出接口，1路立体声功放输出，1路AUX线性输出接口，两路外接音频输入，2路带幻象供电的有线话筒输入，标配6路与内置电脑相连的USB接口（前置2个USB3.0接口,顶部4个USB2.0接口），2路智能终端USB通信接口，集成40W+40W数字智能功放，本机具备无线麦克风接收器，可直接接入同品牌无线麦克风，支持扩展安装具备DSP音频处理的功能模块，该模块可动态自适应消除环境噪声，增强拾音及自动实时消除回声啸叫。通过软件可实时调整设备参数，根据需要可勾选麦克风幻象供电及音频输出的音色及增益调整，并实现吊麦、无线麦及桌面麦的高品质扩音；
▲4、触控式按键，具备NFC通信协议，支持IC卡插（刷）卡识别，集成物联协议，可接入同品牌无线麦克风和物联模块（空调、灯光、屏蔽仪等用电设备），支持外接扩展电源模块（最大可支持14个）的无线接入，本机自带1路220V防脱落插座电源输入接口和3路220V防脱落智能强电输出插座，可通过核心智能终端方便智能管理外接设备（投影机、平板、屏蔽仪、投影屏幕、外接排插等）的电源并对所连接设备进行精确的能耗统计；（提供产品彩页）
5、设备具备音视频解码模块，配合融合平台软件设备直接实现本终端的IP数字广播的实时接收、解码及播放，可实现定时上课铃、下课铃等信号铃声、高考英语、大学四、六级英语及各种音频的广播，可实现所有教室播放同一音频资源，及依据教学需求，不同教室播放独立教学音频资源。配合融合平台软件设备直接实现网络高清（1920*1080P）视频的直播、转播、定时广播、手动广播等业务，音视频播放支持MP3、MP4、MOV、AVI、TS流等主流格式；本机具备IP对讲功能，可在教室直接呼叫管理中心并实时对话；
▲6、支持本地管理教室电脑、投影机、展台、无线（有线）麦克风、无线（有线）扩展电源模块设备电源等；通过平台软件及微信小程序可远程智能对终端设备设备及所物联的无线电源模块进行定时集控管理（设备开机、关机、开电、关电、禁用、启用、能耗统计等），远程控制投影机、电脑、麦克风等设备。（提供产品彩页）
▲7、集成物联接口，可编程RS232控制通信端口≥2路，USB通信接口≥4路，磁控锁I0控制接口≥6路，具备无线物联功能，接入同品牌无线物联模块，电源模块≥14路，具备能耗检测的功能。（提供带有CNAS标识的检测报告）
▲8、具备HTTP、RTSP、UDP、RTMP等主流流媒体协议进行视频推送，智能终端在待机状态下接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启显示设备，实现智能自动播放的功能。（提供带有CNAS标识的检测报告）
	台
	2

	2
	高清音箱
	iDste
	AU-323
	1、 室内壁挂式安装，角度可调节；
2、 高强度工程环保塑料一次注塑成形；
3、 具备号角式结构设计，在同等声压下可输出更大动态范围；
4、 内置4×6寸的专业定制低音单元，94mm球顶高音单元；
5、 音乐功率：50-100W； 
6、 阻抗：8欧姆；
7、 总谐波失真：低音喇叭＜5% ，高音喇叭＜3%；
8、 灵敏度：90±3dB；
9、 外观尺寸：440*175*216mm。
	对
	2

	3
	远程485控制器
	iDste
	KC-620
	1、一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型，标准1P导轨式安装方式。
2、支持DC12V外部供电；具备1路RS485接口，1个外置对频按键；内置2.4G无线通讯模块。
3、具备1个IR接口，支持红外收发功能。
4、支持同品牌2.4G物联通讯协议，可接入同品牌物联网关。
5、最大支持8路RS485有线设备控制。
	个
	2

	4
	导轨电源
	宏发
	WG-Z3PW
	1.尺寸：90mm×18mm×65mm。
2.输入电压范围：AC120V~260V,频率范围：50~60Hz；输出电压：DC12V，输出电流：2.5A。
3.工作温度范围：-25℃～+70℃；
4.安装条件：采用18mm标准导轨安装；
5.浪涌试验：严酷等级4，共模：4kV，差模：2kV；电快速瞬变脉冲群抗扰性试验：严酷等级4，电源端4kV（峰值），I/O信号、数据和控制端口2kV（峰值）；静电放电试验：严酷等级3，空气放电8kV，接触放电6kV。
	个
	2

	5
	3P+N智能断路器
	宏发
	WG-UEZ3
	1、额定工作电压AC230V/400V，额定电流63A，壳架等级：63A。      
2、支持过载报警及保护、过/欠压报警及保护、过功率报警及保护、短路保护。
3、RS485通信，可远程控制。支持电参数计量、强制分闸，支持10条电器故障记录。
4、88mm标准导轨安装。
外壳采用PA66高等规格防火阻燃材料，防火等级达到V0级。
	个
	2

	6
	灯光控制器
	iDste
	KC-602
	1、壁挂式安装，通过无线方式与智能融合终端系统连接，支持串口输出。
2、通过平台软件远程控制用电设备，及检测用电设备使用情况。可以对电源模块采用定时或手动的方式进行控制。
3、内置能耗计量芯片，可实时检测用电设备运行状态并上报能耗数据，通过融合平台可汇总数据并下载。
4、电源控制器可根据服务器预先设定的模式自动运行，无需人工到教室操作，实现智能自动控制，也可以通过平台软件远程手动控制。
5、支持授权用户通过软件平台、微信小程序远程操作，对用电设备进行远程的点对点、点对组、分组、定时的开关机及通断电动作。
▲6、采用防脱落插头，输出采用大功率咬合式接口，防止线路脱落造成事故。（提供具备功能截图并加盖原厂公章证明）
7、支持3路电源独立输出，可以独立控制用电设备通断电。
8、支持模块与控制终端失联、断网时，可自动启动通电应急模式，或按复位键启动应急模式。
▲9、与多网融合终端为同一品牌且无缝兼容。（提供书面承诺书）
	个
	2

	二、中心设备

	1
	融合系统支撑平台授权
	iDste
	旗舰版
	融合系统支撑平台终端授权
	个
	2

	三、辅材及施工

	1
	PVC线槽
	国产
	4CM
	4公分PVC阻燃线槽
	米
	30

	2
	辅助材料
	国产
	定制
	HDMI线、控制线、音箱线、电源线、小电箱等
	套
	2

	3
	设备安装及调试
	国产
	定制
	设备安装及调试
	套
	2


                                       报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章
