
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2026-ZYXJ0248 进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	产品名称
	技术要求
	限价（元/套）
	数量
	小计限价（元）

	1
	渔翁服务器密码机
	一、硬件要求：
标准2U机架式硬件设备，≥2个100/1000M自适应网口；
设备CPU、操作系统为国产化产品。16G内存，128G固态硬盘。
二、性能要求：
1、SM2算法：生密钥≥16000对/秒；加密速度≥3800次/秒；解密速度≥5000/秒；签名速度≥16000次/秒；验签速度≥6500次/秒；
2、SM1算法加解密速度≥810Mbps
3、SM4算法加解密速度≥810Mbps
4、SM3杂凑算法≥850Mbps
三、功能要求
1、可提供基于SM2算法的协同签名、协同验签运算功能；
2、采用国家密码管理局批准的双硬件物理噪声源生成真正随机数，随机数质量高；
3、支持密钥批处理功能，通过设置密钥号起止位置等信息，批量生成或删除密钥对；（提供功能证明材料）
4、支持基于三五门限安全机制的密钥备份与恢复，且支持多版本备份恢复；（提供功能证明材料）
5、支持CS/WEB管理方式，并支持SSL协议确保通信的机密性；
6、▲支持国密SSH、国密FTP，保证整机运维安全；（提供CNAS资质的第三方检测机构出具软件检测报告）
7、支持设备网口配置管理功能，可将网口设置为配置管理、主服务、兼容、聚合四种模式；（提供功能证明材料）
8、▲支持日志等级设置，可设置为DEBUG、WARN、ERR0R、FATAL四个等级，且支持通过数字签名的方式实现日志数据完整性保护；（提供CNAS资质的第三方检测机构出具软件检测报告）
9、▲支持keystore的配置和管理功能；（提供功能证明材料）
10、支持双机热备、负载均衡等高可用部署模式，提高服务的可靠性。
11、支持IPV6网络。
四、产品认证要求：
1、▲产品拥有十环认证证书。
2、产品具有商用密码产品认证证书；（复印件加盖投标人公章）
3、产品具有信息技术产品安全测试证书；（复印件加盖投标人公章）
4、▲产品拥有3C认证证书
	150000
	1
	150000

	2
	渔翁SSL VPN（含设备证书）
	一、配置要求：
1、1U机架式硬件设备，内存：≥8GB
2、1+1冗余电源供电。
3、符合 GM/T0022-2014《IPSec VPN技术规范》、GM/T0023-2014《IPSec VPN网关产品规范》、GM/T0024-2014《SSL VPN技术规范》、GM/T0025-2014《SSL VPN网关产品规范》、GM/T0026-2014《安全认证网关产品规范》相关要求。
4、≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个端口扩展槽
5、设备CPU、操作系统为国产化产品。
二、性能要求：
1、IPSec：密文吞吐率（SM4）：≥200Mbps；最大隧道数：≥200
2、SSL：每秒新建用户数（SM2）：≥1000tps；最大并发连接数：≥1000；最大并发用户数：≥500；密文吞吐率（SM4）：≥200Mbps
三、功能要求：
1、▲支持双主机热备部署，支持主备机自动切换。支持多机负载均衡，支持负载动态分配。（提供功能截图证明）
2、管理员登录支持数字证书（SM2）+口令的“双因子”认证方式。
3、▲内置CA中心，支持SM2证书签发与验证，支持第三方CA证书导入。（提供CNAS资质的第三方检测机构出具软件检测报告）
4、▲支持终端指纹强绑定，非授信终端自动拒绝访问。（提供操作截图等证明材料）
5、SSL接入支持单臂/网关模式。
6、▲提供安全接入客户端。客户端支持银河麒麟操作系统、中标麒麟操作系统、UOS操作系统等国产操作系统。（提供功能截图证明）
7、▲系统须具备细粒度的用户并发会话控制能力，支持配置“同类终端类型互斥登录”策略；（提供功能截图证明）
8、支持设备密钥备份、恢复，支持3/5门限备份恢复机制。
9、▲支持配置隧道的 sa 策略、保护节点、ipsec 连接、安全策略等参数，可对隧道状态进行查看和配置（提供CNAS资质的第三方检测机构出具软件检测报告）
10、支持对接外部日志服务器。
11、支持“组+用户”的管理模式，针对不同的用户组和用户授予不同的网络资源访问权限。
12、采用快速流压缩算法，保证网络传输速度。
13、支持单点登录功能，对于支持单点登录技术的B/S和C/S应用，无需用户重复输入账号、密码，提升用户访问便利性。
四、产品认证要求：
1、▲提供飞腾《产品兼容性认证》、提供腾讯云《产品兼容性认证》（提供兼容互认证明证书）
2、▲提供整机商用密码产品认证证书
3、产品拥有节能认证证书
4、产品拥有十环认证证书。
	130000
	1
	130000

	3
	渔翁签名验签服务器（含设备证书）
	一、硬件要求：
1、2U机架式硬件架构；
2、内存：≥16GB；硬盘：≥128GB固态硬盘；
3、≥标准2个以太网千兆电口；支持1个接口扩展槽位；
4、设备CPU、操作系统为国产化产品。
二、性能要求：
一、硬件要求：
1、2U机架式硬件架构；
2、内存：≥16GB；硬盘：≥128GB固态硬盘；
3、≥标准2个以太网千兆电口；
4、设备CPU、操作系统为国产化产品。
二、性能要求：
1、验证证书≥4200次/秒
2、SM2算法：
数字签名速度≥10000次/秒；验签速度≥6500次/秒
消息签名速度≥7800次/秒；验签速度≥5200次/秒
3、SM3杂凑算法≥850Mbps
4、SM2数字信封制作速度≥3200次/秒
5、SM2数字信封解封速度≥4200次/秒
6、SM2签名数字信封制作速度≥1900次/秒
7、SM2签名数字信封解封速度≥2700次/秒
三、功能要求：
1、▲支持设备运行状态监控功能，可查看设备CPU使用率、系统内存使用率、磁盘占用率、管理员访问次数、证书数量、用户数量、应用实体数量、并发连接数、网络接口状态等。（提供设备相关功能截图证明）
2、支持对XML数据或文件、APK文件、PDF文件签名、验签名（XML封皮签名验签、XML封内签名验签、XML分离签名验签）
3、▲支持针对大数据量（≥1GB）的数字签名；
4、支持数字签名/验证功能，提供基于SM2算法的数字签名和认证功能，可用于证书生成和验证、身份认证等，支持条形码签名验签（SM2）、二维码签名验签、PFX签名。
5、支持授权签名，可通过签名数据身份转换技术，为有权调用此证书的用户进行身份授权并提供数字签名服务；
6、支持双机热备部署。支持多机并行工作模式。支持网口聚合模式。
7、提供丰富的开发接口，包括CSP、PKCS#1、PKCS#7、PKCS#10、PKCS#11、JCE、restful等接口，以及GM/T 0019-2012《通用密码服务接口规范》、GM/T 0020-2012《证书应用综合服务接口规范》标准接口，同时可根据用户需求定制接口。
8、▲支持B/S和C/S两种设备配置管理方式。（提供设备功能截图等证明材料）
9、设备全面支持IPV6，包括网络配置、路由配置、白名单添加；
10、▲支持RSA-SM4的数字信封的加密和解密，支持 SM2-国际对称算法的数字信封的加密和解密。（提供第三方CNAS检测报告证明）
四、产品认证要求：
1、▲产品拥有十环认证证书。
2、产品具有《计算机软件著作权登记证书》（复印件加盖投标人公章）；
3、产品具有《商用密码产品认证证书》（复印件加盖投标人公章）；
4、▲产品具有《中国国家强制性产品认证证书》（复印件加盖投标人公章）；
	155000
	1
	155000

	4
	天威诚信应用国密证书
	1、显示域名，企业及组织身份及合法注册信息；
2、支持域名验证和单位真实性验证；
3、兼容性： 支持主流操作系统。支持各类PC及移动端浏览器，移动端应用，系统环境，硬件设备；
4、支持年限：36个月；
5、服务机构应具备国家密码管理局颁发的《电子政务电子认证服务机构资质证书》，《电子认证服务使用密码许可证》，符合国内电子认证服务密码管理办法等相关要求，确保国内使用数字证书的合法性和权威性。
	19000
	1
	19000

	5
	海泰方圆国密浏览器
	GM/T 0087《浏览器密码应用接口规范》、GB/T 38636《信息安全技术 传输层密码协议（TLCP）》、GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级及以上。
	190
	10
	1900

	6
	上海CA智能密码钥匙（含数字证书）
	GM/T 0027《智能密码钥匙技术规范》、GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级及以上。
	390
	10
	3900

	合计
	459800


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交付时间：合同签订后25个工作日内。

3、售后服务要求：

1）硬件及软件产品均提供三年服务。

2）提供现场安装调试服务：设备上架、策略配置、安装调试等直至正常使用。

3）合同未明确的以厂商或行业标准执行。
5、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 459,800 元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

6、付款方式

项目验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的15个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（需加盖单位公章），格式详见附件一

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年09月17日（周四）17：00  （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年09月17日（周四）17：00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。
厦门万翔网络商务有限公司

2026年09月15日

报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章
1

