自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2026-ZYXJ0259国密监控及门禁系统货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

	合同包号
	品牌及型号
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	小计（元）

	1-1
	海康威视/DS-SVMC100/Z
	国密门禁系统
	1、国密读卡器：1个
 读卡功能：支持国密CPU卡片读卡
 密码功能：支持密码输入功能
 通讯功能：支持RS485通讯接口；RS485采用国密算法加密处理，通讯更加安全
 密码功能：内置国密SE加密芯片，支持SM1/SM4加密方式加密处理
 提示功能：内建Buzzer声响提示功能，供读卡状态辨识
 防拆功能：支持防拆报警功能
 稳定性：内置看门狗程序，确保设备长期稳定运行
RS-485：1个 
读卡类型：国密卡 
电源：DC12V/0.15A
功耗：1.8W
外观尺寸：121.7mm×87.2mm×24.6mm
安装方式：壁挂安装
使用环境：室内
按键类型：触摸按键 
2、门禁控制器：1套
操作系统：嵌入式Linux系统；
 门禁控制：主机可直接管控2门；
 存储容量：本地支持10万人（含20万张卡、20万个密码、1万枚指纹），60万条事件记录；
 认证方式：搭配读卡器可以实现刷卡、指纹、密码等认证方式；
 组合认证：搭配读卡器可实现刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+指纹+密码等组合认证方式；
 多重认证：支持多个人员认证（刷卡、密码、指纹等）通过后才开门；
 门禁计划模板：支持256组计划模板管理，256个周计划（每天8个时段），1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；实现人员的门禁权限按时间段管控；
 门禁高级功能：反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等；
 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
 报警功能：支持防拆报警、门被异常打开、门超时未关、胁迫卡和胁迫密码报警等；
 报警联动：具有报警输入接口，实现外部报警信号输入，并上传报警事件；具有报警输出接口，可配置实现事件联动报警输出功能。
 消防联动：自带消防联动继电器，实现当消防信号输入时，可直接联动锁断电开门；
 蓄电池接入：可接蓄电池，当设备外部电源断电时，可不间断切换为蓄电池供电；外部电源恢复时可自动给蓄电池充电；并支持蓄电池欠压报警；
 状态指示：具有电源、网络通讯、485通讯、布放状态、门锁状态指示灯，方便调试及故障排查；
 恢复出厂：具有reset按键，长按可恢复出厂设置；
 升级功能：支持USB、WEB、客户端等方式给主机升级；
国密加密：内置国密SE安全加密芯片，支持SM1、SM2、SM3、SM4加密处理，满足商用密码检测认证中心GM/T0028《密码安全模块安全技术要求》第二级要求，支持国密CPU卡片读卡识别
有线网络：10/100/1000Mbps自适应 
网口：1个
门锁输出：2个
开门按钮：2个
门磁输入：2个
IO输入：4个
IO输出：4个
防拆：支持
RS-485：7个
韦根：4个
USB：1个
消防接口：支持
电源接口：1个
备用电池充放电接口：支持 
最大可接入门容量：2
最大可接入读卡器容量：8
密码容量：100000 
电源：AC220
功耗：3W
工作温度：-10℃~55℃
工作湿度：0~90%
外观尺寸：360mm×345mm×88.3mm
重量：净重：3.425kg
毛重：4.988kg
使用环境：室内 
Web端配置：支持
多重认证：支持
反潜回：支持
多门互锁：支持 
3、人脸门禁一体机：1套
人脸认证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假
 组合认证：人脸+卡片，卡片+密码，卡片+指纹
 门禁计划配置：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理
 多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人）
 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像
 口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门）
 提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼  信息发布功能：支持图片、文字、视频的信息发布
 读卡器模式：支持通过RS-485接入(GM)型号门禁控制器，作为读卡器使用
 胁迫开门：支持配置胁迫码/胁迫卡后，遇到胁迫后，输入胁迫码/刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件
 非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动
 联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能
 报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等
 Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作
国密加密：内置国密SE安全加密芯片，支持SM1、SM2、SM3、SM4加密处理，设备支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。支持国密CPU卡片读卡识别
操作系统：Linux 
尺寸：7英寸
分辨率：600×1024
类型：LCD
操作方式：触摸 
镜头数量：2个
像素：200W
FOV：对角视场角=129°；水平视场角=108°；垂直视场角=59° 
有线网络：10/100/1000Mbps自适应 
网口：1个
门锁输出：1个
开门按钮：1个
门磁输入：1个
IO输入：2个
IO输出：1个
RS-485：1个
USB：1个
电源接口：1个
防拆：支持 
用户容量：20000
人脸容量：20000
指纹容量：10000
卡片容量：50000
事件容量：150000
密码容量：20000 
读卡类型：国密卡
通信频率：13.56 MHz 
指示灯：支持
功耗：36W
电源：DC12V/3A
工作温度：-30℃~60℃
工作湿度：0~90%
防护等级：IP65
防暴等级：IK65
重量：净重：0.64kg
毛重：1.016kg
外观尺寸：234mm×119mm×26.5mm
安装方式：通道安装;壁挂安装;立式安装;支持Pa 
4、卡片发卡器：1个
支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；
USB2.0接口；
具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；
工作电压：DC 5V；
工作电流：0.2A；
尺寸：117*67.5*14.3mm
5、国密CPU卡：10张
国密CPU卡，感应频率13.56MHZ；
支持国密SM1、SM4算法加密；
容量为80K byte；
标准白卡外形；
卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm
6、视频安全门禁系统：1套
支持基于用户名口令+智能密码钥匙（基于数字证书）的双因子身份鉴别方式，存放用户数字证书的智能密码钥匙与整机设备为同一品牌。（提供智能密码钥匙《商用密码产品认证证书》复印件）
产品具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》。（提供产品《商用密码产品认证证书》复印件）
【安全功能】
安全身份鉴别：采用基于用户名口令+UKey（商密数字证书）的双因子身份认证机制。
视频导出加密：支持对客户端下载/导出的视频文件进行加密和完整性保护，通过专用播放器解密及完整性校验通过后才可正常播放。
视频外发管控：支持视频图像下载后使用有效期和播放次数限制，仅允许授权用户在有效范围内查看使用。
视频数字水印：支持通过明文水印技术对操作终端显示的视频图像进行防护，视频数据泄露后可溯源取证。
水印灵活配置：支持对水印文字大小、颜色、旋转角度等属性灵活配置，并能够适应监控画面窗口的移动。
门禁记录完整性：支持对门禁事件（开/关门）进行完整性保护，完整性算法支持SM2、HMAC-SM3灵活配置。
操作日志审计：支持对客户端登录、视频预览/回放/下载/导出、门禁进出等进行详细日志记录，支持日志完整性保护及有效审计。
【业务功能】
设备接入管理：支持商密摄像机、商密存储、商密门禁设备管理，并实时监控设备运行状态。
视频预览回放：支持视频画面的实时预览、录像回放、录像下载、云台控制，支持预览抓图、多画面切换、主子码流切换。
门禁配置管理：支持人员身份信息（卡片/人脸）配置，以及不同人员门禁权限的配置与管理。
门禁认证方式：支持刷卡、人脸单独认证，以及刷卡+人脸、刷卡+密码组合认证方式。
门禁设备反控：支持对门禁点进行开、关、常开、常闭的反控操作。
事件告警管理：支持实时接收事件/告警信息，可根据事件级别筛选显示；支持门禁事件一键导出。
【性能规格】
推荐视频接入路数：32
推荐门禁接入路数：16
推荐视频并发调阅：9路（1080P@25帧4M码流）
网络接口：2个10/100/1000M自适应网口
USB接口：4个USB3.0，4个USB2.0
其他接口：1个VGA接口，1个HDMI接口 
CPU：兆芯 8核 8线程/2.7GHz
内存：16GB DDR4
硬盘容量：256G SSD(SATA)
操作系统：统信桌面操作系统V20 (预装/未激活）
加密卡：1张国密密码卡
键鼠：含USB有线键鼠
显示器：21.5英寸 
机箱：21L
电源：200W
尺寸：170×352×345mm（宽X高X深）
重量：5.5kg
环境要求：工作温度：10℃～35℃
储存温度：-40℃～55℃
工作湿度：35％～80％RH
储存湿度：20％～93％RH 
	1
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	140000 
	140000 

	1-2
	海康威视/DS-2CD7145EVWDV3-IZS/GM
	国密监控系统
	1、网络摄像机：3台
在分辨率1920×1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频传输延时不大于60ms。（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据）
设备内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据）
产品具备国家密码管理局认证通过的《商用密码产品认证证书》 （提供产品《商用密码产品认证证书》复印件）
采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像。极大的提升了目标的检出率
支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控
人脸抓拍模式：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选输出优选的人脸抓图，支持优选抓拍，快速抓拍
道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片
Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声音预警
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码
鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀。
系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181-2016和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入
宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控
图像相关：支持400万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求
安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；
商密能力：内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法；支持基于数字证书的设备接入认证能力；支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入；支持数字证书签名加密双证书体系；支持CA系统根证书导入，用于校验平台身份可靠性；支持平台身份证书导入，用于接入平台认证
接口功能：MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出
支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）
黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
 宽动态：120 dB
 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 
焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.2°~34° 
补光灯类型：鳞镜补光，红外850 nm，3颗灯珠
 补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m
 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
最大图像尺寸：2560 × 1440
 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
接口类型：外甩线
 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
 音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器
 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
 RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议
 复位：支持
 电源输出：支持DC12 V，50 mA 
产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 
 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 
 设备重量：580 g 
 带包装重量：780 g 
 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
 电流及功耗：DC：12 V，0.908 A，最大功耗：10.9 W
PoE：802.3af，36 V~57 V，0.293 A~0.187 A，最大功耗：11.2 W
 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Type 1 Class 3
 电源接口类型：3芯接口
 线缆长度：25 cm 
防护：IP67
2、硬盘录像机（NVR）：1台
支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据）
切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（需提供首页具有CMA、CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为佐证依据）
【适用场景】
适用于运营商机房密评-物理环境安全三级改造
适用于金融（银行、证券等）数据中心密评-物理环境安全三级改造
适用于政府大数据中心密评-物理环境安全三级改造
【安全功能】
整机具有商密二级证书
内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，采用SM3对码流做HASH，SM2做签名和验签。
支持基于数字证书的设备接入认证能力 
支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等
支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等
【硬件规格】
 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
【产品性能】
输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps）
输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 
	1
	套
	60000 
	60000 

	1-3
	定制
	配套辅材
	门禁专用电源、电插锁/磁力锁、出门按钮、门磁开关、摄像机防水电源、壁装支架、室外防水接线盒、六类非屏蔽网线、RVV电源护套线、RVV控制线、RVSP 双绞屏蔽通讯线、PVC 线管/线槽、86 型底盒、膨胀螺丝及本项目所需辅材等。
	1
	项
	3000 
	3000 

	1-4
	定制
	配套服务
	含安装调试及3年质保。
	1
	项
	12000 
	12000 

	
	
	
	
	合计
	
	
	215000


*注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订25个工作日交付指定地点并安装调试完毕（最终用户由万翔指定）。
3、*售后服务要求：项目整体保修三年，7*24小时4小时上门；以设备验收合格之日起计算。在保修期内，卖方在接收到买方故障通知后24小时内修复，48小时内未修复提供备用设备保障系统运行。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出215,000.00元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；
*3、海康威视产品需要提供原厂售后服务承诺函（须加盖单位公章，供货时提供原件）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年09月21日11点00分 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年09月21日11点00分  。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年09月17日

报价单（参考）

	合同包
	货物名称规格
	主要技术参数
	数量
	单价(现场交货价)
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币
报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                  投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章

