自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0260监控改造货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

	合同包号
	货物名称
	规格与型号
	参数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	小计（元）

	1
	监控改造
	/
	详见附件《产品清单》
	批
	1
	240723
	240723

	
	
	
	
	
	
	合计：
	240,723.00


*注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后7个工作日交付最终用户指定地点（最终用户由万翔指定）。
3、*售后服务要求：项目整体五年7x24全天候免费服务、4小时上门服务。（从产品经需方验收合格之日起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费维修更换全部产品。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出240,723.00元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称： 厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求厦门市；

*3、1-1、1-7、1-8提供原厂针对此项目售后服务承诺函（须加盖原厂公章），原件备查。

*4、1-7、1-8提供部级以上带有CMA、CAL和CNAS检测机构资质标识并盖有检测专用章的有效检验（检测）报告复印件为考评依据，原件备查。
二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年09月23日11:00（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年09月23日11:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年09月20日

报价单（参考）

	合同包
	货物名称规格
	主要技术参数
	数量
	单价(现场交货价)
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币
报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                  投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章

附件一：产品清单

	序号
	设备
	品牌
	型号
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	小计
	备注

	1-1
	网络摄像头
	桢田
	GNT-V6843-4A
	V4-T6双光警戒枪机/4MP/4mm/2+2灯/监听/POE/12V
 4灯（警戒+红外），20帧实时，H.265编码
人形检测、智能检索、区域报警   PoE&DC12V供电
支持通过桢田云维令 OS APP进行管理
（*提供原厂针对此项目售后服务承诺函）
	97
	台
	164
	15908
	400万像素

	1-2
	监控支架
	桢田
	
	
	97
	个
	12
	1164
	

	1-3
	POE交换机
	桢田
	GNT-ES328RS2-P
	2光26电二层网管全千兆POE交换机(2C+2G+24GP/360W)
 1~24(PoE口)，支持af/at协议，10/100/1000M自适应
 25~26(UPLINK口)，10/100/1000M上联
 27~28(SFP口)，光模块插槽，1000M上联
 IP地址:192.168.1.253，初始密码:admin 
 输入AC90V~264V，电源内置，整机功率360W
 交换容量与包转发率：336Gbps/78Mpps     静态MAC&MAC表项：32&8K
 支持8芯供电1245+/3678-供电可达30W
 支持通过桢田云维令 OS APP、桢田E-Web(本地)、桢田云-Web(远程)进行管理
	12
	台
	1270
	15240
	

	1-4
	汇聚交换机
	华为
	S310-24ST4X
	万兆三层管理交换机,171Mpps/256Mpps,交换容量 672Gbps/6.72Tbps,24个千兆光口,其中8个GE combo口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,金属外壳,,挂耳默认自带
	1
	台
	3445
	3445
	

	1-5
	硬盘录像机
	大华
	DH-NVR4832-M
	主处理器：工业级微控制器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
后智能分析：支持后智能智能动检；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；
周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；
人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；
接入路数：32路；
分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF；
解码能力：不开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 10路1080p@25fps 开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps; 9路1080p@25fps；
报警输入：8路；
报警输出：2路；
硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T；
RS-485接口：1个；
网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
	7
	台
	1876
	13132
	

	1-6
	硬盘 
	希捷
	ST10000
	单盘容量：10TB；
缓存：256MB；
转速：5400RPM；
硬盘接口：SATA
	28
	个
	3135
	87780
	

	1-7
	综合管理平台
	大华
	DH-ICC -B800-H08
	1. 性能规格，单台视频监控300路、门禁50路、停车3进3出、访客机2台，可可通过分布式部署扩展设备接入能力；
2. 业务扩展性，可扩展可视对讲、梯控、巡更、客流等业务系统；
3. 开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求；
4. 基础资源管理
（1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；
（4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；
（5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测；
（7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能；
（8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（9）支持客户端全局水印配置功能，支持配置客户端水印的启用/停用、水印内容、水印方向、水印密度、水印透明度参数。水印内容支持使用姓名、证件号码后6位、人员编号后6位、用户名任意一个或者两个字段组合显示；
5. 视频监控
（1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等；
（2）支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏；
（3）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能。
6. 门禁管理
（1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录；
（2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等；
7. 访客管理
（1）访客基础配置，支持设置被访对象是否必填、固定审核对象、随访人员信息是否必填、每日访问人数上限；
（2）访客类型配置，支持高、中、低、自定义四种审核标准切换，自定义审核标准支持配置审核对象，支持批量设置审核对象；
（3）支持展示今日访客在访人数、即将来访人数、已离访人数、有异常记录的人数。支持折线图展示近 7 天、近一个月的来访人数统计；支持列表展示当前在访人员信息和即将来访人员信息。
8. 目标抓拍
（1）特征检测，支持打开多路视频通道，视频画面中出现人、非机动车、机动车时，会实时显示目标框叠加；
（2）支持实时展示人员抓拍、陌生人检测、人脸识别记录；
9. 停车管理
（1）停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则；
（2）支持场区信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数；
10. 移动端
（1）移动端APP 支持实时预览，录像回放、音频对讲、云台控制等；
（2）支持查看报警事件详情，处理通用报警、智能报警事件；
11. ▲系统服务组件包括：ACDG(门禁接入服务)、Admin(视频服务)，evo-core-tomcat(基础服务)、DMS(设备管理服务)、EPS(EPS服务)、ADS(报警分发服务)、Mosquitto(Mosquitto服务)、oss(对象存储服务)evo-sub-tomcat(业务系统应用服务)、Evo-discover(注册中心、Evo-runs(运维服务)等；（提供部级以上带有CMA、CAL和CNAS检测机构资质标识并盖有检测专用章的有效检验（检测）报告复印件为考评依据，原件备查）
12. ▲硬件性能不低于：≥双核四线程高性能处理器，内存：≥32GB；存储：≥1个128G SSD固态硬盘和1个2T 3.5英寸企业级机械硬盘，内置主板支持扩展7个机械硬盘；网口：≥4个千兆网口；（提供部级以上带有CMA、CAL和CNAS检测机构资质标识并盖有检测专用章的有效检验（检测）报告复印件为考评依据，原件备查）
（*提供原厂针对此项目售后服务承诺函）
	1
	台
	27720
	27720
	

	1-8
	高清解码器 
	大华
	DH-NVD0405DU
	1. 支持4路HDMI信号输出接口； 支持4路HDMI音频输出
2. ▲4个HDMI口可支持同时输出分辨率为3840*2160，60HZ的视频图像，单个输出口最大支持36路1920*1080、30帧/秒视频同时解码显示(提供部级以上带有CMA、CAL和CNAS检测机构资质标识并盖有检测专用章的有效检验（检测）报告复印件为考评依据，原件备查）
3. 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码
4. 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码
5. 支持通过串口控制屏幕开关
6. 最大支持2路3200W@25fps / 7路1200W@25fps / 10路800W@25fps / 14路600W@25fps / 18路500W @25fps / 28路300W @25fps / 36路1080P @30fps /144路D1@30fps同时解码
7. 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割
8. HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768五种显示分辨率
9. HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率
10. 支持事件消息在大屏 UI 上实时显示；支持在大屏上按照事件类型和触发时间（当天，本周，和本月）对事件进行检索和查看；支持在大屏上对事件的视频录像进行回放，支持暂停和播放操作。
11. 支持通过快捷键将信号直接推送至大屏任意的窗口；支持将图片、文字、视频信息即时发布到大屏。
12. 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接；支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步
13. ▲支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示；设备控制兼容鸿蒙、麒麟操作系统。(提供部级以上带有CMA、CAL和CNAS检测机构资质标识并盖有检测专用章的有效检验（检测）报告复印件为考评依据，原件备查）
（*提供原厂针对此项目售后服务承诺函）
	1
	台
	10970
	10970
	

	1-9
	千兆光纤模块
	桢田
	GNT-SF10LAB
	千兆单模单纤3公里SFP模块LC(A13+B15)
 10/100/1000Mbps，LC接口    传输距离：3KM
 A端：Tx1310nm  B端：Tx1550nm
 尺寸：68*14*12mm
	2
	对
	157
	314
	

	1-10
	光纤线 
	旺朴
	
	8芯室外单模
	200
	米
	1.8
	360
	

	1-11
	终端盒8口 
	旺朴
	
	终端盒8口，满配SC
	2
	个
	115
	230
	

	1-12
	网线
	旺朴
	CAT5
	超五类网络线
	6300
	米
	2.8
	17640
	

	1-13
	PVC

线管
	旺朴
	 
	 20# 
	1200
	米
	3
	3600
	

	1-14
	电源线
	旺朴
	RVV2*1.0
	RVV2*1.0
	200
	米
	3.6
	720
	

	1-15
	辅助材料
	定制
	
	安装所需辅材
	1
	项
	2500
	2500
	13%安装费

	1-16
	安装费
	定制
	
	含安装调试、所需管材、辅材、旧摄像头拆除、光纤熔接、挖沟等费用
	1
	项
	40000
	40000
	13%安装费

	
	合计：
	
	
	
	
	
	
	240723
	含税(五年保)


