自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2026-ZYXJ0261机房动环监控货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

	合同包号
	项目名称
	产品规格型号
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	小计（元）

	1-1
	UPS监测
	串口服务器
	1.RS485转TCP/IP串口服务器转换；                                               2.RS232转TCP/IP串口服务器转换；                                              3.RS232：标准RS-232通讯接口公座；                                                  4.本产品已通过CE电磁兼容性认证，抗干扰能力强。                       
	1
	台
	4200
	4200

	
	
	大榕树NCS1串口服务器控制软件V3.0
	
	1
	项
	
	

	
	
	物联网智能管理软件V2.0
	根据提供RS232、网口、RS485通信端口和原厂通信协议二次开发，对UPS的电压、电流、频率、功率、内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载的运行状态进行监视；可对监测到的参数设定越限阀值，当UPS发生越限报警或故障，并该项状态或参数变红色闪烁显示，产生报警事件进行记录存储，通过手机短信、声光的方式对外报警。
	1
	项
	
	

	1-2
	民用空调-（带红外遥控器）监测
	空调控制器
	1.适用范围广：可适用市场上所有带红外遥控的空调机；

2.安装简易：无需拆装原空调与供电线路；

3.节能性：可定时开关机、达到温度下限自动关机和温度自动调节功能，如客户调低空调的温度，空调控制器可自动恢复设定的温度；

5.联网管理：RS485接口进行远程组网管理，亦可单独使用；

6.稳定性：可常年7x24小时连续工作，无须专人维护。
	1
	台
	1760
	1760

	
	
	大榕树AIRC800空调远程控制器控制软件V1.25
	
	1
	项
	
	

	1-3
	电话短信告警
	报警主机
	1.工业级标准设计，稳定可靠。

2.支持移动/联通/电信，2G/3G/4G手机卡,可4G上网。

3.具有TTS功能（文本转换成语音）。                                                    4.支持TCP/IP连接供上位机发送命令进行交互；

5.支持通过USB连接电脑，实现4G上网/电话拨号/TTS语音合成功能；

6.通过移动电话网拨打电话号码，直接播放文字转换的语音；                                           7.安装容易，低功耗节能环保（待机1.5W，最大功率5W）。                              8.以业主身份开卡，开通本项目所需通信功能，并包含质保期（3年）内所需费用
	1
	个
	13720
	13720

	
	
	大榕树智能报警软件V1.2
	
	1
	项
	
	

	1-4
	软件功能模块
	巡检管理监控软件模块
	在现有大榕树监控平台上增配

可以对巡检进行管理，包括：巡检数量、待确认数、巡检方式设置、一键巡检、自动巡检、巡检进度、上一次巡检结果、巡检报告；可以对巡检内容进行备注，对巡检报告输入报告总结，对巡检报告签署巡检人及审核人，对巡检内容故障快速定位；巡检内容可以生成工单；可以对巡检报告进行导出Excel或PDF格式文档；可以检测当前监控系统下所有设备的状态，对声光报警器、邮件、电话短信、微信告警功能接口全部进行测试检测，根据检测的结果统计出当前正常设备数量、异常设备数量，生成报告记录，生成信息通过电话、短信或邮箱方式进行发送通知到相应的管理员。显示巡检记录，包括：时间、状态、类别、巡检人、详情；可以搜索、导出和清除巡检记录；记录全部的巡检报告，可以根据自定义时间段查询巡检报告；可以对巡检记录进行导出Excel或PDF格式文档。
	1
	项
	3630
	3630

	
	
	
	
	合计
	
	
	23310


*注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订7个工作日交付指定地点并安装调试完毕（最终用户由万翔指定）。
3、*售后服务要求：包含安装调试、机房现有线路按规范整理、形成跳线端口对应台帐、最终用户终验后3年内提供软硬件质保，并为监控平台的操作使用、监测设备调整、平台配置更改优化、故障处理等工作提供技术支持等服务。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出23,310.00元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为13%税点一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；
*3、报价人针对本项目售后服务承诺函（须加盖单位公章）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年09月30日16点00分 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年09月30日16点00分  。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年09月29日

报价单（参考）

	合同包
	货物名称规格
	主要技术参数
	数量
	单价(现场交货价)
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币
报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                  投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章

