[bookmark: _Toc35393813]厦门万翔-公开招标-XM2026-DZ0043其他家具采购项目的更正公告
[bookmark: _Toc28359027][bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc35393814]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：XM2026-DZ0043
原公告的采购项目名称：其他家具
首次公告日期：2026年07月03日
[bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc35393815]二、更正信息
更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果     
更正内容：
1、原XM2026-DZ0043招标文件 
 （一）技术评分(F1)：按55分评分法，技术评分考虑下列因素：
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1
	3
	投标人所投公寓组合铁床（三人位）满足：
（1）连体床两侧立柱采用环形密闭冷轧钢管，厚度1.2mm，外径72mm，横面40mm,弧形面三条内凹加强筋。床立柱上下横面采用优质灰塑料外套，外套一次冲压面成高50mm、厚2mm，外为弧形，内为直角折面，与弧形面相连的两面为45mm，对边长80mm，脚垫底部必须有方格状防滑设计，与脚垫一次性冲压成型。
（2）床卡扣≥31mm×26mm×205mm×3.0mm，卡齿≥3个，卡齿外径≥12mm；。
（3）床长横梁85mm*45mm密闭L型管，上下短横梁：70*30mm密闭方管。
（4）床板底下横杆5根：25*25mm密闭方管
（5）床护栏方管20mm×20mm×1.2mm,护栏高度不小于300mm。
（6）床梯立柱：椭圆管40*20*1.2mm；床梯踏板350*132*18mm，钢板厚1.5mm(防滑条纹)。
(7)床横梁下方设计三角形加固件，规格125mm*125mm，外侧面为弧形设计，内设计两个外形接近三角形的加强筋设计,两边长各不小于90mm、60mm。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供第三方检测机构出具的检测报告，其检测报告在中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）或国家市场监督管理总局政务服务平台 
http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2）上可查询，得3分，其余不得分。

	2
	3 
	投标人所投床下置物架满足：
（1）框架采用40*25*2mm㮋圆管，横杆15*20*2mm㮋圆管，外层采用聚脂环氧粉末喷塑；静电喷塑烤漆；
（2）面板采用18mmE0实木多层板；
（3）置物架底部采用6个PU橡胶静音轮，直径43mm，厚度9.5mm，中间设计转动轴承，置物架底面离地不超过20mm。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供第三方检测机构出具的检测报告，其检测报告在中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）或国家市场监督管理总局政务服务平台 
http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2）上可查询，得3分，其余不得分。

	3
	3
	投标人所投床板满足：
1、床板使用厚度≥16mm厚杉木板两面刨光拼接而成，床板数≤7片（单数），经干燥、防腐、防蛀、刨光处理，板底加固4根40×30mm杉木条为支撑点，制作牢固可靠，双面平整。
2、质量要求：①、抗细菌性能：白色念珠菌；②、防霉性能：球毛壳霉；③、木质件含水率。以上符合《金属家具通用技术条件》、《抗菌防霉木质装饰板、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》标准要求。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供第三方检测机构出具的检测报告，其检测报告在中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）或国家市场监督管理总局政务服务平台 
http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2）上可查询，得3分，其余不得分。

	4
	3
	投标人所投书桌（三人位）满足：
（1）桌面采用25mm，其余基材采用18mmE0级实木多层板；甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合E0级环保标准，所有板材均经防虫防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准； 封边用材：采用优质≥1.2mm厚同色PVC全自动封边机热熔胶封边，封边牢固、不易脱胶。表面应光滑，花纹应清晰、均匀，光泽应均匀，无明显色差,背胶处理应均匀 。背板采用5mm（双面贴）。（2）桌子底部设计防水钢制脚架，落地脚采用方管40*20*1.2mm。脚架配有相应一次冲压面成灰白色脚垫高40mm、厚2mm，底部有一次成型防滑设计。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供第三方检测机构出具的检测报告，其检测报告在中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）或国家市场监督管理总局政务服务平台 
http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2）上可查询，得3分，其余不得分。

	5
	3
	投标人所投储物柜（三人位）满足：
1、基材采用18mmE0级实木多层板；甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合E0级环保标准，所有板材均经防虫防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准； 封边用材：采用优质≥1.2mm厚同色PVC全自动封边机热熔胶封边。背板采用5mm（双面贴）。
2、柜子底部设计防水钢制脚架，横杆采用19×1.2mm厚的圆管；落地脚采用方管60*60*1.2mm，外套脚垫为灰色一次注塑成高40mm、厚度2mm，脚垫外径不小于63mm，脚垫底部有方格防滑设计，与脚垫一次性注塑成型，外套脚垫需与支撑脚架紧密连接，不得落，必要时用胶水固定。
3、每扇门安装锁扣片，材质为不锈钢，宽度22mm，厚度不小于3mm; 锁扣片外有不锈钢盖片，长度不小于60mm，宽度30mm。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供第三方检测机构出具的检测报告，其检测报告在中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）或国家市场监督管理总局政务服务平台 
http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2）上可查询，得3分，其余不得分。

	6
	3
	投标人所投公寓椅满足：
1.靠背与座板连接处有长91mm(±2mm)*宽27mm(±2mm)手提孔，手提孔背面左右各有四条加强筋，加强筋厚度≥3.5mm。座板尺寸宽429mm(±2mm)*深(手提孔下端至座板最前端)418mm(士2mm)，靠背尺寸宽414mm(士2mm)*高(手提孔背面上端至靠背顶端)334mm(士2mm)，座椅表面外观线条流畅，靠背能10-30度后摆。
2.座垫前端需有波浪形加瀑布型设计，座板背部有2列内宽25mm(±2mm)凹槽，能与椅架更加紧密连接，两列凹槽间距为307(士2mm);连体椅面需有最小直径5mm士1mm至最大16mm士1mm椭圆形发散通风孔，通风孔不少于400个。
3.椅架:椅脚采用椭圆钢管20mm*40mm厚度1.1mm，横档采用椭圆钢管20mm*30mm厚度1.0mm，座板支撑采用Φ22mm圆管厚度1.0mm，
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供第三方检测机构出具的检测报告，其检测报告在中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）或国家市场监督管理总局政务服务平台 
http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2）上可查询，得3分，其余不得分。

	7
	3
	投标人所投活动桌满足：
面板:25厘厚实木多层板；甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合E0级环保标准，所有板材均经防虫防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；封边用材：采用优质≥1.2mm厚同色PVC全自动封边机热熔胶封边，封边牢固、不易脱胶。 面托:3mm厚冷板冲压成形 
二层:14圆管1.2厚、两端铁托 
横梁:45*1.2厚圆管，中间钢管连接联动 
连接配件:铝合金 
侧脚:30*60*1.2厚旦形管 、底脚2.0厚热轧板冲压成形
脚轮:PU静音轮万向轮，带刹车可锁止。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供第三方检测机构出具的检测报告，其检测报告在中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）或国家市场监督管理总局政务服务平台 
http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2）上可查询，得3分，其余不得分。

	8
	3
	投标人所投活动椅满足：
1.靠背与座板连接处有长91mm(±2mm)*宽27mm(±2mm)手提孔，手提孔背面左右各有四条加强筋，加强筋厚度≥3.5mm。座板尺寸宽429mm(±2mm)*深(手提孔下端至座板最前端)418mm(士2mm)，靠背尺寸宽414mm(士2mm)*高(手提孔背面上端至靠背顶端)334mm(士2mm)，座椅表面外观线条流畅，靠背能10-30度后摆，能缓解学生腰部疲劳。
2.座垫前端需有波浪形加瀑布型设计，座板背部有2列内宽25mm(±2mm)凹槽，能与椅架更加紧密连接，两列凹槽间距为307(士2mm);连体椅面需有最小直径5mm士1mm至最大16mm士1mm椭圆形发散通风孔，通风孔不少于400个。
3.椅架:椅脚采用椭圆钢管20mm*40mm厚度1.1mm，横档采用椭圆钢管20mm*30mm厚度1.0mm，座板支撑采用Φ22mm圆管厚度1.0mm，
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供第三方检测机构出具的检测报告，其检测报告在中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）或国家市场监督管理总局政务服务平台 
http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2）上可查询，得3分，其余不得分。

	9
	3
	投标人所投课桌椅满足：
课桌：
1、桌面规格：600*400*18mm。
2、桌体钢架：材质及形状：椭圆管；桌脚贴地部钢管尺寸为：30×60×1.2mm±0.1mm；桌脚上部固定立管钢管尺寸为：30×60×1.2mm±0.1mm；升降套管25×50×1.2mm±0.1mm，桌上架横梁为20×20×1.0方管，桌下架横梁采用20×40×1.2mm的扁圆管。
4、书箱规格：550×385×150MM，底部设计排水槽，书箱底部靠胸前设有笔槽，方便学生放置文具。
6、课桌升降结构：采用手摇升降，升降高度：650-790mm；
课椅：
1、椅面尺寸400*360mm，靠背尺寸380*260mm。
2、椅脚贴地部钢管尺寸为：30mm×60mm×1.2mm±0.1mm；立柱外钢管尺寸为30mm×60mm×1.2mm, 内钢管25mmx×50mm×1.2mm，连档采用20×40×1.2椭圆管。
3、课椅升降结构：采用手摇升降，升降高度：360-460mm；
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供第三方检测机构出具的检测报告，其检测报告在中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）或国家市场监督管理总局政务服务平台 
http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2）上可查询，得3分，其余不得分。

	10
	3
	投标人所投办公桌满足：
1、基材：桌面板25mm，其余采用18mmE0实木多层板；甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合E0级环保标准，所有板材均经防虫防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；
2、封边用材：采用优质≥1.2mm厚同色PVC全自动封边机热熔胶封边，封边牢固、不易脱胶。表面应光滑，花纹应清晰、均匀，光泽应均匀，无明显色差,背胶处理应均匀。
3、五金配件：采用优质五金配件，耐腐蚀、经久耐用，符合国家标准；
4、质量要求：热熔胶符合GB 18583《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准：①甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；②苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1，2-三氯乙烷、三氯乙烯，以上检测结果均为未检出；③总挥发性有机物≤5g/L；
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供第三方检测机构出具的检测报告，其检测报告在中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）或国家市场监督管理总局政务服务平台 
http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2）上可查询，得3分，其余不得分。

	11
	3
	投标人所投资料柜满足：
1、基材：采用18mmE0实木多层板；甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合E0级环保标准，所有板材均经防虫防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；
2、封边用材：采用优质≥1.2mm厚同色PVC全自动封边机热熔胶封边，封边牢固、不易脱胶。表面应光滑，花纹应清晰、均匀，光泽应均匀，无明显色差,背胶处理应均匀。
3、五金配件：三合一偏心连接件，耐腐蚀、经久耐用，符合国家标准；采用阻尼合页、暗拉手；
4、质量要求：三合一偏心连接件符合QB/T 3832《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀实验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 28203《家具用连接件技术要求及实验方法》标准：①三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥320N；②三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；③三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；④乙酸盐雾测试连续喷雾120小时，检测结果≥10级；⑤外观性能要求：电镀层检验结果为未见缺陷；
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供第三方检测机构出具的检测报告，其检测报告在中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）或国家市场监督管理总局政务服务平台 
http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2）上可查询，得3分，其余不得分。

	12
	3
	投标人所投办公椅满足：
1.胶壳：背胶+扶手：腰包外观长：315mm、宽170mm、厚度30mm ， 弹簧尺寸：1.8*20*40mm ， 弹簧材质：强力锰钢压缩弹簧材质 塑胶：采用新料PP加纤25%，环保无异味。                                                                                                                      2.座板：优质15厘多层座板。                                                                                      3.海绵：5公分40密度原生环保海绵。                                                                         
4.脚架：2.0厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管.
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供第三方检测机构出具的检测报告，其检测报告在中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）或国家市场监督管理总局政务服务平台 
http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2）上可查询，得3分，其余不得分。

	13
	3
	投标人所投教研会议桌满足：
面板:25厘厚实木多层板；甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合E0级环保标准，所有板材均经防虫防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；封边用材：采用优质≥1.2mm厚同色PVC全自动封边机热熔胶封边，封边牢固、不易脱胶。 面托:3mm厚冷板冲压成形 。
二层:14圆管1.2厚、两端铁托。
横梁:45*1.2厚圆管，中间钢管连接联动。 
连接配件:铝合金。
侧脚:30*60*1.2厚旦形管 、底脚2.0厚热轧板冲压成形。
脚轮:PU静音轮万向轮，带刹车可锁止。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供第三方检测机构出具的检测报告，其检测报告在中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）或国家市场监督管理总局政务服务平台 
http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2）上可查询，得3分，其余不得分。

	14
	3
	投标人所投会议条桌满足：
1、基材：采用E0级密度板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，游离甲醛含量达到国家环保标准，甲醛释放量符合国家相关标准要求；
2、胶水：采用环保型胶黏剂，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
3、封边：所有板材均四周封边优质PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供第三方检测机构出具的检测报告，其检测报告在中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）或国家市场监督管理总局政务服务平台 
http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2）上可查询，得3分，其余不得分。

	15
	2
	投标人所投高脚凳满足：
材质：PP 座面+转印铁脚+金属脚踏。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供第三方检测机构出具的检测报告，其检测报告在中国国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）或国家市场监督管理总局政务服务平台 
http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2）上可查询，得2分，其余不得分。

	16

	2
	根据投标人提供的样品的质量情况进行评价：样品焊接接缝，不容易变形的得2分；样品有细微变形得1分。样品存在较大缺陷或不符合项目需求的不得分。

	17
	3
	根据投标人提供的课桌30×60×1.2mm椭圆管1根、升降套管25×50×1.2mm椭圆管1根实物样品的款式、外观、质量、工艺、感观等进行评价： 1.表面无裂缝，无凹陷、压痕、磨损等瑕疵；外表无变形、表面光润、切面平整细腻、线条均匀的得3分； 2.上述要求中有细微缺陷的得2分。 样品存在较大缺陷或不符合项目需求的不得分。

	18
	3
	根据投标人提供的“床两侧立柱采用环形密闭冷轧钢管（喷漆和未喷漆1根），厚度1.2mm，外径72mm，横面40mm,弧形面三条内凹加强筋”实物样品的款式、外观、质量、工艺、感观等进行评价： 1.表面无裂缝，无凹陷、压痕、磨损等瑕疵；外表无变形、表面光润、切面平整细腻、线条均匀的得3分； 2.上述要求中有细微缺陷的得2.5分。 样品存在较大缺陷或不符合项目需求的不得分。

	19
	3
	根据投标人提供的“床横梁下方三角形加固件小样(未喷漆1个)：规格125mm×125mm，外侧面为弧形设计，内设计两个外形接近三角形的加强筋设计，两边长各不小于90mm、60mm”实物样品的款式、外观、质量、工艺、感观等进行评价： 1.表面无裂缝，无凹陷、压痕、磨损等瑕疵；外表无变形、表面光润、切面平整细腻、线条均匀的得3分； 2.上述要求中有细微缺陷的得2.5分。 样品存在较大缺陷或不符合项目需求的不得分。



更正为：
技术评分(F1)：按55分评分法，技术评分考虑下列因素：
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1
	3
	投标人所投公寓组合铁床（三人位）满足：
（1）连体床两侧立柱采用环形密闭冷轧钢管，厚度1.2mm，外径72mm，横面40mm,弧形面三条内凹加强筋。床立柱上下横面采用优质灰塑料外套，外套一次冲压面成高50mm、厚2mm，外为弧形，内为直角折面，与弧形面相连的两面为45mm，对边长80mm，脚垫底部必须有方格状防滑设计，与脚垫一次性冲压成型。
（2）床卡扣≥31mm×26mm×205mm×3.0mm，卡齿≥3个，卡齿外径≥12mm；。
（3）床长横梁85mm*45mm密闭L型管，上下短横梁：70*30mm密闭方管。
（4）床板底下横杆5根：25*25mm密闭方管
（5）床护栏方管20mm×20mm×1.2mm,护栏高度不小于300mm。
（6）床梯立柱：椭圆管40*20*1.2mm；床梯踏板350*132*18mm，钢板厚1.5mm(防滑条纹)。
(7)床横梁下方设计三角形加固件，规格125mm*125mm，外侧面为弧形设计，内设计两个外形接近三角形的加强筋设计,两边长各不小于90mm、60mm。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供满足上述参数要求的第三方检测机构出具的检测报告，得3分，其余不得分。

	2
	3 
	投标人所投床下置物架满足：
（1）框架采用40*25*2mm㮋圆管，横杆15*20*2mm㮋圆管，外层采用聚脂环氧粉末喷塑；静电喷塑烤漆；
（2）面板采用18mmE0实木多层板；
（3）置物架底部采用6个PU橡胶静音轮，直径43mm，厚度9.5mm，中间设计转动轴承，置物架底面离地不超过20mm。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供满足上述参数要求的第三方检测机构出具的检测报告，得3分，其余不得分。

	3
	3
	投标人所投床板满足：
1、床板使用厚度≥16mm厚杉木板两面刨光拼接而成，床板数≤7片（单数），经干燥、防腐、防蛀、刨光处理，板底加固4根40×30mm杉木条为支撑点，制作牢固可靠，双面平整。
2、质量要求：①、抗细菌性能：白色念珠菌；②、防霉性能：球毛壳霉；③、木质件含水率。以上符合《金属家具通用技术条件》、《抗菌防霉木质装饰板、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》标准要求。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供满足上述参数要求的第三方检测机构出具的检测报告，得3分，其余不得分。

	4
	3
	投标人所投书桌（三人位）满足：
（1）桌面采用25mm，其余基材采用18mmE0级实木多层板；甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合E0级环保标准，所有板材均经防虫防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准； 封边用材：采用优质≥1.2mm厚同色PVC全自动封边机热熔胶封边，封边牢固、不易脱胶。表面应光滑，花纹应清晰、均匀，光泽应均匀，无明显色差,背胶处理应均匀 。背板采用5mm（双面贴）。（2）桌子底部设计防水钢制脚架，落地脚采用方管40*20*1.2mm。脚架配有相应一次冲压面成灰白色脚垫高40mm、厚2mm，底部有一次成型防滑设计。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供满足上述参数要求的第三方检测机构出具的检测报告，得3分，其余不得分。

	5
	3
	投标人所投储物柜（三人位）满足：
1、基材采用18mmE0级实木多层板；甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合E0级环保标准，所有板材均经防虫防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准； 封边用材：采用优质≥1.2mm厚同色PVC全自动封边机热熔胶封边。背板采用5mm（双面贴）。
2、柜子底部设计防水钢制脚架，横杆采用19×1.2mm厚的圆管；落地脚采用方管60*60*1.2mm，外套脚垫为灰色一次注塑成高40mm、厚度2mm，脚垫外径不小于63mm，脚垫底部有方格防滑设计，与脚垫一次性注塑成型，外套脚垫需与支撑脚架紧密连接，不得落，必要时用胶水固定。
3、每扇门安装锁扣片，材质为不锈钢，宽度22mm，厚度不小于3mm; 锁扣片外有不锈钢盖片，长度不小于60mm，宽度30mm。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供满足上述参数要求的第三方检测机构出具的检测报告，得3分，其余不得分。

	6
	3
	投标人所投公寓椅满足：
1.靠背与座板连接处有长91mm(±2mm)*宽27mm(±2mm)手提孔，手提孔背面左右各有四条加强筋，加强筋厚度≥3.5mm。座板尺寸宽429mm(±2mm)*深(手提孔下端至座板最前端)418mm(士2mm)，靠背尺寸宽414mm(士2mm)*高(手提孔背面上端至靠背顶端)334mm(士2mm)，座椅表面外观线条流畅，靠背能10-30度后摆。
2.座垫前端需有波浪形加瀑布型设计，座板背部有2列内宽25mm(±2mm)凹槽，能与椅架更加紧密连接，两列凹槽间距为307(士2mm);连体椅面需有最小直径5mm士1mm至最大16mm士1mm椭圆形发散通风孔，通风孔不少于400个。
3.椅架:椅脚采用椭圆钢管20mm*40mm厚度1.1mm，横档采用椭圆钢管20mm*30mm厚度1.0mm，座板支撑采用Φ22mm圆管厚度1.0mm，
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供满足上述参数要求的第三方检测机构出具的检测报告，得3分，其余不得分。

	7
	3
	投标人所投活动桌满足：
面板:25厘厚实木多层板；甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合E0级环保标准，所有板材均经防虫防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；封边用材：采用优质≥1.2mm厚同色PVC全自动封边机热熔胶封边，封边牢固、不易脱胶。 面托:3mm厚冷板冲压成形 
二层:14圆管1.2厚、两端铁托 
横梁:45*1.2厚圆管，中间钢管连接联动 
连接配件:铝合金 
侧脚:30*60*1.2厚旦形管 、底脚2.0厚热轧板冲压成形
脚轮:PU静音轮万向轮，带刹车可锁止。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供满足上述参数要求的第三方检测机构出具的检测报告，得3分，其余不得分。

	8
	3
	投标人所投活动椅满足：
1.靠背与座板连接处有长91mm(±2mm)*宽27mm(±2mm)手提孔，手提孔背面左右各有四条加强筋，加强筋厚度≥3.5mm。座板尺寸宽429mm(±2mm)*深(手提孔下端至座板最前端)418mm(士2mm)，靠背尺寸宽414mm(士2mm)*高(手提孔背面上端至靠背顶端)334mm(士2mm)，座椅表面外观线条流畅，靠背能10-30度后摆，能缓解学生腰部疲劳。
2.座垫前端需有波浪形加瀑布型设计，座板背部有2列内宽25mm(±2mm)凹槽，能与椅架更加紧密连接，两列凹槽间距为307(士2mm);连体椅面需有最小直径5mm士1mm至最大16mm士1mm椭圆形发散通风孔，通风孔不少于400个。
3.椅架:椅脚采用椭圆钢管20mm*40mm厚度1.1mm，横档采用椭圆钢管20mm*30mm厚度1.0mm，座板支撑采用Φ22mm圆管厚度1.0mm，
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供满足上述参数要求的第三方检测机构出具的检测报告，得3分，其余不得分。

	9
	3
	投标人所投课桌椅满足：
课桌：
1、桌面规格：600*400*18mm。
2、桌体钢架：材质及形状：椭圆管；桌脚贴地部钢管尺寸为：30×60×1.2mm±0.1mm；桌脚上部固定立管钢管尺寸为：30×60×1.2mm±0.1mm；升降套管25×50×1.2mm±0.1mm，桌上架横梁为20×20×1.0方管，桌下架横梁采用20×40×1.2mm的扁圆管。
4、书箱规格：550×385×150MM，底部设计排水槽，书箱底部靠胸前设有笔槽，方便学生放置文具。
6、课桌升降结构：采用手摇升降，升降高度：650-790mm；
课椅：
1、椅面尺寸400*360mm，靠背尺寸380*260mm。
2、椅脚贴地部钢管尺寸为：30mm×60mm×1.2mm±0.1mm；立柱外钢管尺寸为30mm×60mm×1.2mm, 内钢管25mmx×50mm×1.2mm，连档采用20×40×1.2椭圆管。
3、课椅升降结构：采用手摇升降，升降高度：360-460mm；
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供满足上述参数要求的第三方检测机构出具的检测报告，得3分，其余不得分。

	10
	3
	投标人所投办公桌满足：
1、基材：桌面板25mm，其余采用18mmE0实木多层板；甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合E0级环保标准，所有板材均经防虫防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；
2、封边用材：采用优质≥1.2mm厚同色PVC全自动封边机热熔胶封边，封边牢固、不易脱胶。表面应光滑，花纹应清晰、均匀，光泽应均匀，无明显色差,背胶处理应均匀。
3、五金配件：采用优质五金配件，耐腐蚀、经久耐用，符合国家标准；
4、质量要求：热熔胶符合GB 18583《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准：①甲苯+二甲苯≤0.04g/kg；②苯、二氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1，2-三氯乙烷、三氯乙烯，以上检测结果均为未检出；③总挥发性有机物≤5g/L；
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供满足上述参数要求的第三方检测机构出具的检测报告，得3分，其余不得分。

	11
	3
	投标人所投资料柜满足：
1、基材：采用18mmE0实木多层板；甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合E0级环保标准，所有板材均经防虫防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；
2、封边用材：采用优质≥1.2mm厚同色PVC全自动封边机热熔胶封边，封边牢固、不易脱胶。表面应光滑，花纹应清晰、均匀，光泽应均匀，无明显色差,背胶处理应均匀。
3、五金配件：三合一偏心连接件，耐腐蚀、经久耐用，符合国家标准；采用阻尼合页、暗拉手；
4、质量要求：三合一偏心连接件符合QB/T 3832《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀实验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 28203《家具用连接件技术要求及实验方法》标准：①三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥320N；②三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；③三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N；④乙酸盐雾测试连续喷雾120小时，检测结果≥10级；⑤外观性能要求：电镀层检验结果为未见缺陷；
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供满足上述参数要求的第三方检测机构出具的检测报告，得3分，其余不得分。

	12
	3
	投标人所投办公椅满足：
1.胶壳：背胶+扶手：腰包外观长：315mm、宽170mm、厚度30mm ， 弹簧尺寸：1.8*20*40mm ， 弹簧材质：强力锰钢压缩弹簧材质 塑胶：采用新料PP加纤25%，环保无异味。                                                                                                                      2.座板：优质15厘多层座板。                                                                                      3.海绵：5公分40密度原生环保海绵。                                                                         
4.脚架：2.0厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管.
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供满足上述参数要求的第三方检测机构出具的检测报告，得3分，其余不得分。

	13
	3
	投标人所投教研会议桌满足：
面板:25厘厚实木多层板；甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合E0级环保标准，所有板材均经防虫防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；封边用材：采用优质≥1.2mm厚同色PVC全自动封边机热熔胶封边，封边牢固、不易脱胶。 面托:3mm厚冷板冲压成形 。
二层:14圆管1.2厚、两端铁托。
横梁:45*1.2厚圆管，中间钢管连接联动。 
连接配件:铝合金。
侧脚:30*60*1.2厚旦形管 、底脚2.0厚热轧板冲压成形。
脚轮:PU静音轮万向轮，带刹车可锁止。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供满足上述参数要求的第三方检测机构出具的检测报告，得3分，其余不得分。

	14
	3
	投标人所投会议条桌满足：
1、基材：采用E0级密度板，环保达标，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，游离甲醛含量达到国家环保标准，甲醛释放量符合国家相关标准要求；
2、胶水：采用环保型胶黏剂，通过《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
3、封边：所有板材均四周封边优质PVC材料，封边厚度为2mm，防止潮湿空气进入。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供满足上述参数要求的第三方检测机构出具的检测报告，得3分，其余不得分。

	15
	2
	投标人所投高脚凳满足：
材质：PP 座面+转印铁脚+金属脚踏。
投标人须提供书面承诺函（格式自拟）完全满足以上要求且供货时提供满足上述参数要求的第三方检测机构出具的检测报告，得3分，其余不得分。

	16
	2
	根据投标人提供的样品的质量情况进行评价：样品焊接接缝，不容易变形的得2分；样品有细微变形得1分。样品存在较大缺陷、未提供样品或不符合项目需求的不得分。

	17
	3
	根据投标人提供的课桌30×60×1.2mm椭圆管1根（喷漆，长度500mm）、升降套管25×50×1.2mm椭圆管1根（喷漆，长度500mm）实物样品的款式、外观、质量、工艺、感观等进行评价： 1.表面无裂缝，无凹陷、压痕、磨损等瑕疵；外表无变形、表面光润、切面平整细腻、线条均匀的得3分； 2.上述要求中有细微缺陷的得2分。 样品存在较大缺陷、未提供样品或不符合项目需求的不得分。

	18
	3
	根据投标人提供的“床两侧立柱采用环形密闭冷轧钢管（喷漆和未喷漆1根），厚度1.2mm，外径72mm，横面40mm,弧形面三条内凹加强筋”实物样品的款式、外观、质量、工艺、感观等进行评价： 1.表面无裂缝，无凹陷、压痕、磨损等瑕疵；外表无变形、表面光润、切面平整细腻、线条均匀的得3分； 2.上述要求中有细微缺陷的得2.5分。 样品存在较大缺陷、未提供样品或不符合项目需求的不得分。

	19
	3
	根据投标人提供的“床横梁下方三角形加固件小样(喷漆和未喷漆1个)：规格125mm×125mm，外侧面为弧形设计，内设计两个外形接近三角形的加强筋设计，两边长各不小于90mm、60mm”、床长横梁小样(喷漆和未喷漆1根)长800mm：85mm*42mm密闭L型管。实物样品的款式、外观、质量、工艺、感观等进行评价： 1.表面无裂缝，无凹陷、压痕、磨损等瑕疵；外表无变形、表面光润、切面平整细腻、线条均匀的得3分； 2.上述要求中有细微缺陷的得2.5分。样品存在较大缺陷、未提供样品或不符合项目需求的不得分。



2、 删除“《采购清单》学生宿舍序号1及生管宿舍序号1中的材质说明（6）床梯立柱：椭圆管40*20*1.2mm；床梯踏板350*132*18mm，钢板厚1.5mm(防滑条纹)。”

3、原采购清单中序号3床下置物架中图片：

[image: ]
更正为：
采购清单中序号3床下置物架中图片
[image: 图片]

4、原《采购清单》学生宿舍序号5及生管宿舍序号2的中梯材质说明：柜门合页采用隐藏式，不凸出板面，门板正面无开槽，可180打开，合页总长110mm，宽432m。
更正为：
《采购清单》学生宿舍序号5及生管宿舍序号2的中梯材质说明：柜门合页采用隐藏式，不凸出板面，门板正面无开槽，可180打开，合页总长110mm，宽43.2mm。
5、原《采购清单》学生宿舍序号7及生管宿舍序号4的的书桌（三人位）材质补充说明：材质为多层板材质。
6、原XM2026-DZ0043招标文件中招标文件第三章《招标内容及要求》6．投标人需在投标文件中提供上述货物的实物图、效果图、生产分解图、货物选用材料的说明文件。
更正为：
招标文件第三章《招标内容及要求》二、采购要求第6点更正为：投标人需在投标文件中提供上述实物图或者货物效果图、生产分解图、货物选用材料的说明文件。

7、删除原XM2026-DZ0043招标文件中：“*10、投标人在递交投标文件时应按样品清单提供样品，提供的样品不符合采购内容要求的结构、外观造型或提供样品不齐全的（不接受 3D 打印小样，样品尺寸偏差均不超过±2mm除有明确尺寸偏离值外），按无效投标处理。”条款。

8、原XM2026-DZ0043招标文件样品清单：
样品要求
样品清单
	
	
	
	样品1、课桌30×60×1.2mm椭圆管1根、升降套管25×50×1.2mm椭圆管1根；
样品2、公寓组合铁床样品：
 ①床两侧立柱采用环形密闭冷轧钢管（喷漆和未喷漆1根），厚度1.2mm，外径72mm，横面40mm,弧形面三条内凹加强筋。（具体要求如图1一致）； 
 ②床横梁下方三角形加固件小样(未喷漆1个)：规格125mm×125mm，外侧面为弧形设计，内设计两个外形接近三角形的加强筋设计，两边长各不小于90mm、60mm（具体要求如图2一致）；
[image: ]图1	
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 图2 






更正为：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]样品要求：投标人在递交投标文件时应提供以下样品投标人提供的样品须为全新的产品，禁止使用废旧产品及3D打印、NC加工产品。投标人应在投标截止时间前按招标文件要求送达样品。
样品清单
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]
	
	
	样品1、课桌30×60×1.2mm椭圆管1根（喷漆，长度500mm）、升降套管25×50×1.2mm椭圆管1根（喷漆，长度500mm）；
样品2、公寓组合铁床样品：
 ①床两侧立柱采用环形密闭冷轧钢管（喷漆和未喷漆1根，长度800mm），厚度1.2mm，外径72mm，横面40mm,弧形面三条内凹加强筋。（示意图如下1）； 
 ②床横梁下方三角形加固件小样(喷漆和未喷漆1个)：规格125mm×125mm，外侧面为弧形设计，内设计两个外形接近三角形的加强筋设计，两边长各不小于90mm、60mm（示意图如下2）；
③床长横梁小样(喷漆和未喷漆1根)长800mm：85mm*42mm密闭L型管。（示意图如下3）；
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图3
[image: 768b7a9f4fa47366c43c5f8d6fd63222]












9、 原公告的投标文件提交地点：投标人应于投标截止时间之前登录厦门招投标网（http://www.xmztb.com），并按照系统设定的操作流程将加密电子投标文件上传至厦门招投标网电子交易系统并取得回执。【开标地点：福建省厦门市湖里区云顶北路842号（市政务服务中心4层）C区开标室6(C404）（厦门市公共资源交易中心）】。
[bookmark: _GoBack]更正为：
投标人应于投标截止时间之前登录厦门招投标网（http://www.xmztb.com），并按照系统设定的操作流程将加密电子投标文件上传至厦门招投标网电子交易系统并取得回执。【开标地点：福建省厦门市湖里区云顶北路842号（市政务服务中心4层）A区开标室2(A406-2）（厦门市公共资源交易中心）】。

10、 原公告的开标地点：投标人应于投标截止时间之前登录厦门招投标网（http://www.xmztb.com），并按照系统设定的操作流程将加密电子投标文件上传至厦门招投标网电子交易系统并取得回执。【开标地点：福建省厦门市湖里区云顶北路842号（市政务服务中心4层）C区开标室6(C404）（厦门市公共资源交易中心）】。
更正为：
投标人应于投标截止时间之前登录厦门招投标网（http://www.xmztb.com），并按照系统设定的操作流程将加密电子投标文件上传至厦门招投标网电子交易系统并取得回执。【开标地点：福建省厦门市湖里区云顶北路842号（市政务服务中心4层）A区开标室2(A406-2）（厦门市公共资源交易中心）】。
11、 投标截止时间、开标时间改为：2026年07月31日下午13：30（北京时间）
其他内容不变
更正日期：2026年07月15日
[bookmark: _Toc35393816][bookmark: _Toc35393647]三、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc35393817][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393648]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393649][bookmark: _Toc35393818][bookmark: _Toc28359107][bookmark: _Toc28359030]1.采购人信息
名  称：厦门万翔网络商务有限公司
地  址：厦门市湖里区机场北路476号5楼
联系方式：陈工0592-5706825

[bookmark: _Toc28359108][bookmark: _Toc35393819][bookmark: _Toc35393650][bookmark: _Toc28359031]2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc35393820][bookmark: _Toc28359109][bookmark: _Toc28359032][bookmark: _Toc35393651]名 称：厦门万翔招标有限公司
地　址：厦门市湖里区机场北路476号
联系方式：刘明芳，0592-2218761
3.项目联系方式
[bookmark: _Toc35393652][bookmark: _Toc35393821]项目联系人：徐连福、陈凯思
电  话：0592-5730600、2298129


厦门万翔招标有限公司
2026年7月15日
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