自营商品采购询价函

**各位合作伙伴：**

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2025-ZYXJ092401A记录仪采集站进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **重要参数** | **数量（台）** | **单价限价（元）** | **限价小计（元）** |
| 警翼4G视频记录仪DSJ-JLYX7A1 128G 单北斗定位 | 1、 CPU/内存：国产处理器/2G+16G；存储介质128G；2、屏幕：3.0寸电容式触摸屏；3、电池：≥4000mAh ,可更换电池设计；充电时间：≤3.5h。4、定位模块：独立北斗定位模块；5、摄像头：前后三摄；H.264/高效编码；3200万像素拍照像素；1440P(900线)/1440P(1200线)/1080P(800线)/720P(500线)/480P(400线)视频性能；6、防护等级：IP68；防摔性能：2米30次；7、外观95x58x23 mm；重量≤195g（含背夹）8、传输：支持4G图传（不含通信传输卡，后台系统选配）；9、Type-C接口：可支持快速充电/传输数据。10、几何失真：≤20%；视场角：116°； | 35 | 2630 | 92050 |
| 警翼视频记录仪立式数据采集站ZCS-JLYS5 25口 16T（新S5国产版） | 1、屏幕：19寸电容触摸屏；屏幕分辨率：1024×1280；2、方案：飞腾方案；CPU：1\* 飞腾D2000 8核，主频 2.3GHz；内存：4GB DDR4 2666/3200 MHz；支持国产统信OS，麒麟OS；3、硬盘：标配128G固态盘（系统盘）；存储：16T, SATA监控级；最大支持8个3.5寸硬盘盘位。4、电源：100~240V AC 60/50Hz；500W（标配）；过载保护：过压保护，过流保护，过功率保护，短路保护;5、I/O接口：25口舱位式坞舱设计，采集充电接口Mini USB 3.0 ×25，伸缩式USB数据线；充电电流1500mA；USB 2.0调试口×2；支持RJ45 千兆网络接口；机箱电源220V接口；6、可靠性：MTBF≥10000h ；工作温度：-10℃～50℃表面空气流动；存储温度：-20℃～60℃；存储湿度：95% @40℃, 无凝露；7、外观：白色工业冷轧钢板，380mm×470mm×1650mm；重量57kg（标配）； | 1 | 26000 | 26000 |
| 合计 | 118050 |

**一、项目内容**

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：中标后15天内完成供货。

3、售后服务要求：

自货物验收之日起 **2** 年为产品保修期。在保修期内，凡因产品本身质量问题所导致的损坏，卖方负责按厂家标准执行。

4、价格要求：

1）**货物报价不超出单位限价，总报价不超出 118050元；否则报价无效。**

2）**报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。**

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

**设备到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的30个日历日内向卖方支付100%货款。；**

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、产品报价单（须加盖单位公章），格式详见附件2

2、营业执照（三证合一）复印件（须加盖单位公章）

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章），具体详见附件1

**二、报价须知**

（一）报价方式

1、本项目**以电子邮件报价形式进行报价**,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱**wanxiangcg@163.com**发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、**电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。**

3、报价单必须在**2025年9月28日（周日）16:00点**（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为**2025年9月28日（周日）16:00点**。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年9月24日

**附件1：**

**承诺函**

万翔商城为正品行货商城，杜绝以假冒、伪劣、过期等不良品以次充好，欺骗消费者等影响其公司声誉的行为。为了共同加强产品经营管理，保护消费者合法权益，我司在产品供货方面特向万翔做以下承诺：

1. 我司在合作之前向万翔提供相关资质材料并加盖红印公章。
2. 我司按照厂家相关标准做好售后服务。

3、发现我司所提供的产品存在假冒、伪劣等不良品以次充好的现象，情况属实的我司同意接受以商品销售额的十倍处罚，并承担退货的一切费用，后果严重的同意接受追究法律责任。

以上规定我司能够认真遵守并履行，共同来维护我们买卖双方的关系，支持商城工作。我司若违反上述条例，其中涉及处罚金额的我司同意接受以商品销售额的十倍处罚，该笔处罚金将直接在采购货款结算中扣除。我司在年度供货过程中若出现三次违约情况，同意接受万翔取消我司的供货资格。

供应商单位名称（签字盖章）：

**附件2 报价单**

报价供应商名称： 项目编号∶XM2025-ZYXJ092401A 货币单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 单位限价 | 报价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 警翼4G视频记录仪DSJ-JLYX7A1 128G 单北斗定位 | 35 | 2630 |  |  |  |
| 2 | 警翼视频记录仪立式数据采集站ZCS-JLYS5 25口 16T（新S5国产版） | 1 | 26000 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价：大写： 小写：  |

**报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。**

 **报价供应商盖章：**

 **联系人及联系方式：**