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第一部分 报价邀请 

厦门海发环保能源股份有限公司对同集热电事业部带散热架减温减压阀采购项目进行询价采购，欢迎具备相应资质的供应商参与本项目报价。

项目概况

项目名称：同集热电事业部带散热架减温减压阀
采购项目地点：厦门市同安区

资金来源：国有企业自筹资金

1.4本项目为厦门同集热电有限公司双减系统减温减压阀替换采购，设备为一体式减温减压阀，用于更换现场已磨损损坏的原有设备。 

1.5 设备安装属于特种设备压力管道范畴，产品结构、外形连接尺寸、阀门法兰、管道接口、支架与利旧执行机构连接尺寸必须与现场设备接口适配，实现现场直接替换安装，不得改动原有管道与原有电动执行机构，满足《特种设备安装监督检验规则》等相关要求。

1.6 现场实际运行工况： 进口蒸汽：3.0MPa/450℃，减压后：0.98MPa/230℃ ；减温水参数：4.0MPa/104℃ ；原有设备型号：WYS945H-100I DN200，PN100 ；原有工况参数：WY75-3.82/450-0.98/210-6.0/104 ；原制造单位：杭州华惠阀门有限公司 。以上仅为现场原有设备信息，不作为投标产品必须满足的型号，投标产品满足工况、接口适配即可。

1.7 阀门法兰、管道接口、支架与利旧执行机构连接尺寸必须与现场设备接口适配，实现现场直接替换安装，不得改动原有管道与原有电动执行机构；允许非关键外形尺寸在不影响安装、安全、接口对接前提下合理差异。报价方可向采购人申请获取原设备图纸，开展接口校核。
报价人资格要求

响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书及授权代理人身份证复印件，并加盖公章。

本项目不接受联合体投标报价。

询价文件要求
*3.1 报价方在保证金缴交截止时间前须缴足询价保证金人民币伍佰元整（¥500.00），未按规定提交询价保证金的报价文件，属于无效报价文件 。
3.2若第一成交候选供应商拒不履行签订合同、虚假响应、串通报价、提供虚假资质等情形，我司将不予退还该保证金，并顺延至第二成交供应商签订合同，以此类推。除出现不予退还询价保证金情形及成交供应商未按期签订合同外，我司将在成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还该保证金；成交供应商自合同签订之日后5个工作日内无息退还成交供应商的询价保证金。
3.3特别说明：不能在报价现场缴交现金或以个人名义交纳保证金。报价方应从其银行账户以公对公转账方式、银行保函、担保保险等形式缴纳保证金，以报价截止时间前实际到账为准，担保保险需要提交保险凭证原件或有效电子凭证。
3.4请在银行转账“用途”一栏中写明“ 同集热电事业部带散热架减温减压阀采购项目询价保证金”字样。
3.5询价保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

账号：40373001040009422   开户行：农业银行新阳支行
注意：询价保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。
3.6 询价保证金缴交截止时间为2026年10月14日10:00
投标报价文件要求

4.1 响应文件规定的签字盖章页（响应函、报价一览表、授权文件、资格文件等）按要求加盖公章，其余页面加盖骑缝章，并装袋密封，在每一密封处注明“于     之前（指询价邀请中规定的询价截止日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价单位公章。封面须注明报价项目名称、单位名称、联系人和联系电话，并加盖报价单位公章，否则报价文件视为无效。

4.2报价文件送达或邮寄地址：厦门市海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室。

4.3在截止时间以后送达的报价文件，采购方有权拒绝接收。

4.4邀请报价方现场参与监督及询价。

4.5报价文件左侧装订成册，并密封提供已盖章的报价文件扫描件，可以光盘或U盘提供。

询价截止时间：2026年10月15日10:00

询价时间及地点：
 采购方于2026年10月15日10:00在厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）开标询价。

*7.项目限价：本项目总限高价42734元（含税）， 报价高于限高价格则视为无效报价
8. 评审原则

 本次询价采用经综合评审合格且最低价成交法。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，根据有效报价由低到高推荐成交候选供应商。有效报价相同的，询价小组根据随机抽取原则确定排名。询价小组根据以上排列顺序确定成交候选供应商。

9 联系人

技术联系人 黄延锻    电话：15060750104
商务联系人曾翼君  电话：13459262189
询价文件投递联系人：王芸芸  电话：0592-6807501 13860158176 
10 监督电话

海发集团纪检监察室 0592-6800131 

环保能源公司纪检小组 0592-6807596
厦门海发环保能源股份有限公司

2026年10月8日
第二部分 询价须知

备注：

全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

询价文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

本项目为同集热电事业部带散热架减温减压阀采购询价采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本询价文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加询价活动。

前  附  表

	项目
	内      容

	1
	项目概况

项目名称：同集热电事业部带散热架减温减压阀采购
采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司
采购方式：询价采购（公告邀请）

资金来源：国有企业自筹资金

项目编号：HFHB-G2026-09
6.本项目为厦门同集热电有限公司双减系统减温减压阀替换采购，设备为一体式减温减压阀，用于更换现场已磨损损坏的原有设备。 

7. 设备安装属于特种设备压力管道范畴，产品结构、外形连接尺寸、阀门法兰、管道接口、支架与利旧执行机构连接尺寸必须与现场设备接口适配，实现现场直接替换安装，不得改动原有管道与原有电动执行机构，满足《特种设备安装监督检验规则》等相关要求。

8. 现场实际运行工况： 进口蒸汽：3.0MPa/450℃，减压后：0.98MPa/230℃ ；减温水参数：4.0MPa/104℃ ；原有设备型号：WYS945H-100I DN200，PN100 ；原有工况参数：WY75-3.82/450-0.98/210-6.0/104 ；原制造单位：杭州华惠阀门有限公司 。以下仅为现场原有设备信息，不作为投标产品必须满足的型号，投标产品满足工况、接口适配即可。

9. 阀门法兰、管道接口、支架与利旧执行机构连接尺寸必须与现场设备接口适配，实现现场直接替换安装，不得改动原有管道与原有电动执行机构；允许非关键外形尺寸在不影响安装、安全、接口对接前提下合理差异。报价方可向采购人申请获取原设备图纸，开展接口校核。
  

	2
	响应人资格要求
*1.响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

*2.报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书及授权代理人身份证复印件，并加盖公章。
*3.本项目不接受联合体投标报价。

	3
	踏勘现场：自行组织
答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系

	4
	响应报价文件有效期：自询价报价截止日起60天（日历天）

	5
	响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。

	6
	响应报价文件递交截止日期：2026年 10月15 日10时 00 分

响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司3楼305

	7
	询价时间：2026年10月15 日10时00分

询价地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 

	8
	询价规则：

1.小组对提交响应文件的供应商进行初步审查（即资格及符合性审查），以确定其是否具备参与报价的资格。

2.询价小组在对具备资格供应商的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

5.参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的报价。

6.供应商在以往参与我司招标采购项目中，存在已成交或中标采购项目的供应商因自身原因放弃成交或中标资格情形的，自放弃之日起算至参与谈判响应时不满一年的。



	9
	询价评审标准：

本次询价采用经综合评审合格且最低价成交法。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，根据有效报价由低到高推荐成交候选供应商；有效报价相同的，询价小组根据随机原则确定排名。询价小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商。


询价文件

询价邀请书

询价须知

项目内容及要求

合同主要条款

响应文件格式

询价文件的澄清和修改

询价文件的澄清

报价方对询价文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为询价文件的一部分，对报价方有约束力。

询价文件的修改

采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候修改询价文件。由于询价文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。询价文件的修改将以相应采购公告网站补充修订公告形式或以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该补充文件（公告）将构成询价文件的一部分，对报价方有约束力。

响应文件的编制

3.1响应函（见附件1）；

3.2报价表（见附件2）；

3.3法定代表人身份证明书（见附件3）；

3.4法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；
3.5关于资格的声明函（见附件5）；

3.6报价方廉洁承诺书（见附件6）；

3.7质量保证和售后服务承诺书（见附件7）

3.8企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件8）；

3.9企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件9）；

3.10报价方认为需要提供的其他资料（见附件10）。

报价文件的递交

报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封，并在报价截止时间前送达采购方。

询价与评审

询价

采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室询价。

询价时欢迎所有报价方参加询价会议，报价方代表应签名以证明其出席询价会议，报价方因故不能派代表出席询价会议的，视为默认询价结果。

报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

询价时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

报价文件未标识和密封；

报价文件密封处未加盖报价方公章；

报价截止时间以后送达的报价文件。

5.1.4.4本项目若属于首次进行询价采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次询价失败：

5.1.4.4.1在规定的时间前提交响应文件的供应商不足三家的；

5.1.4.4.2质量和服务均能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.4.4.3报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.4.5本项目若属于首次询价采购失败后进行的第二次采购活动的，在采购过程中出现下列情况的，本次询价失败：

5.1.4.5.1在规定的时间前提交响应文件的供应商不足两家的；

5.1.4.5.2质量和服务均能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足两家的；

5.1.4.5.3报价未超过采购最高限价的有效供应商不足两家的。
评审原则

评审询价小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审询价小组成员由采购方相关人员组成，评审询价小组将严格按照询价文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

资格证明文件不全的；

报价文件未按询价文件规定盖报价单位公章、签字、填写日期；

报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.3询价规则及成交原则
5.2.3.1询价小组对提交响应文件的供应商进行初步审查（即资格及符合性审查），以确定其是否具备参与报价的资格。

5.2.3.2 询价小组在对具备资格供应商的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.2.3.3 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.2.3.4 询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

5.2.3.5 参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的报价。

5.2.3.6 本次询价采用经综合评审合格且最低价成交法。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，根据有效报价费率由低到高推荐成交候选供应商；有效报价费率相同的，询价小组根据随机原则确定排名。询价小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商。

5.2.4 响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.2.4.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中响应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

5.2.4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 

5.2.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.2.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
合同的授予

合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应询价文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

签订合同

成交供应商应在接到成交通知书后30天内，成交供应商需与厦门同集热电有限公司签订合同，不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。
第三部分 技术规范与要求

1.总则 

1.1本技术规范书针对厦门同集热电有限公司双减系统减温减压阀，提出性能、结构、材料、制造、检验试验、出厂资料、现场技术服务、调试、质量保证、验收等全流程技术要求，作为设备采购、制造及验收的核心依据。

1.2本规范书所列要求为最低技术标准，未涵盖所有技术细节及相关标准条文。报价方需确保提供的产品符合本规范书及现行最新工业标准要求，同时满足国家关于安全、环保、电力等强制性标准，不得因本规范未提及而降低执行标准。 

1.3 合同签订后，若采购方提出合理补充、修改需求，双方应友好协商，就修改范围、工期、费用达成一致后签署补充协议，供方予以配合。
1.4 报价方需执行本规范书所列标准，若标准之间存在矛盾，按要求较高的标准执行；设计及制造过程中涉及的规程、规范、标准均采用现行最新版本。
1.5 报价方提供的所有文件（含图纸、计算书、说明书、检验报告等）均需采用国际单位制（SI），且以中文编制。若提供外文文件，需同步提供准确的中文译本，翻译内容与原文不一致时，以中文译本为准。

 1.6 本规范书前后条款出现矛盾时，优先采用较高标准；双方存在分歧的，优先协商，协商不成按国家、行业现行标准执行。

2.项目概况 

2.1 本项目为厦门同集热电有限公司双减系统减温减压阀替换采购，设备为一体式减温减压阀，用于更换现场已磨损损坏的原有设备。 

2.2 设备安装属于特种设备压力管道范畴，产品结构、外形连接尺寸、阀门法兰、管道接口、支架与利旧执行机构连接尺寸必须与现场设备接口适配，实现现场直接替换安装，不得改动原有管道与原有电动执行机构，满足《特种设备安装监督检验规则》等相关要求。

 2.3 现场实际运行工况： 进口蒸汽：3.0MPa/450℃，减压后：0.98MPa/230℃ ；减温水参数：4.0MPa/104℃ ；原有设备型号：WYS945H-100I DN200，PN100 ；原有工况参数：WY75-3.82/450-0.98/210-6.0/104 ；原制造单位：杭州华惠阀门有限公司 。以上仅为现场原有设备信息，不作为投标产品必须满足的型号，投标产品满足工况、接口适配即可。

2.4 阀门法兰、管道接口、支架与利旧执行机构连接尺寸必须与现场设备接口适配，实现现场直接替换安装，不得改动原有管道与原有电动执行机构；允许非关键外形尺寸在不影响安装、安全、接口对接前提下合理差异。报价方可向采购人申请获取原设备图纸，开展接口校核。

3.采购设备清单和供货范围 

3.1 报价方需严格按照本规范书所列供货清单及范围供货，所有产品必须为全新原厂正品，严禁提供翻新、修复、改制产品，一经发现采购方有权拒收并追究违约责任。

 3.2 供货清单需明确列明设备型号、数量、生产厂家、材质等信息。

 3.3 供货范围包含： 减温减压阀本体（含散热架）、连接紧固件、垫片、吊装附件、铭牌 ；全套出厂技术文件资料（详见第5点） ；供方现场技术指导安装、调试服务（含安装过程中的适配调整）。
 3.4设备清单

	序号
	名称
	规格型号
	材质
	单位
	数量
	制造厂家　

	1
	带散热架减温减压阀
	WYS945H-100I  DN200,PN100I

根据现状工况：3.0/450-0.98/230-4.0/104      

匹配现有电动执行机构，可参考现有图纸 

提供产品质量合格证明书，材料试验报告，减温减压阀总图

现有减温减压装置型号：WY75-3.82/450-0.98/210-6.0/104  
	阀体：ZG20CrMo 阀杆：38CrMoAIA

阀瓣：12Cr18Ni9
	台
	1
	

	备注：现场原有设备信息，不作为投标产品必须满足的型号，投标产品满足工况、接口适配即可


4.技术要求和性能要求

 4.1 减温减压阀需采用一体铸造工艺，减少承压焊接接头数量，从根源上规避焊接缺陷及介质泄漏风险，铸造工艺需符合GB/T 10868-2018标准要求。

 4.2 电动执行机构利旧（型号：3601LSC-160），报价方需依据采购方提供的技术资料，确保新阀门支架连接法兰、输出轴连接尺寸、行程、输出推力与原执行机构完全匹配，装配后无卡涩、阻滞现象，实现全行程平稳调节。报价方对接口匹配性负全部责任，必要时需免费提供适配转接件，不得要求采购方改动原有执行机构。

 4.3 材质要求：阀体：ZG20CrMo，阀杆：38CrMoAlA，阀瓣：12Cr18Ni9 ；所有承压铸锻件需具备独立炉批号，材料化学成分、力学性能需满足对应国家标准要求，且需进行同炉热处理并提交报告 ；报价方需对材料真实性负责，严禁以次充好、材质造假，采购方有权进行材质抽检，若不合格则视为产品质量不合格 。
4.4 减温减压阀需严格执行GB/T 10868-2018《电站减温减压阀》标准，满足以下性能要求：

（1）调节性能：基本误差、回差、死区、额定行程偏差均符合标准要求 。 

（2）流量特性：符合标准规定，在实际工况调节范围内动作平稳，无明显振荡、卡涩现象 。

（3）密封性能：壳体强度、内漏、外漏指标均符合标准要求，无泄漏现象 。

运行稳定性：在全部允许工况区间内，不得产生有害振动及异常噪声 。

（4）散热防护：散热架结构需有效隔绝高温传导，保证利旧执行机构运行温度在其允许范围内，避免高温损坏执行机构。 

4.5 资质要求：制造厂家需具备压力管道阀门特种设备生产许可证（TS证），许可范围需涵盖元件组合装置-减温减压装置B级，且覆盖本设备的压力、温度、材质等级。报价文件需提供证书复印件，并加盖厂家公章。

 4.6 铭牌与标识： 阀体需铸出永久标识，包括公称通径、压力等级、流向箭头、炉批号、厂标 ； 配置耐腐蚀金属铭牌，标注产品型号、规格、设计压力温度、出厂编号、制造单位、TS标志，铭牌安装位置需清晰可见，便于核查。
 4.7 报价方需提交产品规格参数表、流量-行程曲线、外形安装尺寸图等技术资料，确保参数真实准确，与实际产品一致。 

4.8 出厂检验要求：设备制造完成后，需进行壳体强度试验、密封试验，试验结果需符合标准要求 ；承压铸锻件需按标准开展无损检测（如有涉及，UT/MT/RT按对应标准要求执行），提供完整检测报告，检测不合格的产品不得出厂

 5.资料交付要求 

5.1 资料需随设备同步交付，提供纸质版3套、电子版PDF格式1套，电子版需刻录至光盘或通过加密U盘提供。 

5.2 交付资料清单：产品出厂合格证（加盖厂家公章）；

5.3所有承压部件材质质量证明书（需与炉批号一一对应） 

5.4铸锻件热处理报告；

5.5材料化学成分、力学性能试验报告 ；
5.6壳体强度、密封性能出厂压力试验报告； 

5.7减温减压阀总装图、外形尺寸图、接口尺寸图（CAD格式电子版+纸质版）

 产品安装、操作、维护保养说明书（含易损件更换指导） 

5.8特种设备生产许可证（TS证）复印件（加盖厂家公章） 

5.9性能特性曲线资料（流量-行程曲线、压力-温度特性曲线） 

6.质量要求及售后服务 

6.1 质量要求：报价方需保证提供的产品为正宗品牌全新产品，严格按照国家标准及企业标准制造，确保产品质量。供货时需同步提供制造厂产品质量合格证明书、材料试验报告、减温减压阀总图等必备资料，资料不全不予验收。若发现提供翻新件、伪造证明等行为，采购方有权拒绝接收，退货更换产生的所有损失由报价方承担，同时采购方有权追究报价方的违约责任。

 6.2 质保期：自设备到货验收合格之日起12个月。质保期内发生产品质量问题（含材质缺陷、制造缺陷等），成交供应商需无偿进行修复或更换，确保设备正常运行；若因产品质量问题导致停产等损失，报价方需承担相应赔偿责任。

 6.3 质保期延长约定：若质保期内因制造质量问题进行修理或更换，设备质保期自重新投运之日起延长12个月。若因采购方保管、使用不当导致设备损伤，报价方需提供技术协助，相关费用由采购方承担。

 6.4 售后服务响应：成交供应商需建立快速响应机制，接到采购方故障报修后，需在24小时内给出技术指导方案，如需现场服务，需在72小时内到达现场。

 7.验收依据与验收要求

 7.1 验收依据：本采购文件、双方签订的合同、国家相关技术规范及标准。

 7.2 文件验收：供货时需完整交付第5点所列全部技术资料，资料不全或不符合要求的，不予进行下一步验收。

 7.3 到货外观验收：核对设备型号、规格、材质标识、铭牌信息，检查设备外观无裂纹、磕碰、变形等损伤，外形接口尺寸与原设备一致。

 7.4 现场安装验收：设备安装完成后，需进行冷态调试、热态试运行，确保设备调节性能、密封性能、运行稳定性等满足本规范书要求。

 7.5 验收流程：成交供应商需配合采购方共同完成验收，若成交供应商未到场，采购方有权单方组织验收，验收结果对成交供应商具有约束力。若设备在运输过程中出现丢失、损坏，由成交供应商负责处理，采购方不承担任何责任。 
 8.包装运输及其他事项

 8.1 包装要求：设备出厂前需做好防锈防护处理，法兰、接口采用专用盖板封堵，防止杂物进入阀体内；包装需满足长途运输、仓储防护要求，确保设备到货后无损伤、无锈蚀。

 8.2 争议解决：本项目产生的争议优先由双方协商解决；协商不成的，向采购方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

 8.3 履约要求：确定成交供应商后，成交供应商需严格依据谈判文件、报价文件及本技术规范书签订合同，并全面履行合同义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

 8.4 资料真实性：报价方需如实提供所有资料的复印件，必要时采购方有权要求提供原件核查，若发现资料造假，采购方有权取消成交资格并追究法律责任。

 8.5 补充资料：报价方认为有助于项目执行的其他技术资料，可一并提交。

 8.6 报价有效期：响应报价文件有效期为60天，在此期间内，报价文件内容保持有效，不得随意变更。

 8.7 合同签订：成交供应商满足全部报价要求后，需与采购方签订正式合同，合同条款需包含本技术规范书的所有核心要求。
第四部分 合同主要条款

	注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。


买卖合同

需方： 厦门同集热电有限公司（简称甲方）            合同编号：           
供方：                                              签订时间：       年    月    日
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就甲方购买乙方产品达成以下买卖合同条款：

一、产品的品名、型号、数量、单价、金额：

	名 称
	型号规格
	材质
	单位
	数量
	采购单价（元）
	采购总金额（元）
	制造厂商

	带散热架减温减压阀
	  
	阀体：ZG20CrMo 阀杆：38CrMoAIA阀瓣：12Cr18Ni9
	台
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


二、质量要求：1、根据国家相关行业标准实行。因甲方行业的特殊性，乙方需确保产品的品质。2、乙方提供相关证明（产品合格证明书等）                                                    

三、交货时间：合同签订日起（   ）天内                                                                 

四、交货地点：乙方负责将货物送至甲方厂区内。                                                             

五、运输方式及费用：运输及相关装、卸费用由乙方负担，任何由于包装不妥善所致之任何损失均由乙方负责。                                                                     

六、履约金、质保期：

1. 供方在收到成交通知书后三个工作日内向需方账户缴存合同总价的10%      元作为合同履约金，

2、质保期：

2.1自设备到货验收合格之日起12个月。质量要求：供方需保证提供的产品为正宗品牌全新产品，严格按照国家标准及企业标准制造，确保产品质量。供货时需同步提供制造厂产品质量合格证明书、材料试验报告、减温减压阀总图等必备资料，资料不全不予验收。若发现提供翻新件、伪造证明等行为，需方有权拒绝接收，退货更换产生的所有损失由供方承担，同时需方有权追究供方的违约责任。

2.2质保期内发生产品质量问题（含材质缺陷、制造缺陷等），供方需无偿进行修复或更换，确保设备正常运行；若因产品质量问题导致停产等损失，供方需承担相应赔偿责任。若因甲方保管、使用不当导致设备损伤，乙方需提供技术协助，相关费用由甲方承担。售后服务响应：乙方需建立快速响应机制，接到甲方故障报修后，需在24小时内给出技术指导方案，如需现场服务，需在72小时内到达现场。

2.3质保期延长约定：若质保期内因制造质量问题进行修理或更换，设备质保期自重新投运之日起延长12个月。

3、质保期满货物没有出现质量问题，需方应在质保期满后十个工作日内将合同履约金无息退还给供方。如货物出现质量问题，包括但不限于给需方造成的损失等费用均可从履约金中扣除。如有余额返还给供方，如履约金不足以弥补给需方造成的损失等前述费用，需方有权继续追索。

 七、验收依据与验收要求

 1、 验收依据：

1.1本采购文件、双方签订的合同、国家相关技术规范及标准。

1.2到货外观验收：核对设备型号、规格、材质标识、铭牌信息，检查设备外观无裂纹、磕碰、变形等损伤，外形接口尺寸与原设备一致。

 1.3 现场安装验收：设备安装完成后，需进行冷态调试、热态试运行，确保设备调节性能、密封性能、运行稳定性等满足本规范书要求。

1.4 验收流程：供方需配合需方共同完成验收，若供方未到场，需方有权单方组织验收，验收结果对供方具有约束力。若设备在运输过程中出现丢失、损坏，由供方负责处理，需方不承担任何责任。

2 、资料交付要求、文件验收：

2.1 资料需随设备同步交付，提供纸质版3套、电子版PDF格式1套，电子版需刻录至光盘或通过加密U盘提供。 

2.2 交付资料清单：产品出厂合格证（加盖厂家公章）；

2.3所有承压部件材质质量证明书（需与炉批号一一对应） 

2.4铸锻件热处理报告；

2.5材料化学成分、力学性能试验报告 ；
2.6壳体强度、密封性能出厂压力试验报告； 

2.7减温减压阀总装图、外形尺寸图、接口尺寸图（CAD格式电子版+纸质版）

 产品安装、操作、维护保养说明书（含易损件更换指导） 

2.8特种设备生产许可证（TS证）复印件（加盖厂家公章） 

2.9性能特性曲线资料（流量-行程曲线、压力-温度特性曲线）供货时需完整交付第5点所列全部技术资料，资料不全或不符合要求的，不予进行下一步验收。

八、异议期限： 1、甲方如发现乙方所供货与合同不符，有权拒收，乙方须于三个工作日内负责处理，否则负全部违约责任；2、在质保期内发生质量问题，乙方须负责无偿修复或更换合格新品，所需费用由乙方承担；若乙方未履行质保义务的，甲方有权另行委托第三方进行维护，由此产生的费用和损失由乙方承担。

九、付款方式：货到验收合格无异议且供方需开具正规合法有效的实时税率的增值税专用发票后20个工作日内付款。如遇税率变化，含税总金额做相应调整。                                                                    

十、违约责任：如乙方未按承诺的条款及时供货、违反本合同第六条第二款的约定，每天应承担违约金200元。逾期七日甲方有权单方解除合同，但不免除乙方违约责任。甲方未按合同约定及时付款，乙方有权停止供货并要求按银行同期贷款利率对迟缓付款金额计收违约金。赔付违约金不影响合同继续履行。                                   

十一、其它约定事项：1、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，技术规范书作为合同组成部分，具有同等法律效力，经双方确认签字盖章后生效，内容更改无效，传真签订有效。2、本合同履行过程发生争议由甲乙双方协商解决，协商不成向甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。 3、合同签订地：厦门市同安区。      

	甲     方
	乙     方

	单位名称：厦门同集热电有限公司

单位地址：厦门市同安区美禾三路399号

法定代表人：

委托代理人：

电  话：0592-7396297

传  真：0592-7396211

开户行：中国建设银行新阳支行

账号：35150198260100001656


	单位名称：

单位地址：
法定代表人：
委托代理人：

电话：
传真：
开户行：
账号：
 


第五部分 报价文件格式

	注释： 

《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。


厦门海发环保能源股份有限公司

同集热电事业部

带散热架减温减压阀采购
响应报价文件

项 目 编 号： HFHB-G2026-09
报价单位：                           （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                     

报价日期：2026 年  月   日

响应函（见附件1）；

报价表（见附件2）；

法定代表人身份证明书（见附件3）；

法人授权委托书（见附件4，报价方为法定代表人签字，则本附件不需要提供）；
关于资格的声明函（见附件5）；

报价方廉洁承诺书（见附件6）；

7质量保证和售后服务承诺书（见附件7）

8企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件8）；

9企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件9）；

10报价方认为需要提供的其他资料（见附件10）
附件1 响应报价函

厦门海发环保能源股份有限公司：

我方已仔细研究了 同集热电事业部带散热架减温减压阀采购项目 的采购文件全部内容，愿意以附件2中的报价，报价含增值税专用发票。工期  完全满足采购文件要求  ，按照采购文件、合同和技术规范等承接上述阀门采购项目。
我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。
如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，设备符合国家有关标准要求。

本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。
我方承诺按采购文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内交货。
我方承诺在合同执行期间如遇税率调整，按合同不含税单价，套用新税率计取合同结算价款。
我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反采购文件规定的任何一种条款。
   报价单位（盖公章）：                    
                               法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：         

                                         日期：       年   月   日

附件2 报价表
	序号
	名称
	规格型号
	材质
	单位
	数量
	制造厂家　
	单价

	1
	带散热架减温减压阀
	  
	阀体：ZG20CrMo 阀杆：38CrMoAIA

阀瓣：12Cr18Ni9
	台
	1
	
	

	备注：现场原有设备信息，不作为投标产品必须满足的型号，投标产品满足工况、接口适配即可
	合计


  报价单位（盖公章）：                    
                               法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：          

附件3  法定代表人证明书

企业名称：                                      

企业性质：                                      

地   址：                                       

成立时间：                                      
经营期限：                                      
姓名：                  性别：                  

年龄：                  职务：                   

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

	身份证复印件
	


报价单位（盖公章）：                         
日期：                       
备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。
附件4 法人授权委托书

授权声明：我方的单位负责人____________（填写“单位负责人全名”）授权____________（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加同集热电事业部带散热架减温减压阀采购项目（填写“项目名称”）项目（项目编号：HFHB-G2026-09）的响应，全权代表我方处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、澄清、签约等工作。供应商代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

附：授权代理人身份证正反面复印件

	身份证复印件
	


报价单位（公章）：                           
授权代理人签字：                             
备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。
授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 同集热电事业部带散热架减温减压阀采购项目 的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的 同集热电事业部带散热架减温减压阀采购项目  服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

响应采购文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。
财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
信誉要求：报价人没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第2、3项无需提供证明文件，但若采购方发现报价人违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。
报价单位（盖公章）：                            
                            法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：            

附件6 报价人廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺： 

自觉遵守国家法律法规，按照《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。
不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其他服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。
不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，不损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。
发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价人可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律规定严肃处理。

报价人及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。  
特此承诺。

报价单位（盖章）：         

日期：                      
附件7    质量保证及售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：
    根据采购文件要求，我司对该项目做出以下承诺：
我司保证所提供的产品在材质、设计、工艺等各个环节均符合国家相关标准、行业标准以及本合同约定的技术规格和质量要求；若质保期内因制造质量问题进行修理或更换，设备质保期自重新投运之日起延长12个月。若因贵司保管、使用不当导致设备损伤，我司需提供技术协助，相关费用由采购方承担。

  售后服务响应：我司将建立快速响应机制，接到贵司故障报修后，在24小时内给出技术指导方案，如需现场服务，在72小时内到达现场。

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：                        
                         法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：                
                                           日期：     年    月   日

备注：采购方可对以上质量保证及售后服务承诺书内容和条款进行补充和完善。
附件8 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件9  企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等 
附件10  报价人认为需要提供的其他资料。
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