自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2026-ZYXJ0192出入管理成套设备货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

项目内容

	合同包号
	产品名称
	品牌及型号
	主要技术参数
	数量
	单价限价（元）
	小计（元）

	1-1
	出入管理成套设备（单通道）
	通达智/TDZ-B358
	（1）基本参数

1、 电源电压： AC220±10% V、50HZ；

2、 驱动电机：直流电机 24V/40W；

3、 工作环境温度： -15℃ - 60℃；

4、 相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露；

5、 输入接口：干接点信号，1 2V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA；

6、通道宽：翼闸伸出箱体部分250mm，通道宽度550---600mm， 摆闸单台杆长600-900MM；

7、 通行速度：40人/分钟（常开模式）、30人/分钟（常闭模式）；

8、 闸门开、关时间： 挡闸1秒，摆闸2-3秒；

9、闸机支持泄露电流保护装置，包括接地端子，泄露电流应小于5MA；

10、支持防尾随及尾随报警，反向闯入闸门自动关闭；

11、箱体厚度不小于1.2MM；

12、室外设备外壳采用导热性差材料，防止烧烫伤；

13、设备具有防夹功能，具有防冲撞功能；

14、无故障次数大于1000万次以上；

15、闸机同行时间可调，1s-60s内可调；

16、设备可支持外接MQTT协议继电器，备用继电器可与系统平台进行通信；

17、摆闸具有IP65防水等级以上要求；

18、机身外壳能正常接触到的薄弱部分应能承受2.0J的机械冲击强度不应产生永久的变形和损坏；设备机身应使用专用工具打开；机身底座应具备牢固安装结构；

19、设备单程运行时间在0.5s～6s范围内，宜可调整，与设定时间误差范围为±10%；

20、设备宜具备防尾随功能，可应对尾随事件报警；

21、出入口闸机集成功能如下：可实现人脸识别进出功能、二维码扫码功能、身份证阅读功能，以上功能满足场地开放需求；

22、出入口管理终端系统具有触摸显示器功能，屏幕比例 16:9，最佳分辨率 ：1920 × 1080；接口 ：1 个 VGA，1个 HDMI，1个 USB；

23、出入口管理终端系统集成主机功能，系统配置大于等于下列标准，CPU频率：3.4GHz，内核数：4，内存容量 ：8GB，硬盘容量：256G SSD；

24、出入口管理集成 LED 电子显示屏功能，满足户外防水等级要求，设备高度规格不小于48cm，长度不小于 96cm ；换帧频率：≥60HZ；显示方式：联机/脱机 ；物理点间距：≤ 10mm；

25、出入口管理集成监控功能，2 个摄像头，1个录像机，1 个固态硬盘，最高分辨率可达 2560×1920@20fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码，支持smart265 编码；高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达 50 米；支持smart  IR，防止夜间红外过曝，支持监控视频存储不低于 3 个月；

26、出入管理应集成交换机功能；

27、清场喇叭 1 个 ，额定功率:60W ，频率响应:55-20KHZ ，外置可远程控制继电器

28、辅料及人工均含在报价内；

29、出入管理设备集成了校园终端管理系统、校园开放硬件管理系统 、应急开门管理系统。供应商进行调研了解，设备需集成以上系统或满足以上系统功能 ，以实现预约信息下发 、人脸 、身份证核验进出场功能 ，并提供 3 年内免费升级服务；

30、项目所涉及的“厦门i 健身 ”平台系统，做好与“厦门i 健身 ”的对接连通工作 ，不依赖采购人技术支持或协调。
	1套
	99,000
	99,000

	
	
	
	
	合计
	
	99,000


*注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：合同签订后15个工作日交付最终用户指定地点并安装完毕（最终用户由万翔指定）。
*3、售后服务要求：提供自验收合格之日起整机原厂质3年，7*24小时4小时上门服务。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出99,000.00元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

6、付款方式

设备到货及最终用户验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《供货验收单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；

*3、报价单位针对此项目的售后服务承诺函；
*4、原厂针对此项目授权函。
二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年07月27日11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年07月27日11:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年07月23日

报价单（参考）

	合同包
	货物名称规格
	主要技术参数
	数量
	单价(现场交货价)
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币
报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                  投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章

