
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为 XM2026-ZYXJ0222 进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	产品名称
	产品描述
	单位限价（元）
	数量
	小计限价（元）

	1
	爱普生CB-L590SE激光高清工程投影机（注：可在2.2米内投满120寸画面）
	1：激光光源，20000小时光源寿命，3LCD投影技术
2：液晶面板尺寸 ≥  0.67英寸含微透镜
3：亮度标准≥5500流明（符合ISO21118标准），色彩亮度5500流明，白色亮度5500流明，中心亮度6000流明
4：动态对比度≥5,000,000：1
5：显示分辨率≥2715×1697(4K增强)
6：原厂自带镜头投射比0.79-1.36；
7：大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%
8：镜头参数：F= 1.8-2.0, f= 7.54mm-10.55mm
9：镜头光学变焦比：1-1.4
10：镜头可支持聚焦环聚焦图像（中心/四角）
11：投影尺寸（投影距离）：16:10
100" to 500" [1.09m to 5.58m]（变焦：广角)
100" to 500" [1.54m to 7.84m] ( 变焦：长焦)
12：重量≤10KG
13：整机功耗≤413W
14：接口HDMI×2、HDBaseT×1、RS-232C×1，RJ45×1，USB Type A×2，USB Type B×1，HDMI OUT×1
15：支持细节增强和超解像功能，大幅增强投影机的清晰度，使得文字和图片更加清晰
16：支持360度安装，支持恒定亮度输出模式，支持4K信号输入，支持输出4K信号并满足刷新率≥60Hz；
17：镜头居中设计
18：支持自适应gamma调节功能，可以逐帧分析影像并自动调整gamma曲线，使得投影画面拥有最佳对比度
18：支持快速四角矫正、曲面投影、点矫正等功能，支持网络监控
19：随投影机配备机身接口盖，使投影机呈现简约时尚平整的外观
20：支持内容管理，可制定播放列表，设定播放时间，支持内容回放，支持日程管理功能
21：支持快速启动，8秒迅速开机，无需等待，专业防尘过滤网：20000小时 (标准模式)；30000小时（扩展模式），支持网络加密功能，支持的 EAP 类型：PEAP、PEAP-TLS、EAP-TLS、EAP-Fast，支持HDR，更加准确的呈现HDR图像内容，更加适应专业的影像使用场景；
22：支持移动端软件批量配置机器信息；支持NFC功能，可实现不开机时配置投影机菜单信息；
23：可选配无线网卡并支持无线投影功能，支持2.4G和5G双频模式；
24：支持接入指定外接摄像头，可使用外接摄像头实现多机色彩自动矫正，多机自动叠加，双机自动融合功能；
25：提供原厂盖章的售后服务承诺书确认原厂整机5年保修或2万小时保修
26：出具厂家3C，节能环保，检测报告并加盖厂家公章证明符合参数要求，为保证售后服务及时，必须提供生产厂家授权的在福建售后服务中心（官网可查询到福建售后服务中心公司名称）的承诺函（并加盖服务中心公司公章），否则视为虚假应标。
	25500
	2
	51000

	2
	画框式120寸幕布
	1、画面尺寸≥2660mm*1495mm、边框规格:10mm、含框尺寸：2680mm*1515mm（下附详细尺寸图纸）
2、边框颜色:黑色绒布
3、增益：1.3
4、幕面颜色：白色
5、均匀度：≥98%
6、解像力：125线/mm
7、钢架：采用加厚铝合金架，稳固、牢靠、美观、不掉漆不脱漆
8、图像还原性：≥97%
9、屏幕材质：高清软白，采用进口树脂基材，无热胀冷缩现象；
10、适应明亮环境：高达500LUX室内,具有WT- B light平衡吸收环境光处理技术多层光学结构，具有底层防漏光处理，表面吸光及抗划伤能力。
11、视角：≥170度
	2300
	1
	2300

	3
	经科120寸拉线幕布
	经科120英寸电动拉线幕布,PVC幕面涂层,同步电机,高清玻纤材质,无线遥控(画面尺寸2660mm*1495mm，下附详细尺寸图纸)
	2350
	1
	2350

	4
	安装辅材
	光纤HDMI线*1条*30米，投影工程吊架*1根，其它安装辅材*1批
	850
	2
	1700

	5
	安装及调试内容
	1、服务均为厂商授权工程师直接进行；
2、投影机及幕布安装等；
3、根据用户现场设备对接调试完整；
4、提供授权工程师上门安装调试、提前到场定位/提前入场配合安装吊架/提前入场配合线材定位/时刻根据现 场施工进度配合安装/其它杂项辅材等
5、定期回访，沟通了解使用信息和注意事项；
	1100
	2
	2200

	合计
	59550

	合同总价：  伍万玖仟伍佰伍拾元整（￥59550） （包括货物、运输、保险、安装、相关服务、税费等）


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交付时间：合同签订后15个工作日内。

3、售后服务要求：

1）投影机5年上门保修，投影幕2年上门保修。
2）提供现场施工安装调试服务。

3）合同未明确的以厂商标准执行。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 59550 元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

项目验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的15个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年8月24日（周一）17：00 点 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年8月24日（周一）17：00 点 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

（五）若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。
厦门万翔网络商务有限公司

2026年8月21日

报价单（参考）
报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	单价
	总价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章
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