自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为  XM2026-ZYXJ0246           货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	服务项目
	服务内容
	服务时间
	数量（项）
	总金额（元）

	1
	无纸化会议服务
	无纸化会议系统及配套软硬件设备（详见附件1）供货、安装调试、实施部署、操作培训、验收配合、质保运维服务
	3年
	1
	75500

	合计
	
	75500


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。
2、交货时间：中标后 10个工作日 内完成交付。
3、售后服务要求：

3.1 按厂家相关标准执行：
3.2租赁设备中需软硬件设备完成安装调试并通过验收之日起，进入为期一个月的试用期；试用期届满后，正式开始计算本合同服务期限。

3.3本套会议系统软件采用一次性授权使用模式，在合同约定的授权范围内使用，无需另行支付软件授权费及年费。系统交付使用后，卖方就本合同约定交付的会议系统软件及配套固件、控制程序，为买方提供版本更新、缺陷修复及兼容性适配服务，具体包括：①线上推送软件更新及升级操作指导；②经买方评估确有必要的，可安排上门协助升级。硬件设备自验收合格之日起算，保修期一年。保修期届满后，设备发生故障需要维修的，相关费用由双方另行协商。

3.4超出服务范围的需求变更和服务费用结算由双方另行商定，变更内容以双方协商确认的需求变更文件为准。

3.5 本套系统中会议平板设备所有权归卖方所有，但是买方有6年的设备使用权。
4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 75500  元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

在本套会议系统软硬件试用期结束后根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的10个日历日内向卖方支付100%货款。
（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年9月18日（周五）17 点（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年9月18日（周伍）17点。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。        

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；
4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。
（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。
（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年9月16 日

附件1：设备清单明细

	序号
	产品名称
	产品型号
	产品说明
	数量
	单位

	1
	无纸化会议系统服务端软件RS-MSC100
	[image: image1.png]


iSonicavct（艾索）
	功能特点：
1．系统基于角色和菜单驱动架构，实现细粒度权限控制和无纸化精准访问管理。通过安全审计，符合行业安全标准，无高危漏洞。核心数据使用SM4算法加密，覆盖存储和传输。会议后自动清除本地数据，确保信息零泄露。
2．支持会议数据看板，可在系统首页查询整个系统或某个机构的数据看板，看板内容包括二氧化碳排放量节约数、纸张节约总数、总会议数、待进行会议数、进行中会议数、已结束会议数、参会人次等，统计信息可通过/不通过管理机构单独显示会议信息统计。 
3．系统采用三员管理模式，即系统管理员负责系统管控，机构管理员主管会议运作，安全审计员监督日志与操作追溯，严格遵循政府标准。 
4．系统支持一页建会功能，会议组织者仅需于单一页面，即可高效完成会议主题设定、时间、地点选取、参会人员添加、议题拟定以及会议资料上传等全流程操作。
5．支持实名与匿名双模式会议创建功能；采用匿名模式时，用户仅围绕会议主题、时间、议题进行确认，瞬间完成会议创建流程，大幅节省时间成本。 
6．支持多会议室管控机制，允许多个部门在同一时段于不同会议室有序召开会议，各会议进程相互独立，确保会议顺利进行。 
7．支持多人协同创会模式，在会议创建过程中，能够依据不同议题精准分配给相应准备人员开展筹备工作，通过团队协作高效完成整个会议的搭建。 
8．支持会议模板设置，可更具会议场景建立不同会议模式，如常委会会议模板、办公会会议模板，主任会议会议模板、专项会会议模板、党组成员会议模板、临时会议会议模板等等，会议创建时只需调用相关模板即可快速完成会议预定。
9．支持人员排序，系统可根据人员组织架构库中的人员权重进行规则排序，也可根据创建会议时输入人员的先后顺序进行规则排序。
10．具备人员分组功能，可将经常一起参与会议人员，创建分组，会议创建时可快速将分组人员加入会议。
11．支持批量导入会议资料，系统自动解析上传的文件及文件夹结构，智能生成会议基本信息、参会人信息、会议议题及关联文件，实现会议数据的快速录入与结构化管理。
12．支持多级议题创建，议题下具备添加多个子议题，议题内可独立创建投票内容。议题与文件智能排序。议题与文件排序采用数字编码排序，调整显示顺序快，所见即所得。 
13．支持会议附件功能，会议议题文件附件查看功能，服务端创建会议议题，在议题下上传正文，支持正文下上传附件。在客户端查看时，点击正文进入文件查看界面，默认选中正文文件，可切换查看附件：同时会议中的附件也可单独开启进行阅读。 
14．阅文权限分配，会议建立时可对参会人员进行文件权限管理，根据不同人员角色分配会议中的文件阅读权限，角色分为：全程参会人员，列席人员，列席单位，会议秘书等。
15．具备会议管理功能，会议过程中可实时更新资料，增加删除议题，议题的顺序调整，表决投票的删减，人员的添加删减等；同时会议过中的调整都可自动更新。
16．支持会前阅文批注，会议开始前，参会人员可以对参与的会议议题文件进行提前阅览与批注，批注信息可带入正式会议的会议资料中进行阅读分析。 
17．支持最多三步入会，参会者仅需选会、选参会人、选议题，即可参会阅文，可用于需分权限查看议题及文件的会议，如常务会、专题会、办公会等。
18．支持会议协作，会场保障人员可通过后台实时查看参会人的登录状态、接收信息、更新信息状态、监控会议平板电量、WIFI信号强度、议题切换等，同时出现会议人员忘记退出会议的情况可可以对登录的人员强制下线，可以单选或多选。 
19．支持历史会议复制，将会议信息、人员权限等完全复制，方便办会人快速高效建会。
20．支持会议签到，会议建立时可设置会议签到模式，包括强制签到、不强制签到两种模式；采用原笔迹签到，最新触屏算法还原手写轨迹，高度还原用户笔迹。会议结束后可导出原笔迹签到表格方便会议留存。 
21．支持先进的文件数字水印技术，水印可进行自定义添加，为电子文档增添隐形且唯一的标识信息，有效实现版权保护与溯源追踪。 
22．系统提供完善的投票管理功能，支持设置投票发起人、参与人及结果查看范围；投票创建时可自定义投票名称与投票项，并灵活设定最少/最多可选项数；支持自定义投票倒计时，到时自动截止；投票过程与投票结果均可公示至大屏展示。
23．参会人投票支持实名与不记名两种方式，同时提供正式投票与简化投票两种模式以满足不同会议场景需求；办会人可灵活配置结果查看权限，允许所有参与人查看，或仅限发起人查看投票结果。
24．支持查看历史会议，可在后台查看历史会议信息及文件打包下载，方便会后资料整理。 
25．支持表决事项名称、关联议题、投票人员、选项内容，以及单选或多选、匿名或实名、是否重投、是否弃权等内容设置。
26．具备强大的倒计时自定义功能，涵盖投票与评分场景，有效加速决议形成，使决策过程更加高效快捷。
27．支持议题及参会人员一键切换，当议题发生切换时，针对不参与当前场次议题的人员，系统自动执行退出登录操作，以此强化议题内容的保密性管控，确保信息安全。
28．支持机构设置管理，可通过机构管理员设置每个机构的机构名称、机构密码、工作人员入会密码、会议秘书入会密码、投票模板、机构专属logo、机构系统专属名称、会议服务模板等设置。 
29．支持机构管理可对机构创建、编辑、删除，并可设置上级机构，机构内可添加用户名，部门等，用户可自定义机构logo与终端首页背景、背景页背景（竖屏）、背景页背景（横屏），投屏界面。
30．支持用户自行建立机构数据，包括与会人员、归属部门、列席单位等信息，并可对归属部门下的与会人员进行分组管理，方便会议的创立。
31．具有后台管理角色管理权限功能，可分为系统管理员、机构管理员、会议管理员三种角色权限，在使用过程机构与会议管理员进行会议的创建与会中会议议题切换编辑，参会人员的更换，系统管理员对系统配置参数进行管控。
32．支持空间备份，可将服务器数据指定备份，备份信息包含会议信息、参会人信息、会议室信息等数据的备份，且支持跨平台、跨数据库的数据备份与恢复。
33．支持对会议客户端软件实施在线批量更新与升级操作，确保所有终端应用始终保持最新版本，高效适配业务需求与技术迭代。
34．支持会议分类根据会议名称生成文件夹，文件夹内可查看每个有产生批注的人员在会议中的批注、白板；支持批量下载、单个下载。
35．具备会议预演功能，允许无限次开展预演操作，且预演过程中的配置调整能够实时、精准地自动同步至正式会议设置。针对重要会议，可借助预演进行全面模拟推演，有效规避正式会议中的潜在失误，保障会议圆满成功。 
36．具备会前播报功能，可按会议议题设定进行议题切换提醒的播报时间，同时也支持手动触发播报操作。在会议进行过程中，针对 会议议题，系统支持会中播报机制，由会议管理人员手动操控语 音通知，引导相关候会人员有序入场。 
37．支持平板终端的电量监测与告警功能。无论是在会议开场前还是会议进行期间，一旦检测到参会人员的平板设备电量低于设定阈值，将立即向会议管控人员弹出提示窗口，督促其及时安排充电或更换备用设备，确保会议流程不受干扰。 
38．会议安全管理，针对会议、会议议题、参会人员单独进行口令设置，可满足不同会议的等级标准.
39．支持临时入会，临时参会人员无需添加进入会议名单，只需通过手机扫码即可立即加入会议进行会议资料的阅览。
40．支持串会模式，赋予具备相应权限的参会人员同时参与多场会议的能力，实现高效的多任务并行处理，满足复杂会议日程安排需求。
	1
	套

	2
	无纸化会议系统客户端软件RS-MSC100C
	iSonicavct（艾索）
	功能特点：
1.支持软件应用锁，输入正确密码才可进入会议，对于保障会议隐私、增强安全性、规范参与和提升专业性都具有重要意义。
2.支持会议签到，会议建立时可设置会议签到模式，包括强制签到、不强制签到两种模式；采用原笔迹签到，最新触屏算法还原手写轨迹，高度还原用户笔迹。会议结束后可导出原笔迹签到表格方便会议留存。
3.支持会前阅文批注，会议开始前，参会人员可以对参与的会议议题文件进行提前阅览与批注，批注信息可带入正式会议的会议资料中进行阅读分析。
4.支持文件内容的精细化批注功能，在阅文界面中，为用户精心准备了下划线、删除线、高亮显示等多种高效实用的批注工具，满足多样化的文档标注需求。
5.支持文件批注功能，可对文件内容批注，批注完成后自动上传至服务器储存，批注采用智能算法，解析触写轨迹，提供更真实的手写批注痕迹。会议结束后可通过一键收集批注按参会人维度一键收集会议的所有批注。
6.具备会议管控，可赋予会议中的参会人员发起点名、消息发送、发起签到、发起投票、发起评分、发起表决、发起同屏、发起投屏等操作权限。
7.支持阅文界面支持搜索关键字快速定位文章内容。
8.支持会议议题的文件查看，提供专业的文件浏览功能，提供高度仿真的纸质文件显示和操作方式。支持菜单自定义配置、页码跳转、缩略图、书签、裁边、护眼模式以及多种翻页方式，以适应不同参会人阅文习惯。阅文界面支持左右滑动翻页、上下滚动翻页自定义切换。
9.系统支持在阅文界面直接实现文件切换功能，用户无需退回至议题列表界面即可快速完成不同文件间的切换操作，显著提升文档查阅效率与操作便捷性。
10.具备文件管理功能，会议创建成功后会议资料自动下发至客户端，会议过程中产生的会议资料，批注信息，表决结果，签到表格，会议纪要等分类保存至服务器，在会议结束后，终端文件随会议状态自动销毁，保障会议资料不外泄。
11.支持批注共享功能，支持文件内容批注和文件自由批注两种文件 批注模式，支持批注列表管理，可对批注内容进行查看、删除等 操作，以及可对批注内容私有和共享设置，设置共享模式后，支 持所有参会人员协同批注，可会后以文件形式单独导出批注信息。
12.支持统一管理多个投票，实时查看投票过程与结果，控制投票结果实时投屏展示，支持文字投屏模式。支持投票导入导出功能，方便批量进行投票管理。支持投票身份认证。
13.支持便捷地查看历史会议的相关记录，在查看过程中，能够全面获取包含的会议资料以及详尽的批注信息。
14.支持先进的文件数字水印技术，水印可进行自定义添加，为电子文档增添隐形且唯一的标识信息，有效实现版权保护与溯源追踪。
15.具备分屏阅文功能，轻松将屏幕划分为两个区域，方便用户同步查阅两份不同文件，操作直观便捷，无需频繁切换窗口。
16.具有会后文件下载功能，会议结束后可既可通过后台下载会中产生的会议资料，会议批注等资料，同时支持通过手机扫码下载相关资料。
17.在会议议题研讨、表决投票及评分等关键环节，系统支持对参会人员开展精准点名确认操作，可灵活针对单人、多人、特定分组乃至全体参会者发起点名流程。同时，发起人与系统服务端能够实时调取并查看点名统计结果，实现高效的会议秩序管控与参与情况监督。
18.支持统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，控制评分投屏，最高支持100项评分。支持评分导入导出功能，方便批量进行评分管理。支持评分身份认证。支持配置平均分规则为默认或截尾平均数。支持评分备注功能。
19.支持议题及参会人员一键切换，当议题发生切换时，针对不参与当前场次议题的人员，系统自动执行退出登录操作，以此强化议题内容的保密性管控，确保信息安全。
20.支持当前议题状态显示，系统支持实时展示当前议题状态，处于进行中的会议议题将以高亮形式醒目呈现，助力会议管控者精准、及时地把握会议进程。
21.支持同屏功能，同屏过程中可展示文件、文件批注、高清大图、高清大图批注、视频等，同屏过程中支持退出同屏，可支持同时300人进行同屏操作
22.支持会议过程中将资料文件、文件批注、高清大图、高清大图批注、电子白板、视频等投送至会议室大屏展示，方便列席会议人员统一阅览相关资料。
23.具有会议服务管理功能，支持会议服务内容图形化展示，支持单选或批量选择所需服务，以及备注服务内容，支持与会场外服务保障人员的实时交互，会议服务人员登录“工作人员”账号即可与会议室内需求人员进行交互沟通。
24.具有会议交流管理功能，支持与所有、部分或个别人员进行会交流，可创建群组，进行群组交流，群组内聊天信息对其他人员不可见
25.具备离线与在线智能自适应能力，一旦服务器或网络遭遇故障，会议终端即刻切换至无中心运作模式，参会人员可无缝衔接继续开会，毫无察觉；待故障修复后，系统自动重新连接中心服务器并完成数据同步，全方位保障会议全程持续进行，实现零中断、绝对可靠的会议体验。
26.系统设有专门的会议秘书角色，相关人员能够凭借客户端登录对应的权限账号。该角色可紧密跟随领导步伐查阅各类资料，并高效协助参会领导对会议中的关键信息及任务安排进行精准记录与系统整理。
27.具备强大的会议终端设备控制能力，支持对Windows终端设备全量控制的。控制命令囊括上升、下降、停止、开机、关机、重启等基础操作。
28.采用严苛的安全策略机制，当客户端进入会议时，全面禁止截图及录屏无效等操作，有效防范信息泄露风险，为会议内容筑牢安全防线。（
29.具备实用的会议协助管控能力，在客户端的操作界面上，可以轻松实现对会议的暂停、结束操作，还能自由控制候会播报的开关状态，并且能够方便地切换不同的会议议题，让会议的组织和管理更加有条不紊。
30.支持手笔双控功能，可自动识别手指与手笔使用状态，手指状态下默认对文件翻页，手写笔状态下默认对文件进行批注。
31.支持自动识别平板状态，可任意切换平板横竖屏的观看会议资料。
32.支持在会议中场休息时段暂停会议进程，且在暂停期间严格限制参会人员对会议资料的访问权限，以此筑牢会议信息安全防线。配合候会播报系统协同运作，待暂停结束后，可通过语音广播精准通知参会人员有序返回会场继续参会。
33.批注权限管理，在同一终端环境下，不同参会人的批注内容相互独立存储，并依据权限实现分层次查看，确保信息管理的精准性与安全性。
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	华为擎云C5(第3代)
会议平板
	HUAWEI/中国
	CPU核数：国产自主；
2、CPU最高主频：≥2.0GHz；
3、内存容量：≥8GB
4、硬盘容量：≥128GB
5、触摸屏：IPS或OLED；
6、最大分辨率：≥2200*1440；
7、屏幕亮度：≥420nits；
8、前置摄像头：≥800万像素；
9、后置摄像头：≥1300万像素；
10、电池容量：≥7500mAh；
11、电源：Type-C充电接口，20W快充；
12、WLAN:支持802.11a/b/g/n/ac/ax@2.4GHz&5GHz
13、蓝牙：5.0及以上；
14、操作系统：HarmonyOS 3.0以上或安卓10.0以上；
15、存储扩展：可通过type-C外接OTG存储扩展设备；
16、定位：支持GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略，支持网络定位；
17、重量：≤500g；
18、厚度：≤7mm, 除摄像头以外的其他区域；
19、扬声器：内置双扬声器；
20、显示尺寸：11-12寸之间；
21、认证：具备3C认证、节能认证、低蓝光认证；
22、※特色功能：所投产品支持不需要外设辅助 一碰即连，进行跨设备数据传输。

配件：含皮套
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	平板集中充电柜XYH-T20
	星耀虎/中国
	1、支持20台平板电脑同时充电，尺寸：长*宽*高（mm）700*530*550mm；
2、机柜前门采用双开门设计，配有把手锁，方便开启前门；
3、柜内设有温控风扇，柜内温度达到后风扇可自动开启运行，机柜左右两侧有通风口，方便柜内的热气排出；
4、每个平板电脑的隔断；采用ABS工程塑料材质，防止给设备带来划伤；
5、内置24路网口，用于网络传输数据；
6、充电接口：每路Type-c额定输出电压电流5V,2A,支持快充；恒流充电保护、过压保护、反灌保护、功率保护、短路保护，一个USB接口损坏后不影响其他的USB接口使用；
7、安全：电源开关带有通电指示功能和软著认证的安全漏电保护系统（提供证书），强电与弱电区域分离，确保使用者的人身安全；
8、柜体底部配有万向轮及刹车轮，方便柜体移动使用；
★9、产品通过3C认证、CE认证、FCC认证、RoHS认证；
★10、生产厂家通过ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系认证；
★11、生产厂家通过企业诚信管理体系认证、5星级售后服务认证。
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	总价：大写：                            小写：               


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                      报价供应商盖章
