
**\*一、样品要求：**

**1、样品清单**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **样品名称** | **样品规格** | **数量** |
| **标的13项** | **会议椅** | **W640\*D650\*H950-1015（±10mm）** | **1** |
| **标的30项** | **实验椅** | **W460\*D510\*H938-1235（±10mm）** | **1** |
| **标的32项** | **培训桌** | **W1300\*D500\*H750±5mm** | **1** |

**2.样品细节要求**

**2.1会议椅细节要求（产品规格详见下图示）**


****

**2.2实验椅细节要求（产品规格详见下图示）**

****

**2.3培训桌细节要求**

**2.3.1培训桌规格：W1300\*D500\*H750±5mm，桌架长度应不超过 1300mm，且不得超出桌面长度范围；金属脚架两脚之间的内空尺寸应不小于1140mm（详见下图示意），确保两把椅子能够同时并排放置于桌架两脚之间；**

****

**2.3.2脚板：采用铝合金制作成型，长480mm±2mm，宽65mm±2mm，壁厚≥3mm，脚板内筋条形状为菱形条，加强承重，脚板后部安装带轮带锁脚垫，脚板前部安装带轮不带锁脚垫，脚板带装饰盖（详见下图示）**

